**DARE DE SEAMĂ**

privind achiziţionarea bunurilor/serviciilor/lucrărilor în cadrul procedurii de achiziţie publică   
Nr. 17/03237/001 din 14.11.2017 , aprobată la 14.11.2017

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | | |
| **Autoritatea contractantă:** | ADMINISTRAŢIA DE STAT A DRUMURILOR Î.S. | | |  |
| **IDNO:** | 1003600023559 | | |
|  |  | | |
| **Procedura de achiziţie publică:** | Licitaţie publică | | |
| **Nr.:** | 17/03237 | **din** | 06.10.2017 |
| **publicată în BAP Nr.:** | 74 | **din** | 15.09.2017 |
|  |  | | |
| **Tipul obiectului de achiziţie:** | Bunuri | | |
| **Obiectul achiziţiei:** | Echipament și utilaj de laborator | | |
| **Cod CPV:** | 38000000-5 | | |
|  |  | | |

**Grupul de lucru numit prin Ordinul (Decizia) nr. 26 din 30.06.2016 cu următoarea componenţă:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nume Prenume** | **Funcţia în cadrul grupului** | **Statut** | **Comentariu la statut** |
| PAŞA IURIE | Preşedintele grupului de lucru | Activ |  |
| ŢURCAN NATALIA | Secretar | Activ |  |
| ANII RUSLAN | Membrul grupului de lucru | Activ |  |
| COTRUŢA VALERIU | Membrul grupului de lucru | Activ |  |
| DRĂGĂLIN CRISTIAN | Membrul grupului de lucru | Activ |  |
| GHIŢU ALEXANDRU | Membrul grupului de lucru | Activ |  |
| GORBATIUC DMITRII | Membrul grupului de lucru | Activ |  |
| PETRUŞANCO SERGHEI | Membrul grupului de lucru | Activ |  |
| ROGOVEI RADU | Membrul grupului de lucru | Activ |  |

**Operatorii economici înregistraţi cărora li s-a oferit documentaţia standard/caietul de sarcini:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **IDNP/IDNO** | **Operator Economic** | **Adresă** | **Telefon** | **Email** |
| 1002600042432 | DAC-SPECTROMED S.R.L. | Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. Armenească 47, ap. 64 | +373 22 57 49 21 | office@dacspectromed.com |
| 1002600052156 | Ecochimie S.R.L. | mun. Chisinau, bd. I. Cuza Voda 5/1, of.403 | 022 523432 | info@ecochimie.md |
| 1003600007935 | F.C.P.C. DATACONTROL S.R.L. | Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. Melestiu 20 | 22273712 | datacontrol@mail.ru |
| 1003600117582 | GBG-MLD S.R.L. | Chisinau, str. Tighina 65, of. 607 | 022272005 | office@gbg.md |
| 1013600036910 | HUMANLAB S.R.L. | MD2044, mun. Chisinau, str. N. Milescu Spataru, 9/2-162 (adresa de corespondenta) | +373-69-490939 | info@humanlab.md |
| 2000001038468 | Irina Varman | Miorita 5 | 022-822-516 | profilabdiagnostic@gmail.com |
| 1007600011105 | LOKMERA S.R.L. | Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. Bucureşti 23 bl. A, ap. 415 | 022920233 | office@lokmera.com.md |
| 1002600038282 | MIC-TAN S.R.L. | Republica Moldova, CHIŞINĂU BOTANICA, mun. Chişinău, str. Independenţei 44, ap. 34 |  |  |
| 1007600027094 | PROREDOX GROUP S.R.L. | Republica Moldova, CHIŞINĂU BUIUCANI, mun. Chişinău, str. Calea Ieşilor 17 |  |  |
| 1002600012565 | S.C. IMUNOTEHNOMED S.R.L. | Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. Asachi Gh. 42 |  |  |
| 1190666300000 | S.R.L.,,Tecnoservice Equipment,,, | România, mun. București, str.Ing. Zablovschi,33. |  |  |
| 1027484200000 | S.R.L.,,Top Geocart,,, | România, mun. București, str.Prof.Ion Maiorescu, 67 |  |  |

**Explicaţii şi răspunsuri privind documentaţia standard/caietul de sarcini aferentă desfăşurării procedurii de achiziţie:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Demers Nr./Data** | **Operator Economic** | **Expunerea succintă a demersului** | **Expunerea succintă a răspunsului public** | **Răspuns Nr./Data** |

**Modificări operate în documentaţia standard/caietul de sarcini:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Data modificării** | **Rezumatul modificării/completării** |

**Până la termenul limită 06.10.2017 10:00, potrivit procesului verbal de deschidere, au fost depuse 4 oferte, după cum urmează:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. ofertă** | **Tipul ofertei** | **Statutul ofertei** | **Preţul ofertei fără TVA** | **Preţul ofertei cu TVA** | **Operator Economic** | **Fondatori** |
| 17/03237/002 | De bază | Deschisă | 2532789.00 | 3039345.69 | LOKMERA S.R.L. | 2002019049009 IASÎBAŞ NICOLAI |
| 17/03237/004 | De bază | Deschisă | 1171900.00 | 1406280.00 | PROREDOX GROUP S.R.L. | 992608488860 RUSU GHENADIE |
| 17/03237/001 | De bază | Deschisă | 1748940.00 | 2098727.94 | S.R.L.,,Tecnoservice Equipment,,, |  |
| 17/03237/003 | De bază | Deschisă | 288152.00 | 288152.00 | S.R.L.,,Top Geocart,,, |  |

**Lista cerinţelor de calificare solicitate:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. d/o** | **Denumirea documentului/cerinţei** | **Cerinţe suplimentare** | **Obligativitatea** |
| 1. | Minim ani de experienţă specifică în livrarea bunurilor şi/sau serviciilor similare | Nu se cere | NU |
| 2. | Capacitatea minimă de producere sau echipamentele necesare | Nu se cere | NU |
| 3. | Valoarea minimă (suma) a unui contract individual îndeplinit pe parcursul perioadei indicate (numărul de ani) | Nu se cere | NU |
| 4. | Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, sau de resurse creditare în sumă de minim (suma) | Nu se cere | NU |
| 5. | Neimplicarea în practici frauduloase și de corupere | Declaraţie pe proprie răspundere, completată în conformitate cu Formularul (F 3.4) | DA |
| 6. | Dovada înregistrării persoanei juridice | Documente edificatoare cum ar fi certificate constatatoare eliberate de autoritatea competentă, în original sau copie legalizată din care să rezulte adresa actuală şi obiectul de activitate al societăţii. • Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii sau extras În cazul unei persoane juridice non-profit, se vor depune documente care să ateste că persoana semnatară este autorizată se desfăşoare activităţile ce fac obiectul contractului, cum ar fi: • statutul cu modificările la zi. • procese verbale relevante, etc. Pentru a-şi demonstra capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, operatorul economic strain va prezenta documente din ţara de origine care dovedesc forma de înregistrare/ atestare ori apartenenţa din punct de vedere profesional. | DA |
| 7. | Prezentarea actului ce atestă dreptul de a livra/ presta bunuri/servicii | Pentru demonstrarea îndeplinirii acestei cerinţe trebuie prezentate următoarele documente: Licență de activitate – copie – confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. Autorizația de funcționare – copie – confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. Etc. | DA |
| 8. | Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, identificată prin referire la specificaţii sau standarde relevante | Certificat de conformitate sau declarație de conformitate eliberat/eliberată de un organism de certificare acreditat | DA |
| 9. | Prezentarea de informaţii privind capacitatea tehnică și experiența specifică | Ofertantul va avea minim 1 an de experienţă specifică în livrare a bunurilor similare. Pentru demonstrarea îndeplinirii acestei cerinţe opertaorul economic completează formularul (F3.3) Valoarea unui contract individual îndeplinit, cu anexarea actelor doveditoare conţinând valori, perioade de livrare/prestare, beneficiari, indiferent dacă aceştia din urmă sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi, întocmită conform Formularului (F 3.3) | DA |
| 10. | Demonstrarea accesului la infrastructura/mijloacele indicate de autoritatea contractantă, pe care aceasta le consideră strict necesare pentru îndeplin | Disponibilitatea de echipamente necesare și asigurarea cu cele necesare în perioada de garanție și post garanție. Documente prin care se dovedeşte îndeplinirea cerinţei: Documente care atestă faptul că ofertantul se află în posesia echipamentelor indicate de autoritatea contractantă, acestea fiind fie în dotare proprie, fie închiriate prin contracte sau convenţii. (Trebuie demonstrată inclusiv existenţa agrementelor, autorizațiilor necesare pentru utilizarea acestei infrastructuri, acolo unde legislaţia impune în mod expres) Se va completa Formularul (F 3.3) | DA |
| 11. | Neimplicarea în situațiile descrise în art. 18 al Legii privind achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015 | Documente prin care se dovedeşte îndeplinirea cerinţei • Declaraţie pe proprie răspundere, completată în conformitate cu Formularul (F 3.5) Documente edificatoare cum ar fi certificate şi/ sau alte documente echivalente emise de autorităţi compentente din ţara de rezidenţă a ofertantului în cazul operatorului economic străin; • Certificat cu privire la situația contribuabilului – original sau copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal sau de organul competent în țara de reședință a operatorului economic străin (valabilitatea certificatului - conform cerinţelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova sau al organului competent în țara de reședință a operatorului economic străin); | DA |
| 12. | Formularul ofertei | conform F3.1 | DA |
| 13. | Garanţia pentru ofertă – formularul garanţiei bancare | conform F3.2 | DA |
| 14. | Formularul informativ despre ofertant | conform F3.3 | DA |

**Datele de calificare ale ofertanţilor:**

Grupul de lucru pentru achiziţii a verificat dacă ofertanţii corespund cerinţelor solicitate în pachetul de documente, a consemnat existenţa documentelor obligatorii prezentate şi situaţiilor constatate, precum şi alte informaţii necesare calificării ofertanţilor. Drept urmare, informaţia privind calificarea ofertanţilor se prezintă astfel:

|  |  |
| --- | --- |
| **OFERTANT** | |
| **Documentele solicitate şi alte condiţii, cerinţe faţă de operatorul economic** | **Corespundere** |
| **LOKMERA S.R.L.** | |
| Corespunde tuturor cerinţelor | Da |
| **PROREDOX GROUP S.R.L.** | |
| Corespunde tuturor cerinţelor | Da |
| **S.R.L.,,Tecnoservice Equipment,,,** | |
| Corespunde tuturor cerinţelor | Da |
| **S.R.L.,,Top Geocart,,,** | |
| Corespunde tuturor cerinţelor | Da |

**Pentru elucidarea unor neclarităţi sau confirmarea unor date privind calificarea ofertanţilor, s-au transmis scrisori, după cum urmează:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. d/o** | **Ofertant** | **Scrisoarea Autorităţii Contractante** | **Răspunsul Ofertantului** |

**Constatări/Comentarii privind documentele de calificare:**

Ţinînd cont de cerinţele înaintate faţă de bunuri şi participanţi, stipulate în documentele de licitaţie, grupul de lucru a evaluat ofertele operatorilor economici participanţi. Criteriul de evaluare a ofertelor este cel mai mic preţ fără TVA , care a fost comunicat tuturor operatorilor economici prin documentele de licitaţie. Oferta cu cel mai mic preț a fost propusă de operatorii economici: -Lot I-XII, XIV-XXVI, XXVIII-XXXII - S.R.L.,,Tecnoservice Equipment,,; -Lot XIII- S.R.L.,,LOKMERA,,; -Lot XXVII- S.R.L.,,Proredox Group,,; -Lot XXXIII- S.R.L.,,Top Geocart,,. Prin sc. nr. 11-26/2605 din 09.10.2017 s-a solicitat informație suplimentară referitor la experiența similară a operatorului S.R.L.,,Proredox Group,, la care s-au adus explicații prin sc. nr. 3558 din 11.10.2017. Pentru lotul XXXIII cel mai mic preț a fost propus de S.R.L.,,Top Geocart,,. Ca urmare a evaluării ofertei date s-a constatat necorespunderea utilajului propus cu cel solicitat prin documentația de atribuire și anume: - Lipsa ,,Ecranului color, touchscreen,,; - Lipsa programei ,,Road 3D, traverse,,; - Lipsa ,,Stației radio portabilă Walkie-Talkie Cobra AM645,,; - Lipsa ,,Ruletei,, și a ,,Mini-prismei,,; - Necorespunderea cantităților solicitate pentru pozițiile:,,Tripietă de lemn,,, ,,Prismă,,, ,,Baston telescopic,,, ,,Baterie Lithiu-Ion reîncărcabilă,,. Astfel operatorul economic S.R.L.,,Top Geocart,, a fost descalificat din motivul necorespunderii ofertei prezentate pentru acest lot. - Lotul XXXIII-XXXVII se anulează din lipsă de concurență. Operatorii economici calificați dispun de specialişti cu experienţă semnificativă în acest domeniu de activitate conform cerințelor solicitate. Ţinînd cont de corespunderea prevederilor ofertelor prezentate de S.R.L.,,Tecnoservice Equipment,,, S.R.L.,,LOKMERA,,, S.R.L.,,Proredox Group,, cu cerinţele documentelor de licitaţie și prețurile rezonabile, ofertele pot fi adjudecate ca fiind cîştigătoare.

**Modalitatea evaluării ofertelor:**

În continuare grupul de lucru pentru achiziţii a evaluat şi comparat ofertele operatorilor economici calificaţi, folosind criteriul de evaluare:   
**Cel mai mic preț**,   
şi modul de evaluare:   
**cel mai mic preț pe fiecare lot în parte**,   
în conformitate cu cerinţele de calificare expuse în documentaţia standard/caietul de sarcini.

**Informaţia privind preţurile din ofertele examinate se prezintă astfel:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OFERTA Nr., OFERTANT** | | | | | | **Suma fără TVA** |
| **Nr. Lot** | **Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor** | **Cod CPV** | **Unit. Măs.** | **Cantitatea** | **Preţ fără TVA per unit.** |
| **Oferta Nr.: 17/03237/002, Ofertant: LOKMERA S.R.L.** | | | | | | **2532789.00** |
| **1** | **SET SITE O300 CONFORM EN 933-2 / ISO:** | | | | | **40154.00** |
| SET SITE O300 CONFORM EN 933-2 / ISO:SITA O300, TESATURA,0,063MMSITA O300, TESATURA,0,08MMSITA O300, TESATURA,0,1MMSITA O300, TESATURA,0,125MMSITA O300, TESATURA,0,160MMSITA O300, TESATURA,0,20MMSITA O300, TESATURA,0,250MMSITA O300, TESATURA,0,315MMS | 38000000-5 | Bucată | 1.00 | 40154.00 | 40154.00 |
| **2** | **SET SITE O300 CONFORM EN 933-2 / ISO:** | | | | | **38403.00** |
| SET SITE O300 CONFORM EN 933-2 / ISO:SITA O300,PERF.PATRAT,4,00MMSITA O300,PERF.PATRAT,5,00MMSITA O300,PERF.PATRAT,6,30MMSITA O300,PERF.PATRAT,8,00MMSITA O300,PERF.PATRAT,10,00MMSITA O300,PERF.PATRAT,12,50MMSITA O300;PERF.PATRAT;14,00MMSITA O300,PERF | 38000000-5 | Bucată | 1.00 | 38403.00 | 38403.00 |
| **3** | **CAPAC, DIAMETRU 300MMCOLECTOR, DIAMETRU 300MM** | | | | | **4886.00** |
| CAPAC, DIAMETRU 300MMCOLECTOR, DIAMETRU 300MMDestinat pentru site.Termen de garanție – 12 luni | 38000000-5 | Bucată | 1.00 | 4886.00 | 4886.00 |
| **4** | **MAȘINA DE TĂIAT PROBE CU DIAMETRUL DISCULUI DE 450MM 3CP** | | | | | **71640.00** |
| MAȘINA DE TĂIAT PROBE CU DIAMETRUL DISCULUI DE 450MM 3CPDotată cu:-DISC DIAMANTAT DIAMETRUL 450MM-DISPOZITIV PENTRU CILINDRI SI CAROTECu diametrele de 100-160 MM.DISPOZITIV PENTRU PIESE NEREGULTE-pentru orice tip de material de constructie;-electropo | 38000000-5 | Bucată | 1.00 | 71640.00 | 71640.00 |
| **5** | **TAVA 370X260X50 MM ALUMINIU** | | | | | **5840.00** |
| TAVA 370X260X50 MM ALUMINIUTermen de garanție – 12 luni | 38000000-5 | Bucată | 10.00 | 584.00 | 5840.00 |
| **6** | **SCAFA ROTUNDA INOX 500ML** | | | | | **1573.00** |
| SCAFA ROTUNDA INOX 500MLTermen de garanție – 12 luni | 38000000-5 | Bucată | 1.00 | 1573.00 | 1573.00 |
| **7** | **SCAFA ROTUNDA INOX 1000ML** | | | | | **1740.00** |
| SCAFA ROTUNDA INOX 1000MLTermen de garanție – 12 luni | 38000000-5 | Bucată | 1.00 | 1740.00 | 1740.00 |
| **8** | **SCAFA ROTUNDA INOX 2000ML** | | | | | **2000.00** |
| SCAFA ROTUNDA INOX 2000MLTermen de garanție – 12 luni | 38000000-5 | Bucată | 1.00 | 2000.00 | 2000.00 |
| **9** | **SCAFA INOX 5KG PT AGREGATE** | | | | | **4114.00** |
| SCAFA INOX 5KG PT AGREGATETermen de garanție – 12 luni | 38000000-5 | Bucată | 1.00 | 4114.00 | 4114.00 |
| **10** | **CONTAINER ETANS 5L** | | | | | **4380.00** |
| CONTAINER ETANS 5LTermen de garanție – 12 luni | 38000000-5 | Bucată | 10.00 | 438.00 | 4380.00 |
| **11** | **PICNOMETRU VID 10 LITRI CONFORM STANDARD EN 12697-5, EN 13108.** | | | | | **34597.00** |
| PICNOMETRU VID 10 LITRI CONFORM STANDARD EN 12697-5, EN 13108.Dotat cu:-REGULATOR VID-DECANTOR APA-POMPA VID VP230SGTermen de garanție – 12 luni | 38000000-5 | Bucată | 1.00 | 34597.00 | 34597.00 |
| **12** | **BALANTA,CAPACITATEA DE10,1KG; PRECIZIA DE 0,1GRAMECERTIFICAT ETALONARE DKD** | | | | | **17873.00** |
| BALANTA,CAPACITATEA DE10,1KG; PRECIZIA DE 0,1GRAMECERTIFICAT ETALONARE DKDTermen de garanție – 12 luni | 38000000-5 | Bucată | 1.00 | 17873.00 | 17873.00 |
| **13** | **SITA O200, TESATURA,0,50MMSITA O200; TESATURA; 0,160MMSITA O200, TESATURA,0,71MM** | | | | | **6576.00** |
| SITA O200, TESATURA,0,50MMSITA O200; TESATURA; 0,160MMSITA O200, TESATURA,0,71MMTermen de garanție – 12 luni | 38000000-5 | Bucată | 3.00 | 2192.00 | 6576.00 |
| **14** | **SUBLER MODIFICAStandard - EN 933-4, 933-5, 933-7.** | | | | | **9949.00** |
| SUBLER MODIFICAStandard - EN 933-4, 933-5, 933-7.Termen de garanție – 12 luni | 38000000-5 | Bucată | 1.00 | 9949.00 | 9949.00 |
| **15** | **SET 12 BILE CONFORM EN LOS ANGELES** | | | | | **6160.00** |
| SET 12 BILE CONFORM EN LOS ANGELESTermen de garanție – 12 luni | 38000000-5 | Bucată | 1.00 | 6160.00 | 6160.00 |
| **16** | **ETUVA FARA RAFT ROTATIVDOTATĂ CU:RAFT ROTATIV 9 CONTAINERERAFT ROTATIV 2 CONTAINERE** | | | | | **57395.00** |
| ETUVA FARA RAFT ROTATIVDOTATĂ CU:RAFT ROTATIV 9 CONTAINERERAFT ROTATIV 2 CONTAINEREStandard - EN 13303/ - EN 12607-2/Termen de garanție – 12 luni | 38000000-5 | Bucată | 1.00 | 57395.00 | 57395.00 |
| **17** | **ECHIVALENT DE NISIP COMPLET** | | | | | **9294.00** |
| ECHIVALENT DE NISIP COMPLETStandard SR EN 933-8Termen de garanție – 12 luni | 38000000-5 | Bucată | 1.00 | 9294.00 | 9294.00 |
| **18** | **SET ALBASTRU DE METILENStandard SR EN 933 – 9** | | | | | **27191.00** |
| SET ALBASTRU DE METILENStandard SR EN 933 – 9Termen de garanție – 12 luni | 38000000-5 | Bucată | 1.00 | 27191.00 | 27191.00 |
| **19** | **BAIE APA DIGITALA 9 PROBE** | | | | | **20063.00** |
| BAIE APA DIGITALA 9 PROBE- capacitate 30 litri;- temp: ambient +95 C.- dimens.int.:430x420x160mm;- greutate 15 kg.Standard EN 12697-34Termen de garanție – 12 luni | 38000000-5 | Bucată | 1.00 | 20063.00 | 20063.00 |
| **20** | **AC PENETRARE STANDARD** | | | | | **12830.00** |
| AC PENETRARE STANDARDWeight: 2,5 ± 0,05 gStandard SR EN 1426Termen de garanție – 12 luni | 38000000-5 | Bucată | 10.00 | 1283.00 | 12830.00 |
| **21** | **TIPAR BRICHETA ASTM** | | | | | **27637.00** |
| TIPAR BRICHETA ASTM Forme standard pentru determinarea ductilității bitumuluiStandard SM EN 13589:2017Termen de garanție – 12 luni | 38000000-5 | Bucată | 10.00 | 2763.70 | 27637.00 |
| **22** | **PLACA PENTRU DETERMINAREA PUNCTULUI DE RUPERE CU APARATUL FRASS CONFORM Standard EN 12593** | | | | | **4113.00** |
| PLACA PENTRU DETERMINAREA PUNCTULUI DE RUPERE CU APARATUL FRASS CONFORM Standard EN 12593Confecționată din oțel (spring steel) cu protecție anticorozivăLUNGIMEA 41,00±0,05 mmLĂȚIMEA 20,0±0,2mmGROSIMEA 0,15±0,02 mmTermen de garanție – 12 luni | 38000000-5 | Bucată | 10.00 | 411.30 | 4113.00 |
| **23** | **INEL ȘI BILA OTEL conform standard EN 1427** | | | | | **5030.00** |
| INEL ȘI BILA OTEL conform standard EN 1427Termen de garanție – 12 luni | 38000000-5 | Bucată | 10.00 | 503.00 | 5030.00 |
| **24** | **TESTER ADEZIUNE VIALIT-greutate aprox. 40kgDISPOZITIV DETERMINARE RATA DE IMPRASTIEREStandard EN 12272-3** | | | | | **30757.00** |
| TESTER ADEZIUNE VIALIT-greutate aprox. 40kgDISPOZITIV DETERMINARE RATA DE IMPRASTIEREStandard EN 12272-3Termen de garanție – 12 luni | 38000000-5 | Bucată | 1.00 | 30757.00 | 30757.00 |
| **25** | **COMPACTOR MARSHALL AUTOMATDOTAT CU:TIPAR MARSHALL COMPLET ENCORP TIPAR MARSHALL ASTM, EN x 2 buc** | | | | | **112907.00** |
| COMPACTOR MARSHALL AUTOMATDOTAT CU:TIPAR MARSHALL COMPLET ENCORP TIPAR MARSHALL ASTM, EN x 2 bucgreutatea ciocanului compactor 7850+/-50g; aderea libera 457+/-mm; frecventa loviri 50 loviri in 55/60sec; alimentare la 230V; dimensiuni 500x500x1890mm; | 38000000-5 | Bucată | 1.00 | 112907.00 | 112907.00 |
| **26** | **ORNIOMETRU 2 BRATEROATA CU CAUCIUC EN- 203x50mm.TIPAR EN 400X305MM,H:120MMSET ADAPTOARE VERTICALE- pentru tiparul EN 400X305mm.SET ADAPTOARE LATERALE- pentru 260x320 si 305x305mm.ST.STEEL WHEEL 203X47MMto Aashto Hamburg spec.AASHTO MOULD FOR 2 CYLIND** | | | | | **659507.00** |
| ORNIOMETRU 2 BRATEROATA CU CAUCIUC EN- 203x50mm.TIPAR EN 400X305MM,H:120MMSET ADAPTOARE VERTICALE- pentru tiparul EN 400X305mm.SET ADAPTOARE LATERALE- pentru 260x320 si 305x305mm.ST.STEEL WHEEL 203X47MMto Aashto Hamburg spec.AASHTO MOULD FOR 2 CYLIND | 38000000-5 | Bucată | 1.00 | 659507.00 | 659507.00 |
| **27** | **MASINA MICRO DEVAL** | | | | | **113867.00** |
| MASINA MICRO DEVAL- alimentare la 230V;- dimensiuni 1000x450x920mm;- greutate aprox. 150kg;- fara carcasa de siguranta,cilindrii si sfere.CILINDRU DIA. 200 X 154 MMde comandat min.4buc.SET DE 20 KG SFERE ABRAZIVEStandard EN 1097-1; EN 13450 | 38000000-5 | Bucată | 1.00 | 113867.00 | 113867.00 |
| **28** | **CADRU CBR/MARSHALL DIGIT+INVER** | | | | | **135016.00** |
| CADRU CBR/MARSHALL DIGIT+INVERsistem Cyber Plus 8 Evolution; viteza de testare:alimentare la 230V; dimensiuni: 450x400x1200mm; greutate: 130kg;licenta teste despicare; -conf. EN12700-23PISTON STRAPUNGERE, CBR SOFT TESTE CBR | 38000000-5 | Bucată | 1.00 | 135016.00 | 135016.00 |
| **29** | **SET 14 SITE INDICILE DE APLATIZARE** | | | | | **36524.00** |
| SET 14 SITE INDICILE DE APLATIZARE-diam site 2.5...50mmStandard EN 933-3Termen de garanție – 12 luni | 38000000-5 | Bucată | 1.00 | 36524.00 | 36524.00 |
| **30** | **DISPOZITIV FRICȚIUNE SRT CU:PATINE DE POLISAJ(SITU)PLACA FARA DISPOZITIV DE FIXAREDISPOZITIV DE FIXARE PENTRU TESTE POLISAJHÎRTIE CALIBRARE PT.SRT (PACHET DE 10 FOI)** | | | | | **99839.00** |
| DISPOZITIV FRICȚIUNE SRT CU:PATINE DE POLISAJ(SITU)PLACA FARA DISPOZITIV DE FIXAREDISPOZITIV DE FIXARE PENTRU TESTE POLISAJHÎRTIE CALIBRARE PT.SRT (PACHET DE 10 FOI)Dimensiuni 730X730X330mmStandard EN 1097-8; EN 1338,1339,134,1342,13036-4, 1436 | 38000000-5 | Bucată | 1.00 | 99839.00 | 99839.00 |
| **31** | **PRESA 2000 KN, SERVO-PLUSDISTANTIER 176MM** | | | | | **269779.00** |
| PRESA 2000 KN, SERVO-PLUSDISTANTIER 176MM- pentru cuburi de 150 mm.APARATOARE PRESA COL 2000KNSOFT SERVONET CONTROL PC- pentru masini Servo-Plus.10 C097-01SCALA SECUNDARA CU TRADUCTOR -cutraductor de presiune;- pentru determinari de mareacuratete la | 38000000-5 | Bucată | 1.00 | 269779.00 | 269779.00 |
| **32** | **APARAT AUTOMAT EXTRACȚIE LIANTSET 100 HĂRTII CUPA CENTRIFUGĂ** | | | | | **661155.00** |
| APARAT AUTOMAT EXTRACȚIE LIANTSET 100 HĂRTII CUPA CENTRIFUGĂ DIAMETRUL 370X200MM PACHET 100 BUC-pentru determinarea cantitativă a liantului și bitumului conținut în probele de mixtură.-ciclu automat complet 25 min-Unitatea este formată din:Unitate el | 38000000-5 | Bucată | 1.00 | 661155.00 | 661155.00 |
| **33** | **Tahiometru total nemotorizat cu GPS** | | | | | **0.00** |
| Tahiometru total nemotorizat cu GPSSpecificație generalăMăsurători unghiulare – daMăsurători distanțe pe prismă – daMăsurători distanțe pe orice suprafață – daLumini ghidare (EGL) | 38000000-5 | Bucată | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| **34** | **Complex pentru controlul calității marcajului rutier** | | | | | **0.00** |
| Complex pentru controlul calității marcajului rutierObiectul măsurărilor – grosimea peliculei umede și uscate, temperatura, umiditatea relativă, cantitatea de microbile și calitatea aplicării1 masurator a peliculei – de la 100 pînă la 950 µm cu pasul | 38000000-5 | Bucată | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| **35** | **Retroreflectometru pentru determinarea vizibilității nocturne RL a marcajului rutier** | | | | | **0.00** |
| Retroreflectometru pentru determinarea vizibilității nocturne RL a marcajului rutierDistanța simulată – 30 m conform geometriei CENUnghi de iluminare RL – 1,240 Unghi de observație - 2,290Aria de testare – de la 50xmm pînă la 12 mmTimpul efectuării | 38000000-5 | Bucată | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| **36** | **Calibre din oțel inoxidabil pentru determinarea grosimii stratului umed de vopsea** | | | | | **0.00** |
| Calibre din oțel inoxidabil pentru determinarea grosimii stratului umed de vopsea, inclusiv:Diapazonul măsurărilor 25-2000 µm (hexagonal) – 1 unitateDiapazonul măsurărilor 100-950 µm în pași de 25 µm (pentagonal) – 1 unitateDiapazonul măsurărilor 2-1 | 38000000-5 | Bucată | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| **37** | **Aparat digital pentru măsurarea grosimii stratului de vopsea uscată a marcajelor rutiere** | | | | | **0.00** |
| Aparat digital pentru măsurarea grosimii stratului de vopsea uscată a marcajelor rutiereDomeniul de măsură de la -12,5 mm pînă la +12,5 mmPrecizie – 0,01 mm | 38000000-5 | Bucată | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Oferta Nr.: 17/03237/004, Ofertant: PROREDOX GROUP S.R.L.** | | | | | | **1171900.00** |
| **1** | **SET SITE O300 CONFORM EN 933-2 / ISO:** | | | | | **0.00** |
| SET SITE O300 CONFORM EN 933-2 / ISO:SITA O300, TESATURA,0,063MMSITA O300, TESATURA,0,08MMSITA O300, TESATURA,0,1MMSITA O300, TESATURA,0,125MMSITA O300, TESATURA,0,160MMSITA O300, TESATURA,0,20MMSITA O300, TESATURA,0,250MMSITA O300, TESATURA,0,315MMS | 38000000-5 | Bucată | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| **2** | **SET SITE O300 CONFORM EN 933-2 / ISO:** | | | | | **0.00** |
| SET SITE O300 CONFORM EN 933-2 / ISO:SITA O300,PERF.PATRAT,4,00MMSITA O300,PERF.PATRAT,5,00MMSITA O300,PERF.PATRAT,6,30MMSITA O300,PERF.PATRAT,8,00MMSITA O300,PERF.PATRAT,10,00MMSITA O300,PERF.PATRAT,12,50MMSITA O300;PERF.PATRAT;14,00MMSITA O300,PERF | 38000000-5 | Bucată | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| **3** | **CAPAC, DIAMETRU 300MMCOLECTOR, DIAMETRU 300MM** | | | | | **0.00** |
| CAPAC, DIAMETRU 300MMCOLECTOR, DIAMETRU 300MMDestinat pentru site.Termen de garanție – 12 luni | 38000000-5 | Bucată | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| **4** | **MAȘINA DE TĂIAT PROBE CU DIAMETRUL DISCULUI DE 450MM 3CP** | | | | | **0.00** |
| MAȘINA DE TĂIAT PROBE CU DIAMETRUL DISCULUI DE 450MM 3CPDotată cu:-DISC DIAMANTAT DIAMETRUL 450MM-DISPOZITIV PENTRU CILINDRI SI CAROTECu diametrele de 100-160 MM.DISPOZITIV PENTRU PIESE NEREGULTE-pentru orice tip de material de constructie;-electropo | 38000000-5 | Bucată | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| **5** | **TAVA 370X260X50 MM ALUMINIU** | | | | | **0.00** |
| TAVA 370X260X50 MM ALUMINIUTermen de garanție – 12 luni | 38000000-5 | Bucată | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| **6** | **SCAFA ROTUNDA INOX 500ML** | | | | | **0.00** |
| SCAFA ROTUNDA INOX 500MLTermen de garanție – 12 luni | 38000000-5 | Bucată | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| **7** | **SCAFA ROTUNDA INOX 1000ML** | | | | | **0.00** |
| SCAFA ROTUNDA INOX 1000MLTermen de garanție – 12 luni | 38000000-5 | Bucată | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| **8** | **SCAFA ROTUNDA INOX 2000ML** | | | | | **0.00** |
| SCAFA ROTUNDA INOX 2000MLTermen de garanție – 12 luni | 38000000-5 | Bucată | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| **9** | **SCAFA INOX 5KG PT AGREGATE** | | | | | **0.00** |
| SCAFA INOX 5KG PT AGREGATETermen de garanție – 12 luni | 38000000-5 | Bucată | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| **10** | **CONTAINER ETANS 5L** | | | | | **0.00** |
| CONTAINER ETANS 5LTermen de garanție – 12 luni | 38000000-5 | Bucată | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| **11** | **PICNOMETRU VID 10 LITRI CONFORM STANDARD EN 12697-5, EN 13108.** | | | | | **0.00** |
| PICNOMETRU VID 10 LITRI CONFORM STANDARD EN 12697-5, EN 13108.Dotat cu:-REGULATOR VID-DECANTOR APA-POMPA VID VP230SGTermen de garanție – 12 luni | 38000000-5 | Bucată | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| **12** | **BALANTA,CAPACITATEA DE10,1KG; PRECIZIA DE 0,1GRAMECERTIFICAT ETALONARE DKD** | | | | | **0.00** |
| BALANTA,CAPACITATEA DE10,1KG; PRECIZIA DE 0,1GRAMECERTIFICAT ETALONARE DKDTermen de garanție – 12 luni | 38000000-5 | Bucată | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| **13** | **SITA O200, TESATURA,0,50MMSITA O200; TESATURA; 0,160MMSITA O200, TESATURA,0,71MM** | | | | | **0.00** |
| SITA O200, TESATURA,0,50MMSITA O200; TESATURA; 0,160MMSITA O200, TESATURA,0,71MMTermen de garanție – 12 luni | 38000000-5 | Bucată | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| **14** | **SUBLER MODIFICAStandard - EN 933-4, 933-5, 933-7.** | | | | | **0.00** |
| SUBLER MODIFICAStandard - EN 933-4, 933-5, 933-7.Termen de garanție – 12 luni | 38000000-5 | Bucată | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| **15** | **SET 12 BILE CONFORM EN LOS ANGELES** | | | | | **0.00** |
| SET 12 BILE CONFORM EN LOS ANGELESTermen de garanție – 12 luni | 38000000-5 | Bucată | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| **16** | **ETUVA FARA RAFT ROTATIVDOTATĂ CU:RAFT ROTATIV 9 CONTAINERERAFT ROTATIV 2 CONTAINERE** | | | | | **65000.00** |
| ETUVA FARA RAFT ROTATIVDOTATĂ CU:RAFT ROTATIV 9 CONTAINERERAFT ROTATIV 2 CONTAINEREStandard - EN 13303/ - EN 12607-2/Termen de garanție – 12 luni | 38000000-5 | Bucată | 1.00 | 65000.00 | 65000.00 |
| **17** | **ECHIVALENT DE NISIP COMPLET** | | | | | **0.00** |
| ECHIVALENT DE NISIP COMPLETStandard SR EN 933-8Termen de garanție – 12 luni | 38000000-5 | Bucată | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| **18** | **SET ALBASTRU DE METILENStandard SR EN 933 – 9** | | | | | **0.00** |
| SET ALBASTRU DE METILENStandard SR EN 933 – 9Termen de garanție – 12 luni | 38000000-5 | Bucată | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| **19** | **BAIE APA DIGITALA 9 PROBE** | | | | | **0.00** |
| BAIE APA DIGITALA 9 PROBE- capacitate 30 litri;- temp: ambient +95 C.- dimens.int.:430x420x160mm;- greutate 15 kg.Standard EN 12697-34Termen de garanție – 12 luni | 38000000-5 | Bucată | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20** | **AC PENETRARE STANDARD** | | | | | **0.00** |
| AC PENETRARE STANDARDWeight: 2,5 ± 0,05 gStandard SR EN 1426Termen de garanție – 12 luni | 38000000-5 | Bucată | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21** | **TIPAR BRICHETA ASTM** | | | | | **0.00** |
| TIPAR BRICHETA ASTM Forme standard pentru determinarea ductilității bitumuluiStandard SM EN 13589:2017Termen de garanție – 12 luni | 38000000-5 | Bucată | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| **22** | **PLACA PENTRU DETERMINAREA PUNCTULUI DE RUPERE CU APARATUL FRASS CONFORM Standard EN 12593** | | | | | **0.00** |
| PLACA PENTRU DETERMINAREA PUNCTULUI DE RUPERE CU APARATUL FRASS CONFORM Standard EN 12593Confecționată din oțel (spring steel) cu protecție anticorozivăLUNGIMEA 41,00±0,05 mmLĂȚIMEA 20,0±0,2mmGROSIMEA 0,15±0,02 mmTermen de garanție – 12 luni | 38000000-5 | Bucată | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| **23** | **INEL ȘI BILA OTEL conform standard EN 1427** | | | | | **0.00** |
| INEL ȘI BILA OTEL conform standard EN 1427Termen de garanție – 12 luni | 38000000-5 | Bucată | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| **24** | **TESTER ADEZIUNE VIALIT-greutate aprox. 40kgDISPOZITIV DETERMINARE RATA DE IMPRASTIEREStandard EN 12272-3** | | | | | **0.00** |
| TESTER ADEZIUNE VIALIT-greutate aprox. 40kgDISPOZITIV DETERMINARE RATA DE IMPRASTIEREStandard EN 12272-3Termen de garanție – 12 luni | 38000000-5 | Bucată | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| **25** | **COMPACTOR MARSHALL AUTOMATDOTAT CU:TIPAR MARSHALL COMPLET ENCORP TIPAR MARSHALL ASTM, EN x 2 buc** | | | | | **0.00** |
| COMPACTOR MARSHALL AUTOMATDOTAT CU:TIPAR MARSHALL COMPLET ENCORP TIPAR MARSHALL ASTM, EN x 2 bucgreutatea ciocanului compactor 7850+/-50g; aderea libera 457+/-mm; frecventa loviri 50 loviri in 55/60sec; alimentare la 230V; dimensiuni 500x500x1890mm; | 38000000-5 | Bucată | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| **26** | **ORNIOMETRU 2 BRATEROATA CU CAUCIUC EN- 203x50mm.TIPAR EN 400X305MM,H:120MMSET ADAPTOARE VERTICALE- pentru tiparul EN 400X305mm.SET ADAPTOARE LATERALE- pentru 260x320 si 305x305mm.ST.STEEL WHEEL 203X47MMto Aashto Hamburg spec.AASHTO MOULD FOR 2 CYLIND** | | | | | **0.00** |
| ORNIOMETRU 2 BRATEROATA CU CAUCIUC EN- 203x50mm.TIPAR EN 400X305MM,H:120MMSET ADAPTOARE VERTICALE- pentru tiparul EN 400X305mm.SET ADAPTOARE LATERALE- pentru 260x320 si 305x305mm.ST.STEEL WHEEL 203X47MMto Aashto Hamburg spec.AASHTO MOULD FOR 2 CYLIND | 38000000-5 | Bucată | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| **27** | **MASINA MICRO DEVAL** | | | | | **55800.00** |
| MASINA MICRO DEVAL- alimentare la 230V;- dimensiuni 1000x450x920mm;- greutate aprox. 150kg;- fara carcasa de siguranta,cilindrii si sfere.CILINDRU DIA. 200 X 154 MMde comandat min.4buc.SET DE 20 KG SFERE ABRAZIVEStandard EN 1097-1; EN 13450 | 38000000-5 | Bucată | 1.00 | 55800.00 | 55800.00 |
| **28** | **CADRU CBR/MARSHALL DIGIT+INVER** | | | | | **0.00** |
| CADRU CBR/MARSHALL DIGIT+INVERsistem Cyber Plus 8 Evolution; viteza de testare:alimentare la 230V; dimensiuni: 450x400x1200mm; greutate: 130kg;licenta teste despicare; -conf. EN12700-23PISTON STRAPUNGERE, CBR SOFT TESTE CBR | 38000000-5 | Bucată | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| **29** | **SET 14 SITE INDICILE DE APLATIZARE** | | | | | **0.00** |
| SET 14 SITE INDICILE DE APLATIZARE-diam site 2.5...50mmStandard EN 933-3Termen de garanție – 12 luni | 38000000-5 | Bucată | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| **30** | **DISPOZITIV FRICȚIUNE SRT CU:PATINE DE POLISAJ(SITU)PLACA FARA DISPOZITIV DE FIXAREDISPOZITIV DE FIXARE PENTRU TESTE POLISAJHÎRTIE CALIBRARE PT.SRT (PACHET DE 10 FOI)** | | | | | **0.00** |
| DISPOZITIV FRICȚIUNE SRT CU:PATINE DE POLISAJ(SITU)PLACA FARA DISPOZITIV DE FIXAREDISPOZITIV DE FIXARE PENTRU TESTE POLISAJHÎRTIE CALIBRARE PT.SRT (PACHET DE 10 FOI)Dimensiuni 730X730X330mmStandard EN 1097-8; EN 1338,1339,134,1342,13036-4, 1436 | 38000000-5 | Bucată | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| **31** | **PRESA 2000 KN, SERVO-PLUSDISTANTIER 176MM** | | | | | **0.00** |
| PRESA 2000 KN, SERVO-PLUSDISTANTIER 176MM- pentru cuburi de 150 mm.APARATOARE PRESA COL 2000KNSOFT SERVONET CONTROL PC- pentru masini Servo-Plus.10 C097-01SCALA SECUNDARA CU TRADUCTOR -cutraductor de presiune;- pentru determinari de mareacuratete la | 38000000-5 | Bucată | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| **32** | **APARAT AUTOMAT EXTRACȚIE LIANTSET 100 HĂRTII CUPA CENTRIFUGĂ** | | | | | **0.00** |
| APARAT AUTOMAT EXTRACȚIE LIANTSET 100 HĂRTII CUPA CENTRIFUGĂ DIAMETRUL 370X200MM PACHET 100 BUC-pentru determinarea cantitativă a liantului și bitumului conținut în probele de mixtură.-ciclu automat complet 25 min-Unitatea este formată din:Unitate el | 38000000-5 | Bucată | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| **33** | **Tahiometru total nemotorizat cu GPS** | | | | | **552500.00** |
| Tahiometru total nemotorizat cu GPSSpecificație generalăMăsurători unghiulare – daMăsurători distanțe pe prismă – daMăsurători distanțe pe orice suprafață – daLumini ghidare (EGL) | 38000000-5 | Bucată | 1.00 | 552500.00 | 552500.00 |
| **34** | **Complex pentru controlul calității marcajului rutier** | | | | | **91000.00** |
| Complex pentru controlul calității marcajului rutierObiectul măsurărilor – grosimea peliculei umede și uscate, temperatura, umiditatea relativă, cantitatea de microbile și calitatea aplicării1 masurator a peliculei – de la 100 pînă la 950 µm cu pasul | 38000000-5 | Bucată | 1.00 | 91000.00 | 91000.00 |
| **35** | **Retroreflectometru pentru determinarea vizibilității nocturne RL a marcajului rutier** | | | | | **352500.00** |
| Retroreflectometru pentru determinarea vizibilității nocturne RL a marcajului rutierDistanța simulată – 30 m conform geometriei CENUnghi de iluminare RL – 1,240 Unghi de observație - 2,290Aria de testare – de la 50xmm pînă la 12 mmTimpul efectuării | 38000000-5 | Bucată | 1.00 | 352500.00 | 352500.00 |
| **36** | **Calibre din oțel inoxidabil pentru determinarea grosimii stratului umed de vopsea** | | | | | **13500.00** |
| Calibre din oțel inoxidabil pentru determinarea grosimii stratului umed de vopsea, inclusiv:Diapazonul măsurărilor 25-2000 µm (hexagonal) – 1 unitateDiapazonul măsurărilor 100-950 µm în pași de 25 µm (pentagonal) – 1 unitateDiapazonul măsurărilor 2-1 | 38000000-5 | Bucată | 1.00 | 13500.00 | 13500.00 |
| **37** | **Aparat digital pentru măsurarea grosimii stratului de vopsea uscată a marcajelor rutiere** | | | | | **41600.00** |
| Aparat digital pentru măsurarea grosimii stratului de vopsea uscată a marcajelor rutiereDomeniul de măsură de la -12,5 mm pînă la +12,5 mmPrecizie – 0,01 mm | 38000000-5 | Bucată | 1.00 | 41600.00 | 41600.00 |
| **Oferta Nr.: 17/03237/001, Ofertant: S.R.L.,,Tecnoservice Equipment,,,** | | | | | | **1748940.00** |
| **1** | **SET SITE O300 CONFORM EN 933-2 / ISO:** | | | | | **29980.34** |
| SET SITE O300 CONFORM EN 933-2 / ISO:SITA O300, TESATURA,0,063MMSITA O300, TESATURA,0,08MMSITA O300, TESATURA,0,1MMSITA O300, TESATURA,0,125MMSITA O300, TESATURA,0,160MMSITA O300, TESATURA,0,20MMSITA O300, TESATURA,0,250MMSITA O300, TESATURA,0,315MMS | 38000000-5 | Bucată | 1.00 | 29980.34 | 29980.34 |
| **2** | **SET SITE O300 CONFORM EN 933-2 / ISO:** | | | | | **34356.13** |
| SET SITE O300 CONFORM EN 933-2 / ISO:SITA O300,PERF.PATRAT,4,00MMSITA O300,PERF.PATRAT,5,00MMSITA O300,PERF.PATRAT,6,30MMSITA O300,PERF.PATRAT,8,00MMSITA O300,PERF.PATRAT,10,00MMSITA O300,PERF.PATRAT,12,50MMSITA O300;PERF.PATRAT;14,00MMSITA O300,PERF | 38000000-5 | Bucată | 1.00 | 34356.13 | 34356.13 |
| **3** | **CAPAC, DIAMETRU 300MMCOLECTOR, DIAMETRU 300MM** | | | | | **1450.00** |
| CAPAC, DIAMETRU 300MMCOLECTOR, DIAMETRU 300MMDestinat pentru site.Termen de garanție – 12 luni | 38000000-5 | Bucată | 1.00 | 1450.00 | 1450.00 |
| **4** | **MAȘINA DE TĂIAT PROBE CU DIAMETRUL DISCULUI DE 450MM 3CP** | | | | | **54541.23** |
| MAȘINA DE TĂIAT PROBE CU DIAMETRUL DISCULUI DE 450MM 3CPDotată cu:-DISC DIAMANTAT DIAMETRUL 450MM-DISPOZITIV PENTRU CILINDRI SI CAROTECu diametrele de 100-160 MM.DISPOZITIV PENTRU PIESE NEREGULTE-pentru orice tip de material de constructie;-electropo | 38000000-5 | Bucată | 1.00 | 54541.23 | 54541.23 |
| **5** | **TAVA 370X260X50 MM ALUMINIU** | | | | | **2688.00** |
| TAVA 370X260X50 MM ALUMINIUTermen de garanție – 12 luni | 38000000-5 | Bucată | 10.00 | 268.80 | 2688.00 |
| **6** | **SCAFA ROTUNDA INOX 500ML** | | | | | **410.00** |
| SCAFA ROTUNDA INOX 500MLTermen de garanție – 12 luni | 38000000-5 | Bucată | 1.00 | 410.00 | 410.00 |
| **7** | **SCAFA ROTUNDA INOX 1000ML** | | | | | **496.20** |
| SCAFA ROTUNDA INOX 1000MLTermen de garanție – 12 luni | 38000000-5 | Bucată | 1.00 | 496.20 | 496.20 |
| **8** | **SCAFA ROTUNDA INOX 2000ML** | | | | | **578.80** |
| SCAFA ROTUNDA INOX 2000MLTermen de garanție – 12 luni | 38000000-5 | Bucată | 1.00 | 578.80 | 578.80 |
| **9** | **SCAFA INOX 5KG PT AGREGATE** | | | | | **744.10** |
| SCAFA INOX 5KG PT AGREGATETermen de garanție – 12 luni | 38000000-5 | Bucată | 1.00 | 744.10 | 744.10 |
| **10** | **CONTAINER ETANS 5L** | | | | | **1736.20** |
| CONTAINER ETANS 5LTermen de garanție – 12 luni | 38000000-5 | Bucată | 10.00 | 173.62 | 1736.20 |
| **11** | **PICNOMETRU VID 10 LITRI CONFORM STANDARD EN 12697-5, EN 13108.** | | | | | **17820.00** |
| PICNOMETRU VID 10 LITRI CONFORM STANDARD EN 12697-5, EN 13108.Dotat cu:-REGULATOR VID-DECANTOR APA-POMPA VID VP230SGTermen de garanție – 12 luni | 38000000-5 | Bucată | 1.00 | 17820.00 | 17820.00 |
| **12** | **BALANTA,CAPACITATEA DE10,1KG; PRECIZIA DE 0,1GRAMECERTIFICAT ETALONARE DKD** | | | | | **10950.00** |
| BALANTA,CAPACITATEA DE10,1KG; PRECIZIA DE 0,1GRAMECERTIFICAT ETALONARE DKDTermen de garanție – 12 luni | 38000000-5 | Bucată | 1.00 | 10950.00 | 10950.00 |
| **13** | **SITA O200, TESATURA,0,50MMSITA O200; TESATURA; 0,160MMSITA O200, TESATURA,0,71MM** | | | | | **8670.00** |
| SITA O200, TESATURA,0,50MMSITA O200; TESATURA; 0,160MMSITA O200, TESATURA,0,71MMTermen de garanție – 12 luni | 38000000-5 | Bucată | 3.00 | 2890.00 | 8670.00 |
| **14** | **SUBLER MODIFICAStandard - EN 933-4, 933-5, 933-7.** | | | | | **2800.00** |
| SUBLER MODIFICAStandard - EN 933-4, 933-5, 933-7.Termen de garanție – 12 luni | 38000000-5 | Bucată | 1.00 | 2800.00 | 2800.00 |
| **15** | **SET 12 BILE CONFORM EN LOS ANGELES** | | | | | **1650.00** |
| SET 12 BILE CONFORM EN LOS ANGELESTermen de garanție – 12 luni | 38000000-5 | Bucată | 1.00 | 1650.00 | 1650.00 |
| **16** | **ETUVA FARA RAFT ROTATIVDOTATĂ CU:RAFT ROTATIV 9 CONTAINERERAFT ROTATIV 2 CONTAINERE** | | | | | **51675.00** |
| ETUVA FARA RAFT ROTATIVDOTATĂ CU:RAFT ROTATIV 9 CONTAINERERAFT ROTATIV 2 CONTAINEREStandard - EN 13303/ - EN 12607-2/Termen de garanție – 12 luni | 38000000-5 | Bucată | 1.00 | 51675.00 | 51675.00 |
| **17** | **ECHIVALENT DE NISIP COMPLET** | | | | | **4150.00** |
| ECHIVALENT DE NISIP COMPLETStandard SR EN 933-8Termen de garanție – 12 luni | 38000000-5 | Bucată | 1.00 | 4150.00 | 4150.00 |
| **18** | **SET ALBASTRU DE METILENStandard SR EN 933 – 9** | | | | | **17600.00** |
| SET ALBASTRU DE METILENStandard SR EN 933 – 9Termen de garanție – 12 luni | 38000000-5 | Bucată | 1.00 | 17600.00 | 17600.00 |
| **19** | **BAIE APA DIGITALA 9 PROBE** | | | | | **15100.00** |
| BAIE APA DIGITALA 9 PROBE- capacitate 30 litri;- temp: ambient +95 C.- dimens.int.:430x420x160mm;- greutate 15 kg.Standard EN 12697-34Termen de garanție – 12 luni | 38000000-5 | Bucată | 1.00 | 15100.00 | 15100.00 |
| **20** | **AC PENETRARE STANDARD** | | | | | **2400.00** |
| AC PENETRARE STANDARDWeight: 2,5 ± 0,05 gStandard SR EN 1426Termen de garanție – 12 luni | 38000000-5 | Bucată | 10.00 | 240.00 | 2400.00 |
| **21** | **TIPAR BRICHETA ASTM** | | | | | **13800.00** |
| TIPAR BRICHETA ASTM Forme standard pentru determinarea ductilității bitumuluiStandard SM EN 13589:2017Termen de garanție – 12 luni | 38000000-5 | Bucată | 10.00 | 1380.00 | 13800.00 |
| **22** | **PLACA PENTRU DETERMINAREA PUNCTULUI DE RUPERE CU APARATUL FRASS CONFORM Standard EN 12593** | | | | | **620.00** |
| PLACA PENTRU DETERMINAREA PUNCTULUI DE RUPERE CU APARATUL FRASS CONFORM Standard EN 12593Confecționată din oțel (spring steel) cu protecție anticorozivăLUNGIMEA 41,00±0,05 mmLĂȚIMEA 20,0±0,2mmGROSIMEA 0,15±0,02 mmTermen de garanție – 12 luni | 38000000-5 | Bucată | 10.00 | 62.00 | 620.00 |
| **23** | **INEL ȘI BILA OTEL conform standard EN 1427** | | | | | **124.00** |
| INEL ȘI BILA OTEL conform standard EN 1427Termen de garanție – 12 luni | 38000000-5 | Bucată | 10.00 | 12.40 | 124.00 |
| **24** | **TESTER ADEZIUNE VIALIT-greutate aprox. 40kgDISPOZITIV DETERMINARE RATA DE IMPRASTIEREStandard EN 12272-3** | | | | | **22700.00** |
| TESTER ADEZIUNE VIALIT-greutate aprox. 40kgDISPOZITIV DETERMINARE RATA DE IMPRASTIEREStandard EN 12272-3Termen de garanție – 12 luni | 38000000-5 | Bucată | 1.00 | 22700.00 | 22700.00 |
| **25** | **COMPACTOR MARSHALL AUTOMATDOTAT CU:TIPAR MARSHALL COMPLET ENCORP TIPAR MARSHALL ASTM, EN x 2 buc** | | | | | **72000.00** |
| COMPACTOR MARSHALL AUTOMATDOTAT CU:TIPAR MARSHALL COMPLET ENCORP TIPAR MARSHALL ASTM, EN x 2 bucgreutatea ciocanului compactor 7850+/-50g; aderea libera 457+/-mm; frecventa loviri 50 loviri in 55/60sec; alimentare la 230V; dimensiuni 500x500x1890mm; | 38000000-5 | Bucată | 1.00 | 72000.00 | 72000.00 |
| **26** | **ORNIOMETRU 2 BRATEROATA CU CAUCIUC EN- 203x50mm.TIPAR EN 400X305MM,H:120MMSET ADAPTOARE VERTICALE- pentru tiparul EN 400X305mm.SET ADAPTOARE LATERALE- pentru 260x320 si 305x305mm.ST.STEEL WHEEL 203X47MMto Aashto Hamburg spec.AASHTO MOULD FOR 2 CYLIND** | | | | | **599000.00** |
| ORNIOMETRU 2 BRATEROATA CU CAUCIUC EN- 203x50mm.TIPAR EN 400X305MM,H:120MMSET ADAPTOARE VERTICALE- pentru tiparul EN 400X305mm.SET ADAPTOARE LATERALE- pentru 260x320 si 305x305mm.ST.STEEL WHEEL 203X47MMto Aashto Hamburg spec.AASHTO MOULD FOR 2 CYLIND | 38000000-5 | Bucată | 1.00 | 599000.00 | 599000.00 |
| **27** | **MASINA MICRO DEVAL** | | | | | **72000.00** |
| MASINA MICRO DEVAL- alimentare la 230V;- dimensiuni 1000x450x920mm;- greutate aprox. 150kg;- fara carcasa de siguranta,cilindrii si sfere.CILINDRU DIA. 200 X 154 MMde comandat min.4buc.SET DE 20 KG SFERE ABRAZIVEStandard EN 1097-1; EN 13450 | 38000000-5 | Bucată | 1.00 | 72000.00 | 72000.00 |
| **28** | **CADRU CBR/MARSHALL DIGIT+INVER** | | | | | **114000.00** |
| CADRU CBR/MARSHALL DIGIT+INVERsistem Cyber Plus 8 Evolution; viteza de testare:alimentare la 230V; dimensiuni: 450x400x1200mm; greutate: 130kg;licenta teste despicare; -conf. EN12700-23PISTON STRAPUNGERE, CBR SOFT TESTE CBR | 38000000-5 | Bucată | 1.00 | 114000.00 | 114000.00 |
| **29** | **SET 14 SITE INDICILE DE APLATIZARE** | | | | | **29000.00** |
| SET 14 SITE INDICILE DE APLATIZARE-diam site 2.5...50mmStandard EN 933-3Termen de garanție – 12 luni | 38000000-5 | Bucată | 1.00 | 29000.00 | 29000.00 |
| **30** | **DISPOZITIV FRICȚIUNE SRT CU:PATINE DE POLISAJ(SITU)PLACA FARA DISPOZITIV DE FIXAREDISPOZITIV DE FIXARE PENTRU TESTE POLISAJHÎRTIE CALIBRARE PT.SRT (PACHET DE 10 FOI)** | | | | | **78000.00** |
| DISPOZITIV FRICȚIUNE SRT CU:PATINE DE POLISAJ(SITU)PLACA FARA DISPOZITIV DE FIXAREDISPOZITIV DE FIXARE PENTRU TESTE POLISAJHÎRTIE CALIBRARE PT.SRT (PACHET DE 10 FOI)Dimensiuni 730X730X330mmStandard EN 1097-8; EN 1338,1339,134,1342,13036-4, 1436 | 38000000-5 | Bucată | 1.00 | 78000.00 | 78000.00 |
| **31** | **PRESA 2000 KN, SERVO-PLUSDISTANTIER 176MM** | | | | | **148000.00** |
| PRESA 2000 KN, SERVO-PLUSDISTANTIER 176MM- pentru cuburi de 150 mm.APARATOARE PRESA COL 2000KNSOFT SERVONET CONTROL PC- pentru masini Servo-Plus.10 C097-01SCALA SECUNDARA CU TRADUCTOR -cutraductor de presiune;- pentru determinari de mareacuratete la | 38000000-5 | Bucată | 1.00 | 148000.00 | 148000.00 |
| **32** | **APARAT AUTOMAT EXTRACȚIE LIANTSET 100 HĂRTII CUPA CENTRIFUGĂ** | | | | | **339900.00** |
| APARAT AUTOMAT EXTRACȚIE LIANTSET 100 HĂRTII CUPA CENTRIFUGĂ DIAMETRUL 370X200MM PACHET 100 BUC-pentru determinarea cantitativă a liantului și bitumului conținut în probele de mixtură.-ciclu automat complet 25 min-Unitatea este formată din:Unitate el | 38000000-5 | Bucată | 1.00 | 339900.00 | 339900.00 |
| **33** | **Tahiometru total nemotorizat cu GPS** | | | | | **0.00** |
| Tahiometru total nemotorizat cu GPSSpecificație generalăMăsurători unghiulare – daMăsurători distanțe pe prismă – daMăsurători distanțe pe orice suprafață – daLumini ghidare (EGL) | 38000000-5 | Bucată | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| **34** | **Complex pentru controlul calității marcajului rutier** | | | | | **0.00** |
| Complex pentru controlul calității marcajului rutierObiectul măsurărilor – grosimea peliculei umede și uscate, temperatura, umiditatea relativă, cantitatea de microbile și calitatea aplicării1 masurator a peliculei – de la 100 pînă la 950 µm cu pasul | 38000000-5 | Bucată | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| **35** | **Retroreflectometru pentru determinarea vizibilității nocturne RL a marcajului rutier** | | | | | **0.00** |
| Retroreflectometru pentru determinarea vizibilității nocturne RL a marcajului rutierDistanța simulată – 30 m conform geometriei CENUnghi de iluminare RL – 1,240 Unghi de observație - 2,290Aria de testare – de la 50xmm pînă la 12 mmTimpul efectuării | 38000000-5 | Bucată | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| **36** | **Calibre din oțel inoxidabil pentru determinarea grosimii stratului umed de vopsea** | | | | | **0.00** |
| Calibre din oțel inoxidabil pentru determinarea grosimii stratului umed de vopsea, inclusiv:Diapazonul măsurărilor 25-2000 µm (hexagonal) – 1 unitateDiapazonul măsurărilor 100-950 µm în pași de 25 µm (pentagonal) – 1 unitateDiapazonul măsurărilor 2-1 | 38000000-5 | Bucată | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| **37** | **Aparat digital pentru măsurarea grosimii stratului de vopsea uscată a marcajelor rutiere** | | | | | **0.00** |
| Aparat digital pentru măsurarea grosimii stratului de vopsea uscată a marcajelor rutiereDomeniul de măsură de la -12,5 mm pînă la +12,5 mmPrecizie – 0,01 mm | 38000000-5 | Bucată | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Oferta Nr.: 17/03237/003, Ofertant: S.R.L.,,Top Geocart,,,** | | | | | | **288152.00** |
| **1** | **SET SITE O300 CONFORM EN 933-2 / ISO:** | | | | | **0.00** |
| SET SITE O300 CONFORM EN 933-2 / ISO:SITA O300, TESATURA,0,063MMSITA O300, TESATURA,0,08MMSITA O300, TESATURA,0,1MMSITA O300, TESATURA,0,125MMSITA O300, TESATURA,0,160MMSITA O300, TESATURA,0,20MMSITA O300, TESATURA,0,250MMSITA O300, TESATURA,0,315MMS | 38000000-5 | Bucată | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| **2** | **SET SITE O300 CONFORM EN 933-2 / ISO:** | | | | | **0.00** |
| SET SITE O300 CONFORM EN 933-2 / ISO:SITA O300,PERF.PATRAT,4,00MMSITA O300,PERF.PATRAT,5,00MMSITA O300,PERF.PATRAT,6,30MMSITA O300,PERF.PATRAT,8,00MMSITA O300,PERF.PATRAT,10,00MMSITA O300,PERF.PATRAT,12,50MMSITA O300;PERF.PATRAT;14,00MMSITA O300,PERF | 38000000-5 | Bucată | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| **3** | **CAPAC, DIAMETRU 300MMCOLECTOR, DIAMETRU 300MM** | | | | | **0.00** |
| CAPAC, DIAMETRU 300MMCOLECTOR, DIAMETRU 300MMDestinat pentru site.Termen de garanție – 12 luni | 38000000-5 | Bucată | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| **4** | **MAȘINA DE TĂIAT PROBE CU DIAMETRUL DISCULUI DE 450MM 3CP** | | | | | **0.00** |
| MAȘINA DE TĂIAT PROBE CU DIAMETRUL DISCULUI DE 450MM 3CPDotată cu:-DISC DIAMANTAT DIAMETRUL 450MM-DISPOZITIV PENTRU CILINDRI SI CAROTECu diametrele de 100-160 MM.DISPOZITIV PENTRU PIESE NEREGULTE-pentru orice tip de material de constructie;-electropo | 38000000-5 | Bucată | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| **5** | **TAVA 370X260X50 MM ALUMINIU** | | | | | **0.00** |
| TAVA 370X260X50 MM ALUMINIUTermen de garanție – 12 luni | 38000000-5 | Bucată | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| **6** | **SCAFA ROTUNDA INOX 500ML** | | | | | **0.00** |
| SCAFA ROTUNDA INOX 500MLTermen de garanție – 12 luni | 38000000-5 | Bucată | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| **7** | **SCAFA ROTUNDA INOX 1000ML** | | | | | **0.00** |
| SCAFA ROTUNDA INOX 1000MLTermen de garanție – 12 luni | 38000000-5 | Bucată | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| **8** | **SCAFA ROTUNDA INOX 2000ML** | | | | | **0.00** |
| SCAFA ROTUNDA INOX 2000MLTermen de garanție – 12 luni | 38000000-5 | Bucată | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| **9** | **SCAFA INOX 5KG PT AGREGATE** | | | | | **0.00** |
| SCAFA INOX 5KG PT AGREGATETermen de garanție – 12 luni | 38000000-5 | Bucată | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| **10** | **CONTAINER ETANS 5L** | | | | | **0.00** |
| CONTAINER ETANS 5LTermen de garanție – 12 luni | 38000000-5 | Bucată | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| **11** | **PICNOMETRU VID 10 LITRI CONFORM STANDARD EN 12697-5, EN 13108.** | | | | | **0.00** |
| PICNOMETRU VID 10 LITRI CONFORM STANDARD EN 12697-5, EN 13108.Dotat cu:-REGULATOR VID-DECANTOR APA-POMPA VID VP230SGTermen de garanție – 12 luni | 38000000-5 | Bucată | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| **12** | **BALANTA,CAPACITATEA DE10,1KG; PRECIZIA DE 0,1GRAMECERTIFICAT ETALONARE DKD** | | | | | **0.00** |
| BALANTA,CAPACITATEA DE10,1KG; PRECIZIA DE 0,1GRAMECERTIFICAT ETALONARE DKDTermen de garanție – 12 luni | 38000000-5 | Bucată | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| **13** | **SITA O200, TESATURA,0,50MMSITA O200; TESATURA; 0,160MMSITA O200, TESATURA,0,71MM** | | | | | **0.00** |
| SITA O200, TESATURA,0,50MMSITA O200; TESATURA; 0,160MMSITA O200, TESATURA,0,71MMTermen de garanție – 12 luni | 38000000-5 | Bucată | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| **14** | **SUBLER MODIFICAStandard - EN 933-4, 933-5, 933-7.** | | | | | **0.00** |
| SUBLER MODIFICAStandard - EN 933-4, 933-5, 933-7.Termen de garanție – 12 luni | 38000000-5 | Bucată | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| **15** | **SET 12 BILE CONFORM EN LOS ANGELES** | | | | | **0.00** |
| SET 12 BILE CONFORM EN LOS ANGELESTermen de garanție – 12 luni | 38000000-5 | Bucată | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| **16** | **ETUVA FARA RAFT ROTATIVDOTATĂ CU:RAFT ROTATIV 9 CONTAINERERAFT ROTATIV 2 CONTAINERE** | | | | | **0.00** |
| ETUVA FARA RAFT ROTATIVDOTATĂ CU:RAFT ROTATIV 9 CONTAINERERAFT ROTATIV 2 CONTAINEREStandard - EN 13303/ - EN 12607-2/Termen de garanție – 12 luni | 38000000-5 | Bucată | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| **17** | **ECHIVALENT DE NISIP COMPLET** | | | | | **0.00** |
| ECHIVALENT DE NISIP COMPLETStandard SR EN 933-8Termen de garanție – 12 luni | 38000000-5 | Bucată | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| **18** | **SET ALBASTRU DE METILENStandard SR EN 933 – 9** | | | | | **0.00** |
| SET ALBASTRU DE METILENStandard SR EN 933 – 9Termen de garanție – 12 luni | 38000000-5 | Bucată | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| **19** | **BAIE APA DIGITALA 9 PROBE** | | | | | **0.00** |
| BAIE APA DIGITALA 9 PROBE- capacitate 30 litri;- temp: ambient +95 C.- dimens.int.:430x420x160mm;- greutate 15 kg.Standard EN 12697-34Termen de garanție – 12 luni | 38000000-5 | Bucată | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20** | **AC PENETRARE STANDARD** | | | | | **0.00** |
| AC PENETRARE STANDARDWeight: 2,5 ± 0,05 gStandard SR EN 1426Termen de garanție – 12 luni | 38000000-5 | Bucată | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21** | **TIPAR BRICHETA ASTM** | | | | | **0.00** |
| TIPAR BRICHETA ASTM Forme standard pentru determinarea ductilității bitumuluiStandard SM EN 13589:2017Termen de garanție – 12 luni | 38000000-5 | Bucată | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| **22** | **PLACA PENTRU DETERMINAREA PUNCTULUI DE RUPERE CU APARATUL FRASS CONFORM Standard EN 12593** | | | | | **0.00** |
| PLACA PENTRU DETERMINAREA PUNCTULUI DE RUPERE CU APARATUL FRASS CONFORM Standard EN 12593Confecționată din oțel (spring steel) cu protecție anticorozivăLUNGIMEA 41,00±0,05 mmLĂȚIMEA 20,0±0,2mmGROSIMEA 0,15±0,02 mmTermen de garanție – 12 luni | 38000000-5 | Bucată | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| **23** | **INEL ȘI BILA OTEL conform standard EN 1427** | | | | | **0.00** |
| INEL ȘI BILA OTEL conform standard EN 1427Termen de garanție – 12 luni | 38000000-5 | Bucată | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| **24** | **TESTER ADEZIUNE VIALIT-greutate aprox. 40kgDISPOZITIV DETERMINARE RATA DE IMPRASTIEREStandard EN 12272-3** | | | | | **0.00** |
| TESTER ADEZIUNE VIALIT-greutate aprox. 40kgDISPOZITIV DETERMINARE RATA DE IMPRASTIEREStandard EN 12272-3Termen de garanție – 12 luni | 38000000-5 | Bucată | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| **25** | **COMPACTOR MARSHALL AUTOMATDOTAT CU:TIPAR MARSHALL COMPLET ENCORP TIPAR MARSHALL ASTM, EN x 2 buc** | | | | | **0.00** |
| COMPACTOR MARSHALL AUTOMATDOTAT CU:TIPAR MARSHALL COMPLET ENCORP TIPAR MARSHALL ASTM, EN x 2 bucgreutatea ciocanului compactor 7850+/-50g; aderea libera 457+/-mm; frecventa loviri 50 loviri in 55/60sec; alimentare la 230V; dimensiuni 500x500x1890mm; | 38000000-5 | Bucată | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| **26** | **ORNIOMETRU 2 BRATEROATA CU CAUCIUC EN- 203x50mm.TIPAR EN 400X305MM,H:120MMSET ADAPTOARE VERTICALE- pentru tiparul EN 400X305mm.SET ADAPTOARE LATERALE- pentru 260x320 si 305x305mm.ST.STEEL WHEEL 203X47MMto Aashto Hamburg spec.AASHTO MOULD FOR 2 CYLIND** | | | | | **0.00** |
| ORNIOMETRU 2 BRATEROATA CU CAUCIUC EN- 203x50mm.TIPAR EN 400X305MM,H:120MMSET ADAPTOARE VERTICALE- pentru tiparul EN 400X305mm.SET ADAPTOARE LATERALE- pentru 260x320 si 305x305mm.ST.STEEL WHEEL 203X47MMto Aashto Hamburg spec.AASHTO MOULD FOR 2 CYLIND | 38000000-5 | Bucată | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| **27** | **MASINA MICRO DEVAL** | | | | | **0.00** |
| MASINA MICRO DEVAL- alimentare la 230V;- dimensiuni 1000x450x920mm;- greutate aprox. 150kg;- fara carcasa de siguranta,cilindrii si sfere.CILINDRU DIA. 200 X 154 MMde comandat min.4buc.SET DE 20 KG SFERE ABRAZIVEStandard EN 1097-1; EN 13450 | 38000000-5 | Bucată | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| **28** | **CADRU CBR/MARSHALL DIGIT+INVER** | | | | | **0.00** |
| CADRU CBR/MARSHALL DIGIT+INVERsistem Cyber Plus 8 Evolution; viteza de testare:alimentare la 230V; dimensiuni: 450x400x1200mm; greutate: 130kg;licenta teste despicare; -conf. EN12700-23PISTON STRAPUNGERE, CBR SOFT TESTE CBR | 38000000-5 | Bucată | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| **29** | **SET 14 SITE INDICILE DE APLATIZARE** | | | | | **0.00** |
| SET 14 SITE INDICILE DE APLATIZARE-diam site 2.5...50mmStandard EN 933-3Termen de garanție – 12 luni | 38000000-5 | Bucată | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| **30** | **DISPOZITIV FRICȚIUNE SRT CU:PATINE DE POLISAJ(SITU)PLACA FARA DISPOZITIV DE FIXAREDISPOZITIV DE FIXARE PENTRU TESTE POLISAJHÎRTIE CALIBRARE PT.SRT (PACHET DE 10 FOI)** | | | | | **0.00** |
| DISPOZITIV FRICȚIUNE SRT CU:PATINE DE POLISAJ(SITU)PLACA FARA DISPOZITIV DE FIXAREDISPOZITIV DE FIXARE PENTRU TESTE POLISAJHÎRTIE CALIBRARE PT.SRT (PACHET DE 10 FOI)Dimensiuni 730X730X330mmStandard EN 1097-8; EN 1338,1339,134,1342,13036-4, 1436 | 38000000-5 | Bucată | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| **31** | **PRESA 2000 KN, SERVO-PLUSDISTANTIER 176MM** | | | | | **0.00** |
| PRESA 2000 KN, SERVO-PLUSDISTANTIER 176MM- pentru cuburi de 150 mm.APARATOARE PRESA COL 2000KNSOFT SERVONET CONTROL PC- pentru masini Servo-Plus.10 C097-01SCALA SECUNDARA CU TRADUCTOR -cutraductor de presiune;- pentru determinari de mareacuratete la | 38000000-5 | Bucată | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| **32** | **APARAT AUTOMAT EXTRACȚIE LIANTSET 100 HĂRTII CUPA CENTRIFUGĂ** | | | | | **0.00** |
| APARAT AUTOMAT EXTRACȚIE LIANTSET 100 HĂRTII CUPA CENTRIFUGĂ DIAMETRUL 370X200MM PACHET 100 BUC-pentru determinarea cantitativă a liantului și bitumului conținut în probele de mixtură.-ciclu automat complet 25 min-Unitatea este formată din:Unitate el | 38000000-5 | Bucată | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| **33** | **Tahiometru total nemotorizat cu GPS** | | | | | **288152.00** |
| Tahiometru total nemotorizat cu GPSSpecificație generalăMăsurători unghiulare – daMăsurători distanțe pe prismă – daMăsurători distanțe pe orice suprafață – daLumini ghidare (EGL) | 38000000-5 | Bucată | 1.00 | 288152.00 | 288152.00 |
| **34** | **Complex pentru controlul calității marcajului rutier** | | | | | **0.00** |
| Complex pentru controlul calității marcajului rutierObiectul măsurărilor – grosimea peliculei umede și uscate, temperatura, umiditatea relativă, cantitatea de microbile și calitatea aplicării1 masurator a peliculei – de la 100 pînă la 950 µm cu pasul | 38000000-5 | Bucată | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| **35** | **Retroreflectometru pentru determinarea vizibilității nocturne RL a marcajului rutier** | | | | | **0.00** |
| Retroreflectometru pentru determinarea vizibilității nocturne RL a marcajului rutierDistanța simulată – 30 m conform geometriei CENUnghi de iluminare RL – 1,240 Unghi de observație - 2,290Aria de testare – de la 50xmm pînă la 12 mmTimpul efectuării | 38000000-5 | Bucată | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| **36** | **Calibre din oțel inoxidabil pentru determinarea grosimii stratului umed de vopsea** | | | | | **0.00** |
| Calibre din oțel inoxidabil pentru determinarea grosimii stratului umed de vopsea, inclusiv:Diapazonul măsurărilor 25-2000 µm (hexagonal) – 1 unitateDiapazonul măsurărilor 100-950 µm în pași de 25 µm (pentagonal) – 1 unitateDiapazonul măsurărilor 2-1 | 38000000-5 | Bucată | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| **37** | **Aparat digital pentru măsurarea grosimii stratului de vopsea uscată a marcajelor rutiere** | | | | | **0.00** |
| Aparat digital pentru măsurarea grosimii stratului de vopsea uscată a marcajelor rutiereDomeniul de măsură de la -12,5 mm pînă la +12,5 mmPrecizie – 0,01 mm | 38000000-5 | Bucată | 1.00 | 0.00 | 0.00 |

**Informaţia privind corespunderea cerinţelor tehnice pentru Bunuri se prezintă astfel:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. poz** | **S-A CERUT** | | | **S-A PROPUS** | | | **Coresp  undere** |
| **Denumire poziţie** | **Unit.de măsură** | **Cantitatea** | **Denumire poziţie** | **Unit.de măsură** | **Cantitatea** |
| **Oferta Nr.: 17/03237/002, Ofertant: LOKMERA S.R.L.** | | | | | | | |
| **Lotul Nr. 1, SET SITE O300 CONFORM EN 933-2 / ISO:** | | | | | | | |
| 1 | SET SITE O300 CONFORM EN 933-2 / ISO:SITA O300, TESATURA,0,063MMSITA O300, TESATURA,0,08MMSITA O300, TESATURA,0,1MMSITA O300, TESATURA,0,125MMSITA O300, TESATURA,0,160MMSITA O300, TESATURA,0,20MMSITA O300, TESATURA,0,250MMSITA O300, TESATURA,0,315MMS | Bucată | 1.00 | SET SITE O300 CONFORM EN 933-2 / ISO:SITA O300, TESATURA,0,063MMSITA O300, TESATURA,0,08MMSITA O300, TESATURA,0,1MMSITA O300, TESATURA,0,125MMSITA O300, TESATURA,0,160MMSITA O300, TESATURA,0,20MMSITA O300, TESATURA,0,250MMSITA O300, TESATURA,0,315MMS | Bucată | 1.00 | Da |
| **Lotul Nr. 2, SET SITE O300 CONFORM EN 933-2 / ISO:** | | | | | | | |
| 1 | SET SITE O300 CONFORM EN 933-2 / ISO:SITA O300,PERF.PATRAT,4,00MMSITA O300,PERF.PATRAT,5,00MMSITA O300,PERF.PATRAT,6,30MMSITA O300,PERF.PATRAT,8,00MMSITA O300,PERF.PATRAT,10,00MMSITA O300,PERF.PATRAT,12,50MMSITA O300;PERF.PATRAT;14,00MMSITA O300,PERF | Bucată | 1.00 | SET SITE O300 CONFORM EN 933-2 / ISO:SITA O300,PERF.PATRAT,4,00MMSITA O300,PERF.PATRAT,5,00MMSITA O300,PERF.PATRAT,6,30MMSITA O300,PERF.PATRAT,8,00MMSITA O300,PERF.PATRAT,10,00MMSITA O300,PERF.PATRAT,12,50MMSITA O300;PERF.PATRAT;14,00MMSITA O300,PERF | Bucată | 1.00 | Da |
| **Lotul Nr. 3, CAPAC, DIAMETRU 300MMCOLECTOR, DIAMETRU 300MM** | | | | | | | |
| 1 | CAPAC, DIAMETRU 300MMCOLECTOR, DIAMETRU 300MMDestinat pentru site.Termen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | CAPAC, DIAMETRU 300MMCOLECTOR, DIAMETRU 300MMDestinat pentru site.Termen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | Da |
| **Lotul Nr. 4, MAȘINA DE TĂIAT PROBE CU DIAMETRUL DISCULUI DE 450MM 3CP** | | | | | | | |
| 1 | MAȘINA DE TĂIAT PROBE CU DIAMETRUL DISCULUI DE 450MM 3CPDotată cu:-DISC DIAMANTAT DIAMETRUL 450MM-DISPOZITIV PENTRU CILINDRI SI CAROTECu diametrele de 100-160 MM.DISPOZITIV PENTRU PIESE NEREGULTE-pentru orice tip de material de constructie;-electropo | Bucată | 1.00 | MAȘINA DE TĂIAT PROBE CU DIAMETRUL DISCULUI DE 450MM 3CPDotată cu:-DISC DIAMANTAT DIAMETRUL 450MM-DISPOZITIV PENTRU CILINDRI SI CAROTECu diametrele de 100-160 MM.DISPOZITIV PENTRU PIESE NEREGULTE-pentru orice tip de material de constructie;-electropo | Bucată | 1.00 | Da |
| **Lotul Nr. 5, TAVA 370X260X50 MM ALUMINIU** | | | | | | | |
| 1 | TAVA 370X260X50 MM ALUMINIUTermen de garanție – 12 luni | Bucată | 10.00 | TAVA 370X260X50 MM ALUMINIUTermen de garanție – 12 luni | Bucată | 10.00 | Da |
| **Lotul Nr. 6, SCAFA ROTUNDA INOX 500ML** | | | | | | | |
| 1 | SCAFA ROTUNDA INOX 500MLTermen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | SCAFA ROTUNDA INOX 500MLTermen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | Da |
| **Lotul Nr. 7, SCAFA ROTUNDA INOX 1000ML** | | | | | | | |
| 1 | SCAFA ROTUNDA INOX 1000MLTermen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | SCAFA ROTUNDA INOX 1000MLTermen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | Da |
| **Lotul Nr. 8, SCAFA ROTUNDA INOX 2000ML** | | | | | | | |
| 1 | SCAFA ROTUNDA INOX 2000MLTermen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | SCAFA ROTUNDA INOX 2000MLTermen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | Da |
| **Lotul Nr. 9, SCAFA INOX 5KG PT AGREGATE** | | | | | | | |
| 1 | SCAFA INOX 5KG PT AGREGATETermen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | SCAFA INOX 5KG PT AGREGATETermen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | Da |
| **Lotul Nr. 10, CONTAINER ETANS 5L** | | | | | | | |
| 1 | CONTAINER ETANS 5LTermen de garanție – 12 luni | Bucată | 10.00 | CONTAINER ETANS 5LTermen de garanție – 12 luni | Bucată | 10.00 | Da |
| **Lotul Nr. 11, PICNOMETRU VID 10 LITRI CONFORM STANDARD EN 12697-5, EN 13108.** | | | | | | | |
| 1 | PICNOMETRU VID 10 LITRI CONFORM STANDARD EN 12697-5, EN 13108.Dotat cu:-REGULATOR VID-DECANTOR APA-POMPA VID VP230SGTermen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | PICNOMETRU VID 10 LITRI CONFORM STANDARD EN 12697-5, EN 13108.Dotat cu:-REGULATOR VID-DECANTOR APA-POMPA VID VP230SGTermen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | Da |
| **Lotul Nr. 12, BALANTA,CAPACITATEA DE10,1KG; PRECIZIA DE 0,1GRAMECERTIFICAT ETALONARE DKD** | | | | | | | |
| 1 | BALANTA,CAPACITATEA DE10,1KG; PRECIZIA DE 0,1GRAMECERTIFICAT ETALONARE DKDTermen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | BALANTA,CAPACITATEA DE10,1KG; PRECIZIA DE 0,1GRAMECERTIFICAT ETALONARE DKDTermen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | Da |
| **Lotul Nr. 13, SITA O200, TESATURA,0,50MMSITA O200; TESATURA; 0,160MMSITA O200, TESATURA,0,71MM** | | | | | | | |
| 1 | SITA O200, TESATURA,0,50MMSITA O200; TESATURA; 0,160MMSITA O200, TESATURA,0,71MMTermen de garanție – 12 luni | Bucată | 3.00 | SITA O200, TESATURA,0,50MMSITA O200; TESATURA; 0,160MMSITA O200, TESATURA,0,71MMTermen de garanție – 12 luni | Bucată | 3.00 | Da |
| **Lotul Nr. 14, SUBLER MODIFICAStandard - EN 933-4, 933-5, 933-7.** | | | | | | | |
| 1 | SUBLER MODIFICAStandard - EN 933-4, 933-5, 933-7.Termen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | SUBLER MODIFICAStandard - EN 933-4, 933-5, 933-7.Termen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | Da |
| **Lotul Nr. 15, SET 12 BILE CONFORM EN LOS ANGELES** | | | | | | | |
| 1 | SET 12 BILE CONFORM EN LOS ANGELESTermen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | SET 12 BILE CONFORM EN LOS ANGELESTermen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | Da |
| **Lotul Nr. 16, ETUVA FARA RAFT ROTATIVDOTATĂ CU:RAFT ROTATIV 9 CONTAINERERAFT ROTATIV 2 CONTAINERE** | | | | | | | |
| 1 | ETUVA FARA RAFT ROTATIVDOTATĂ CU:RAFT ROTATIV 9 CONTAINERERAFT ROTATIV 2 CONTAINEREStandard - EN 13303/ - EN 12607-2/Termen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | ETUVA FARA RAFT ROTATIVDOTATĂ CU:RAFT ROTATIV 9 CONTAINERERAFT ROTATIV 2 CONTAINEREStandard - EN 13303/ - EN 12607-2/Termen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | Da |
| **Lotul Nr. 17, ECHIVALENT DE NISIP COMPLET** | | | | | | | |
| 1 | ECHIVALENT DE NISIP COMPLETStandard SR EN 933-8Termen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | ECHIVALENT DE NISIP COMPLETStandard SR EN 933-8Termen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | Da |
| **Lotul Nr. 18, SET ALBASTRU DE METILENStandard SR EN 933 – 9** | | | | | | | |
| 1 | SET ALBASTRU DE METILENStandard SR EN 933 – 9Termen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | SET ALBASTRU DE METILENStandard SR EN 933 – 9Termen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | Da |
| **Lotul Nr. 19, BAIE APA DIGITALA 9 PROBE** | | | | | | | |
| 1 | BAIE APA DIGITALA 9 PROBE- capacitate 30 litri;- temp: ambient +95 C.- dimens.int.:430x420x160mm;- greutate 15 kg.Standard EN 12697-34Termen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | BAIE APA DIGITALA 9 PROBE- capacitate 30 litri;- temp: ambient +95 C.- dimens.int.:430x420x160mm;- greutate 15 kg.Standard EN 12697-34Termen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | Da |
| **Lotul Nr. 20, AC PENETRARE STANDARD** | | | | | | | |
| 1 | AC PENETRARE STANDARDWeight: 2,5 ± 0,05 gStandard SR EN 1426Termen de garanție – 12 luni | Bucată | 10.00 | AC PENETRARE STANDARDWeight: 2,5 ± 0,05 gStandard SR EN 1426Termen de garanție – 12 luni | Bucată | 10.00 | Da |
| **Lotul Nr. 21, TIPAR BRICHETA ASTM** | | | | | | | |
| 1 | TIPAR BRICHETA ASTM Forme standard pentru determinarea ductilității bitumuluiStandard SM EN 13589:2017Termen de garanție – 12 luni | Bucată | 10.00 | TIPAR BRICHETA ASTM Forme standard pentru determinarea ductilității bitumuluiStandard SM EN 13589:2017Termen de garanție – 12 luni | Bucată | 10.00 | Da |
| **Lotul Nr. 22, PLACA PENTRU DETERMINAREA PUNCTULUI DE RUPERE CU APARATUL FRASS CONFORM Standard EN 12593** | | | | | | | |
| 1 | PLACA PENTRU DETERMINAREA PUNCTULUI DE RUPERE CU APARATUL FRASS CONFORM Standard EN 12593Confecționată din oțel (spring steel) cu protecție anticorozivăLUNGIMEA 41,00±0,05 mmLĂȚIMEA 20,0±0,2mmGROSIMEA 0,15±0,02 mmTermen de garanție – 12 luni | Bucată | 10.00 | PLACA PENTRU DETERMINAREA PUNCTULUI DE RUPERE CU APARATUL FRASS CONFORM Standard EN 12593Confecționată din oțel (spring steel) cu protecție anticorozivăLUNGIMEA 41,00±0,05 mmLĂȚIMEA 20,0±0,2mmGROSIMEA 0,15±0,02 mmTermen de garanție – 12 luni | Bucată | 10.00 | Da |
| **Lotul Nr. 23, INEL ȘI BILA OTEL conform standard EN 1427** | | | | | | | |
| 1 | INEL ȘI BILA OTEL conform standard EN 1427Termen de garanție – 12 luni | Bucată | 10.00 | INEL ȘI BILA OTEL conform standard EN 1427Termen de garanție – 12 luni | Bucată | 10.00 | Da |
| **Lotul Nr. 24, TESTER ADEZIUNE VIALIT-greutate aprox. 40kgDISPOZITIV DETERMINARE RATA DE IMPRASTIEREStandard EN 12272-3** | | | | | | | |
| 1 | TESTER ADEZIUNE VIALIT-greutate aprox. 40kgDISPOZITIV DETERMINARE RATA DE IMPRASTIEREStandard EN 12272-3Termen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | TESTER ADEZIUNE VIALIT-greutate aprox. 40kgDISPOZITIV DETERMINARE RATA DE IMPRASTIEREStandard EN 12272-3Termen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | Da |
| **Lotul Nr. 25, COMPACTOR MARSHALL AUTOMATDOTAT CU:TIPAR MARSHALL COMPLET ENCORP TIPAR MARSHALL ASTM, EN x 2 buc** | | | | | | | |
| 1 | COMPACTOR MARSHALL AUTOMATDOTAT CU:TIPAR MARSHALL COMPLET ENCORP TIPAR MARSHALL ASTM, EN x 2 bucgreutatea ciocanului compactor 7850+/-50g; aderea libera 457+/-mm; frecventa loviri 50 loviri in 55/60sec; alimentare la 230V; dimensiuni 500x500x1890mm; | Bucată | 1.00 | COMPACTOR MARSHALL AUTOMATDOTAT CU:TIPAR MARSHALL COMPLET ENCORP TIPAR MARSHALL ASTM, EN x 2 bucgreutatea ciocanului compactor 7850+/-50g; aderea libera 457+/-mm; frecventa loviri 50 loviri in 55/60sec; alimentare la 230V; dimensiuni 500x500x1890mm; | Bucată | 1.00 | Da |
| **Lotul Nr. 26, ORNIOMETRU 2 BRATEROATA CU CAUCIUC EN- 203x50mm.TIPAR EN 400X305MM,H:120MMSET ADAPTOARE VERTICALE- pentru tiparul EN 400X305mm.SET ADAPTOARE LATERALE- pentru 260x320 si 305x305mm.ST.STEEL WHEEL 203X47MMto Aashto Hamburg spec.AASHTO MOULD FOR 2 CYLIND** | | | | | | | |
| 1 | ORNIOMETRU 2 BRATEROATA CU CAUCIUC EN- 203x50mm.TIPAR EN 400X305MM,H:120MMSET ADAPTOARE VERTICALE- pentru tiparul EN 400X305mm.SET ADAPTOARE LATERALE- pentru 260x320 si 305x305mm.ST.STEEL WHEEL 203X47MMto Aashto Hamburg spec.AASHTO MOULD FOR 2 CYLIND | Bucată | 1.00 | ORNIOMETRU 2 BRATEROATA CU CAUCIUC EN- 203x50mm.TIPAR EN 400X305MM,H:120MMSET ADAPTOARE VERTICALE- pentru tiparul EN 400X305mm.SET ADAPTOARE LATERALE- pentru 260x320 si 305x305mm.ST.STEEL WHEEL 203X47MMto Aashto Hamburg spec.AASHTO MOULD FOR 2 CYLIND | Bucată | 1.00 | Da |
| **Lotul Nr. 27, MASINA MICRO DEVAL** | | | | | | | |
| 1 | MASINA MICRO DEVAL- alimentare la 230V;- dimensiuni 1000x450x920mm;- greutate aprox. 150kg;- fara carcasa de siguranta,cilindrii si sfere.CILINDRU DIA. 200 X 154 MMde comandat min.4buc.SET DE 20 KG SFERE ABRAZIVEStandard EN 1097-1; EN 13450 | Bucată | 1.00 | MASINA MICRO DEVAL- alimentare la 230V;- dimensiuni 1000x450x920mm;- greutate aprox. 150kg;- fara carcasa de siguranta,cilindrii si sfere.CILINDRU DIA. 200 X 154 MMde comandat min.4buc.SET DE 20 KG SFERE ABRAZIVEStandard EN 1097-1; EN 13450 | Bucată | 1.00 | Da |
| **Lotul Nr. 28, CADRU CBR/MARSHALL DIGIT+INVER** | | | | | | | |
| 1 | CADRU CBR/MARSHALL DIGIT+INVERsistem Cyber Plus 8 Evolution; viteza de testare:alimentare la 230V; dimensiuni: 450x400x1200mm; greutate: 130kg;licenta teste despicare; -conf. EN12700-23PISTON STRAPUNGERE, CBR SOFT TESTE CBR | Bucată | 1.00 | CADRU CBR/MARSHALL DIGIT+INVERsistem Cyber Plus 8 Evolution; viteza de testare:alimentare la 230V; dimensiuni: 450x400x1200mm; greutate: 130kg;licenta teste despicare; -conf. EN12700-23PISTON STRAPUNGERE, CBR SOFT TESTE CBR | Bucată | 1.00 | Da |
| **Lotul Nr. 29, SET 14 SITE INDICILE DE APLATIZARE** | | | | | | | |
| 1 | SET 14 SITE INDICILE DE APLATIZARE-diam site 2.5...50mmStandard EN 933-3Termen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | SET 14 SITE INDICILE DE APLATIZARE-diam site 2.5...50mmStandard EN 933-3Termen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | Da |
| **Lotul Nr. 30, DISPOZITIV FRICȚIUNE SRT CU:PATINE DE POLISAJ(SITU)PLACA FARA DISPOZITIV DE FIXAREDISPOZITIV DE FIXARE PENTRU TESTE POLISAJHÎRTIE CALIBRARE PT.SRT (PACHET DE 10 FOI)** | | | | | | | |
| 1 | DISPOZITIV FRICȚIUNE SRT CU:PATINE DE POLISAJ(SITU)PLACA FARA DISPOZITIV DE FIXAREDISPOZITIV DE FIXARE PENTRU TESTE POLISAJHÎRTIE CALIBRARE PT.SRT (PACHET DE 10 FOI)Dimensiuni 730X730X330mmStandard EN 1097-8; EN 1338,1339,134,1342,13036-4, 1436 | Bucată | 1.00 | DISPOZITIV FRICȚIUNE SRT CU:PATINE DE POLISAJ(SITU)PLACA FARA DISPOZITIV DE FIXAREDISPOZITIV DE FIXARE PENTRU TESTE POLISAJHÎRTIE CALIBRARE PT.SRT (PACHET DE 10 FOI)Dimensiuni 730X730X330mmStandard EN 1097-8; EN 1338,1339,134,1342,13036-4, 1436 | Bucată | 1.00 | Da |
| **Lotul Nr. 31, PRESA 2000 KN, SERVO-PLUSDISTANTIER 176MM** | | | | | | | |
| 1 | PRESA 2000 KN, SERVO-PLUSDISTANTIER 176MM- pentru cuburi de 150 mm.APARATOARE PRESA COL 2000KNSOFT SERVONET CONTROL PC- pentru masini Servo-Plus.10 C097-01SCALA SECUNDARA CU TRADUCTOR -cutraductor de presiune;- pentru determinari de mareacuratete la | Bucată | 1.00 | PRESA 2000 KN, SERVO-PLUSDISTANTIER 176MM- pentru cuburi de 150 mm.APARATOARE PRESA COL 2000KNSOFT SERVONET CONTROL PC- pentru masini Servo-Plus.10 C097-01SCALA SECUNDARA CU TRADUCTOR -cutraductor de presiune;- pentru determinari de mareacuratete la | Bucată | 1.00 | Da |
| **Lotul Nr. 32, APARAT AUTOMAT EXTRACȚIE LIANTSET 100 HĂRTII CUPA CENTRIFUGĂ** | | | | | | | |
| 1 | APARAT AUTOMAT EXTRACȚIE LIANTSET 100 HĂRTII CUPA CENTRIFUGĂ DIAMETRUL 370X200MM PACHET 100 BUC-pentru determinarea cantitativă a liantului și bitumului conținut în probele de mixtură.-ciclu automat complet 25 min-Unitatea este formată din:Unitate el | Bucată | 1.00 | APARAT AUTOMAT EXTRACȚIE LIANTSET 100 HĂRTII CUPA CENTRIFUGĂ DIAMETRUL 370X200MM PACHET 100 BUC-pentru determinarea cantitativă a liantului și bitumului conținut în probele de mixtură.-ciclu automat complet 25 min-Unitatea este formată din:Unitate el | Bucată | 1.00 | Da |
| **Lotul Nr. 33, Tahiometru total nemotorizat cu GPS** | | | | | | | |
| 1 | Tahiometru total nemotorizat cu GPSSpecificație generalăMăsurători unghiulare – daMăsurători distanțe pe prismă – daMăsurători distanțe pe orice suprafață – daLumini ghidare (EGL) | Bucată | 1.00 | Tahiometru total nemotorizat cu GPSSpecificație generalăMăsurători unghiulare – daMăsurători distanțe pe prismă – daMăsurători distanțe pe orice suprafață – daLumini ghidare (EGL) | Bucată | 1.00 | Nu |
| **Lotul Nr. 34, Complex pentru controlul calității marcajului rutier** | | | | | | | |
| 1 | Complex pentru controlul calității marcajului rutierObiectul măsurărilor – grosimea peliculei umede și uscate, temperatura, umiditatea relativă, cantitatea de microbile și calitatea aplicării1 masurator a peliculei – de la 100 pînă la 950 µm cu pasul | Bucată | 1.00 | Complex pentru controlul calității marcajului rutierObiectul măsurărilor – grosimea peliculei umede și uscate, temperatura, umiditatea relativă, cantitatea de microbile și calitatea aplicării1 masurator a peliculei – de la 100 pînă la 950 µm cu pasul | Bucată | 1.00 | Nu |
| **Lotul Nr. 35, Retroreflectometru pentru determinarea vizibilității nocturne RL a marcajului rutier** | | | | | | | |
| 1 | Retroreflectometru pentru determinarea vizibilității nocturne RL a marcajului rutierDistanța simulată – 30 m conform geometriei CENUnghi de iluminare RL – 1,240 Unghi de observație - 2,290Aria de testare – de la 50xmm pînă la 12 mmTimpul efectuării | Bucată | 1.00 | Retroreflectometru pentru determinarea vizibilității nocturne RL a marcajului rutierDistanța simulată – 30 m conform geometriei CENUnghi de iluminare RL – 1,240 Unghi de observație - 2,290Aria de testare – de la 50xmm pînă la 12 mmTimpul efectuării | Bucată | 1.00 | Nu |
| **Lotul Nr. 36, Calibre din oțel inoxidabil pentru determinarea grosimii stratului umed de vopsea** | | | | | | | |
| 1 | Calibre din oțel inoxidabil pentru determinarea grosimii stratului umed de vopsea, inclusiv:Diapazonul măsurărilor 25-2000 µm (hexagonal) – 1 unitateDiapazonul măsurărilor 100-950 µm în pași de 25 µm (pentagonal) – 1 unitateDiapazonul măsurărilor 2-1 | Bucată | 1.00 | Calibre din oțel inoxidabil pentru determinarea grosimii stratului umed de vopsea, inclusiv:Diapazonul măsurărilor 25-2000 µm (hexagonal) – 1 unitateDiapazonul măsurărilor 100-950 µm în pași de 25 µm (pentagonal) – 1 unitateDiapazonul măsurărilor 2-1 | Bucată | 1.00 | Nu |
| **Lotul Nr. 37, Aparat digital pentru măsurarea grosimii stratului de vopsea uscată a marcajelor rutiere** | | | | | | | |
| 1 | Aparat digital pentru măsurarea grosimii stratului de vopsea uscată a marcajelor rutiereDomeniul de măsură de la -12,5 mm pînă la +12,5 mmPrecizie – 0,01 mm | Bucată | 1.00 | Aparat digital pentru măsurarea grosimii stratului de vopsea uscată a marcajelor rutiereDomeniul de măsură de la -12,5 mm pînă la +12,5 mmPrecizie – 0,01 mm | Bucată | 1.00 | Nu |
| **Oferta Nr.: 17/03237/004, Ofertant: PROREDOX GROUP S.R.L.** | | | | | | | |
| **Lotul Nr. 1, SET SITE O300 CONFORM EN 933-2 / ISO:** | | | | | | | |
| 1 | SET SITE O300 CONFORM EN 933-2 / ISO:SITA O300, TESATURA,0,063MMSITA O300, TESATURA,0,08MMSITA O300, TESATURA,0,1MMSITA O300, TESATURA,0,125MMSITA O300, TESATURA,0,160MMSITA O300, TESATURA,0,20MMSITA O300, TESATURA,0,250MMSITA O300, TESATURA,0,315MMS | Bucată | 1.00 | SET SITE O300 CONFORM EN 933-2 / ISO:SITA O300, TESATURA,0,063MMSITA O300, TESATURA,0,08MMSITA O300, TESATURA,0,1MMSITA O300, TESATURA,0,125MMSITA O300, TESATURA,0,160MMSITA O300, TESATURA,0,20MMSITA O300, TESATURA,0,250MMSITA O300, TESATURA,0,315MMS | Bucată | 1.00 | Nu |
| **Lotul Nr. 2, SET SITE O300 CONFORM EN 933-2 / ISO:** | | | | | | | |
| 1 | SET SITE O300 CONFORM EN 933-2 / ISO:SITA O300,PERF.PATRAT,4,00MMSITA O300,PERF.PATRAT,5,00MMSITA O300,PERF.PATRAT,6,30MMSITA O300,PERF.PATRAT,8,00MMSITA O300,PERF.PATRAT,10,00MMSITA O300,PERF.PATRAT,12,50MMSITA O300;PERF.PATRAT;14,00MMSITA O300,PERF | Bucată | 1.00 | SET SITE O300 CONFORM EN 933-2 / ISO:SITA O300,PERF.PATRAT,4,00MMSITA O300,PERF.PATRAT,5,00MMSITA O300,PERF.PATRAT,6,30MMSITA O300,PERF.PATRAT,8,00MMSITA O300,PERF.PATRAT,10,00MMSITA O300,PERF.PATRAT,12,50MMSITA O300;PERF.PATRAT;14,00MMSITA O300,PERF | Bucată | 1.00 | Nu |
| **Lotul Nr. 3, CAPAC, DIAMETRU 300MMCOLECTOR, DIAMETRU 300MM** | | | | | | | |
| 1 | CAPAC, DIAMETRU 300MMCOLECTOR, DIAMETRU 300MMDestinat pentru site.Termen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | CAPAC, DIAMETRU 300MMCOLECTOR, DIAMETRU 300MMDestinat pentru site.Termen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | Nu |
| **Lotul Nr. 4, MAȘINA DE TĂIAT PROBE CU DIAMETRUL DISCULUI DE 450MM 3CP** | | | | | | | |
| 1 | MAȘINA DE TĂIAT PROBE CU DIAMETRUL DISCULUI DE 450MM 3CPDotată cu:-DISC DIAMANTAT DIAMETRUL 450MM-DISPOZITIV PENTRU CILINDRI SI CAROTECu diametrele de 100-160 MM.DISPOZITIV PENTRU PIESE NEREGULTE-pentru orice tip de material de constructie;-electropo | Bucată | 1.00 | MAȘINA DE TĂIAT PROBE CU DIAMETRUL DISCULUI DE 450MM 3CPDotată cu:-DISC DIAMANTAT DIAMETRUL 450MM-DISPOZITIV PENTRU CILINDRI SI CAROTECu diametrele de 100-160 MM.DISPOZITIV PENTRU PIESE NEREGULTE-pentru orice tip de material de constructie;-electropo | Bucată | 1.00 | Nu |
| **Lotul Nr. 5, TAVA 370X260X50 MM ALUMINIU** | | | | | | | |
| 1 | TAVA 370X260X50 MM ALUMINIUTermen de garanție – 12 luni | Bucată | 10.00 | TAVA 370X260X50 MM ALUMINIUTermen de garanție – 12 luni | Bucată | 10.00 | Nu |
| **Lotul Nr. 6, SCAFA ROTUNDA INOX 500ML** | | | | | | | |
| 1 | SCAFA ROTUNDA INOX 500MLTermen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | SCAFA ROTUNDA INOX 500MLTermen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | Nu |
| **Lotul Nr. 7, SCAFA ROTUNDA INOX 1000ML** | | | | | | | |
| 1 | SCAFA ROTUNDA INOX 1000MLTermen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | SCAFA ROTUNDA INOX 1000MLTermen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | Nu |
| **Lotul Nr. 8, SCAFA ROTUNDA INOX 2000ML** | | | | | | | |
| 1 | SCAFA ROTUNDA INOX 2000MLTermen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | SCAFA ROTUNDA INOX 2000MLTermen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | Nu |
| **Lotul Nr. 9, SCAFA INOX 5KG PT AGREGATE** | | | | | | | |
| 1 | SCAFA INOX 5KG PT AGREGATETermen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | SCAFA INOX 5KG PT AGREGATETermen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | Nu |
| **Lotul Nr. 10, CONTAINER ETANS 5L** | | | | | | | |
| 1 | CONTAINER ETANS 5LTermen de garanție – 12 luni | Bucată | 10.00 | CONTAINER ETANS 5LTermen de garanție – 12 luni | Bucată | 10.00 | Nu |
| **Lotul Nr. 11, PICNOMETRU VID 10 LITRI CONFORM STANDARD EN 12697-5, EN 13108.** | | | | | | | |
| 1 | PICNOMETRU VID 10 LITRI CONFORM STANDARD EN 12697-5, EN 13108.Dotat cu:-REGULATOR VID-DECANTOR APA-POMPA VID VP230SGTermen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | PICNOMETRU VID 10 LITRI CONFORM STANDARD EN 12697-5, EN 13108.Dotat cu:-REGULATOR VID-DECANTOR APA-POMPA VID VP230SGTermen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | Nu |
| **Lotul Nr. 12, BALANTA,CAPACITATEA DE10,1KG; PRECIZIA DE 0,1GRAMECERTIFICAT ETALONARE DKD** | | | | | | | |
| 1 | BALANTA,CAPACITATEA DE10,1KG; PRECIZIA DE 0,1GRAMECERTIFICAT ETALONARE DKDTermen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | BALANTA,CAPACITATEA DE10,1KG; PRECIZIA DE 0,1GRAMECERTIFICAT ETALONARE DKDTermen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | Nu |
| **Lotul Nr. 13, SITA O200, TESATURA,0,50MMSITA O200; TESATURA; 0,160MMSITA O200, TESATURA,0,71MM** | | | | | | | |
| 1 | SITA O200, TESATURA,0,50MMSITA O200; TESATURA; 0,160MMSITA O200, TESATURA,0,71MMTermen de garanție – 12 luni | Bucată | 3.00 | SITA O200, TESATURA,0,50MMSITA O200; TESATURA; 0,160MMSITA O200, TESATURA,0,71MMTermen de garanție – 12 luni | Bucată | 3.00 | Nu |
| **Lotul Nr. 14, SUBLER MODIFICAStandard - EN 933-4, 933-5, 933-7.** | | | | | | | |
| 1 | SUBLER MODIFICAStandard - EN 933-4, 933-5, 933-7.Termen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | SUBLER MODIFICAStandard - EN 933-4, 933-5, 933-7.Termen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | Nu |
| **Lotul Nr. 15, SET 12 BILE CONFORM EN LOS ANGELES** | | | | | | | |
| 1 | SET 12 BILE CONFORM EN LOS ANGELESTermen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | SET 12 BILE CONFORM EN LOS ANGELESTermen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | Nu |
| **Lotul Nr. 16, ETUVA FARA RAFT ROTATIVDOTATĂ CU:RAFT ROTATIV 9 CONTAINERERAFT ROTATIV 2 CONTAINERE** | | | | | | | |
| 1 | ETUVA FARA RAFT ROTATIVDOTATĂ CU:RAFT ROTATIV 9 CONTAINERERAFT ROTATIV 2 CONTAINEREStandard - EN 13303/ - EN 12607-2/Termen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | ETUVA FARA RAFT ROTATIVDOTATĂ CU:RAFT ROTATIV 9 CONTAINERERAFT ROTATIV 2 CONTAINEREStandard - EN 13303/ - EN 12607-2/Termen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | Da |
| **Lotul Nr. 17, ECHIVALENT DE NISIP COMPLET** | | | | | | | |
| 1 | ECHIVALENT DE NISIP COMPLETStandard SR EN 933-8Termen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | ECHIVALENT DE NISIP COMPLETStandard SR EN 933-8Termen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | Nu |
| **Lotul Nr. 18, SET ALBASTRU DE METILENStandard SR EN 933 – 9** | | | | | | | |
| 1 | SET ALBASTRU DE METILENStandard SR EN 933 – 9Termen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | SET ALBASTRU DE METILENStandard SR EN 933 – 9Termen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | Nu |
| **Lotul Nr. 19, BAIE APA DIGITALA 9 PROBE** | | | | | | | |
| 1 | BAIE APA DIGITALA 9 PROBE- capacitate 30 litri;- temp: ambient +95 C.- dimens.int.:430x420x160mm;- greutate 15 kg.Standard EN 12697-34Termen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | BAIE APA DIGITALA 9 PROBE- capacitate 30 litri;- temp: ambient +95 C.- dimens.int.:430x420x160mm;- greutate 15 kg.Standard EN 12697-34Termen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | Nu |
| **Lotul Nr. 20, AC PENETRARE STANDARD** | | | | | | | |
| 1 | AC PENETRARE STANDARDWeight: 2,5 ± 0,05 gStandard SR EN 1426Termen de garanție – 12 luni | Bucată | 10.00 | AC PENETRARE STANDARDWeight: 2,5 ± 0,05 gStandard SR EN 1426Termen de garanție – 12 luni | Bucată | 10.00 | Nu |
| **Lotul Nr. 21, TIPAR BRICHETA ASTM** | | | | | | | |
| 1 | TIPAR BRICHETA ASTM Forme standard pentru determinarea ductilității bitumuluiStandard SM EN 13589:2017Termen de garanție – 12 luni | Bucată | 10.00 | TIPAR BRICHETA ASTM Forme standard pentru determinarea ductilității bitumuluiStandard SM EN 13589:2017Termen de garanție – 12 luni | Bucată | 10.00 | Nu |
| **Lotul Nr. 22, PLACA PENTRU DETERMINAREA PUNCTULUI DE RUPERE CU APARATUL FRASS CONFORM Standard EN 12593** | | | | | | | |
| 1 | PLACA PENTRU DETERMINAREA PUNCTULUI DE RUPERE CU APARATUL FRASS CONFORM Standard EN 12593Confecționată din oțel (spring steel) cu protecție anticorozivăLUNGIMEA 41,00±0,05 mmLĂȚIMEA 20,0±0,2mmGROSIMEA 0,15±0,02 mmTermen de garanție – 12 luni | Bucată | 10.00 | PLACA PENTRU DETERMINAREA PUNCTULUI DE RUPERE CU APARATUL FRASS CONFORM Standard EN 12593Confecționată din oțel (spring steel) cu protecție anticorozivăLUNGIMEA 41,00±0,05 mmLĂȚIMEA 20,0±0,2mmGROSIMEA 0,15±0,02 mmTermen de garanție – 12 luni | Bucată | 10.00 | Nu |
| **Lotul Nr. 23, INEL ȘI BILA OTEL conform standard EN 1427** | | | | | | | |
| 1 | INEL ȘI BILA OTEL conform standard EN 1427Termen de garanție – 12 luni | Bucată | 10.00 | INEL ȘI BILA OTEL conform standard EN 1427Termen de garanție – 12 luni | Bucată | 10.00 | Nu |
| **Lotul Nr. 24, TESTER ADEZIUNE VIALIT-greutate aprox. 40kgDISPOZITIV DETERMINARE RATA DE IMPRASTIEREStandard EN 12272-3** | | | | | | | |
| 1 | TESTER ADEZIUNE VIALIT-greutate aprox. 40kgDISPOZITIV DETERMINARE RATA DE IMPRASTIEREStandard EN 12272-3Termen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | TESTER ADEZIUNE VIALIT-greutate aprox. 40kgDISPOZITIV DETERMINARE RATA DE IMPRASTIEREStandard EN 12272-3Termen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | Nu |
| **Lotul Nr. 25, COMPACTOR MARSHALL AUTOMATDOTAT CU:TIPAR MARSHALL COMPLET ENCORP TIPAR MARSHALL ASTM, EN x 2 buc** | | | | | | | |
| 1 | COMPACTOR MARSHALL AUTOMATDOTAT CU:TIPAR MARSHALL COMPLET ENCORP TIPAR MARSHALL ASTM, EN x 2 bucgreutatea ciocanului compactor 7850+/-50g; aderea libera 457+/-mm; frecventa loviri 50 loviri in 55/60sec; alimentare la 230V; dimensiuni 500x500x1890mm; | Bucată | 1.00 | COMPACTOR MARSHALL AUTOMATDOTAT CU:TIPAR MARSHALL COMPLET ENCORP TIPAR MARSHALL ASTM, EN x 2 bucgreutatea ciocanului compactor 7850+/-50g; aderea libera 457+/-mm; frecventa loviri 50 loviri in 55/60sec; alimentare la 230V; dimensiuni 500x500x1890mm; | Bucată | 1.00 | Nu |
| **Lotul Nr. 26, ORNIOMETRU 2 BRATEROATA CU CAUCIUC EN- 203x50mm.TIPAR EN 400X305MM,H:120MMSET ADAPTOARE VERTICALE- pentru tiparul EN 400X305mm.SET ADAPTOARE LATERALE- pentru 260x320 si 305x305mm.ST.STEEL WHEEL 203X47MMto Aashto Hamburg spec.AASHTO MOULD FOR 2 CYLIND** | | | | | | | |
| 1 | ORNIOMETRU 2 BRATEROATA CU CAUCIUC EN- 203x50mm.TIPAR EN 400X305MM,H:120MMSET ADAPTOARE VERTICALE- pentru tiparul EN 400X305mm.SET ADAPTOARE LATERALE- pentru 260x320 si 305x305mm.ST.STEEL WHEEL 203X47MMto Aashto Hamburg spec.AASHTO MOULD FOR 2 CYLIND | Bucată | 1.00 | ORNIOMETRU 2 BRATEROATA CU CAUCIUC EN- 203x50mm.TIPAR EN 400X305MM,H:120MMSET ADAPTOARE VERTICALE- pentru tiparul EN 400X305mm.SET ADAPTOARE LATERALE- pentru 260x320 si 305x305mm.ST.STEEL WHEEL 203X47MMto Aashto Hamburg spec.AASHTO MOULD FOR 2 CYLIND | Bucată | 1.00 | Nu |
| **Lotul Nr. 27, MASINA MICRO DEVAL** | | | | | | | |
| 1 | MASINA MICRO DEVAL- alimentare la 230V;- dimensiuni 1000x450x920mm;- greutate aprox. 150kg;- fara carcasa de siguranta,cilindrii si sfere.CILINDRU DIA. 200 X 154 MMde comandat min.4buc.SET DE 20 KG SFERE ABRAZIVEStandard EN 1097-1; EN 13450 | Bucată | 1.00 | MASINA MICRO DEVAL- alimentare la 230V;- dimensiuni 1000x450x920mm;- greutate aprox. 150kg;- fara carcasa de siguranta,cilindrii si sfere.CILINDRU DIA. 200 X 154 MMde comandat min.4buc.SET DE 20 KG SFERE ABRAZIVEStandard EN 1097-1; EN 13450 | Bucată | 1.00 | Da |
| **Lotul Nr. 28, CADRU CBR/MARSHALL DIGIT+INVER** | | | | | | | |
| 1 | CADRU CBR/MARSHALL DIGIT+INVERsistem Cyber Plus 8 Evolution; viteza de testare:alimentare la 230V; dimensiuni: 450x400x1200mm; greutate: 130kg;licenta teste despicare; -conf. EN12700-23PISTON STRAPUNGERE, CBR SOFT TESTE CBR | Bucată | 1.00 | CADRU CBR/MARSHALL DIGIT+INVERsistem Cyber Plus 8 Evolution; viteza de testare:alimentare la 230V; dimensiuni: 450x400x1200mm; greutate: 130kg;licenta teste despicare; -conf. EN12700-23PISTON STRAPUNGERE, CBR SOFT TESTE CBR | Bucată | 1.00 | Nu |
| **Lotul Nr. 29, SET 14 SITE INDICILE DE APLATIZARE** | | | | | | | |
| 1 | SET 14 SITE INDICILE DE APLATIZARE-diam site 2.5...50mmStandard EN 933-3Termen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | SET 14 SITE INDICILE DE APLATIZARE-diam site 2.5...50mmStandard EN 933-3Termen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | Nu |
| **Lotul Nr. 30, DISPOZITIV FRICȚIUNE SRT CU:PATINE DE POLISAJ(SITU)PLACA FARA DISPOZITIV DE FIXAREDISPOZITIV DE FIXARE PENTRU TESTE POLISAJHÎRTIE CALIBRARE PT.SRT (PACHET DE 10 FOI)** | | | | | | | |
| 1 | DISPOZITIV FRICȚIUNE SRT CU:PATINE DE POLISAJ(SITU)PLACA FARA DISPOZITIV DE FIXAREDISPOZITIV DE FIXARE PENTRU TESTE POLISAJHÎRTIE CALIBRARE PT.SRT (PACHET DE 10 FOI)Dimensiuni 730X730X330mmStandard EN 1097-8; EN 1338,1339,134,1342,13036-4, 1436 | Bucată | 1.00 | DISPOZITIV FRICȚIUNE SRT CU:PATINE DE POLISAJ(SITU)PLACA FARA DISPOZITIV DE FIXAREDISPOZITIV DE FIXARE PENTRU TESTE POLISAJHÎRTIE CALIBRARE PT.SRT (PACHET DE 10 FOI)Dimensiuni 730X730X330mmStandard EN 1097-8; EN 1338,1339,134,1342,13036-4, 1436 | Bucată | 1.00 | Nu |
| **Lotul Nr. 31, PRESA 2000 KN, SERVO-PLUSDISTANTIER 176MM** | | | | | | | |
| 1 | PRESA 2000 KN, SERVO-PLUSDISTANTIER 176MM- pentru cuburi de 150 mm.APARATOARE PRESA COL 2000KNSOFT SERVONET CONTROL PC- pentru masini Servo-Plus.10 C097-01SCALA SECUNDARA CU TRADUCTOR -cutraductor de presiune;- pentru determinari de mareacuratete la | Bucată | 1.00 | PRESA 2000 KN, SERVO-PLUSDISTANTIER 176MM- pentru cuburi de 150 mm.APARATOARE PRESA COL 2000KNSOFT SERVONET CONTROL PC- pentru masini Servo-Plus.10 C097-01SCALA SECUNDARA CU TRADUCTOR -cutraductor de presiune;- pentru determinari de mareacuratete la | Bucată | 1.00 | Nu |
| **Lotul Nr. 32, APARAT AUTOMAT EXTRACȚIE LIANTSET 100 HĂRTII CUPA CENTRIFUGĂ** | | | | | | | |
| 1 | APARAT AUTOMAT EXTRACȚIE LIANTSET 100 HĂRTII CUPA CENTRIFUGĂ DIAMETRUL 370X200MM PACHET 100 BUC-pentru determinarea cantitativă a liantului și bitumului conținut în probele de mixtură.-ciclu automat complet 25 min-Unitatea este formată din:Unitate el | Bucată | 1.00 | APARAT AUTOMAT EXTRACȚIE LIANTSET 100 HĂRTII CUPA CENTRIFUGĂ DIAMETRUL 370X200MM PACHET 100 BUC-pentru determinarea cantitativă a liantului și bitumului conținut în probele de mixtură.-ciclu automat complet 25 min-Unitatea este formată din:Unitate el | Bucată | 1.00 | Nu |
| **Lotul Nr. 33, Tahiometru total nemotorizat cu GPS** | | | | | | | |
| 1 | Tahiometru total nemotorizat cu GPSSpecificație generalăMăsurători unghiulare – daMăsurători distanțe pe prismă – daMăsurători distanțe pe orice suprafață – daLumini ghidare (EGL) | Bucată | 1.00 | Tahiometru total nemotorizat cu GPSSpecificație generalăMăsurători unghiulare – daMăsurători distanțe pe prismă – daMăsurători distanțe pe orice suprafață – daLumini ghidare (EGL) | Bucată | 1.00 | Da |
| **Lotul Nr. 34, Complex pentru controlul calității marcajului rutier** | | | | | | | |
| 1 | Complex pentru controlul calității marcajului rutierObiectul măsurărilor – grosimea peliculei umede și uscate, temperatura, umiditatea relativă, cantitatea de microbile și calitatea aplicării1 masurator a peliculei – de la 100 pînă la 950 µm cu pasul | Bucată | 1.00 | Complex pentru controlul calității marcajului rutierObiectul măsurărilor – grosimea peliculei umede și uscate, temperatura, umiditatea relativă, cantitatea de microbile și calitatea aplicării1 masurator a peliculei – de la 100 pînă la 950 µm cu pasul | Bucată | 1.00 | Da |
| **Lotul Nr. 35, Retroreflectometru pentru determinarea vizibilității nocturne RL a marcajului rutier** | | | | | | | |
| 1 | Retroreflectometru pentru determinarea vizibilității nocturne RL a marcajului rutierDistanța simulată – 30 m conform geometriei CENUnghi de iluminare RL – 1,240 Unghi de observație - 2,290Aria de testare – de la 50xmm pînă la 12 mmTimpul efectuării | Bucată | 1.00 | Retroreflectometru pentru determinarea vizibilității nocturne RL a marcajului rutierDistanța simulată – 30 m conform geometriei CENUnghi de iluminare RL – 1,240 Unghi de observație - 2,290Aria de testare – de la 50xmm pînă la 12 mmTimpul efectuării | Bucată | 1.00 | Da |
| **Lotul Nr. 36, Calibre din oțel inoxidabil pentru determinarea grosimii stratului umed de vopsea** | | | | | | | |
| 1 | Calibre din oțel inoxidabil pentru determinarea grosimii stratului umed de vopsea, inclusiv:Diapazonul măsurărilor 25-2000 µm (hexagonal) – 1 unitateDiapazonul măsurărilor 100-950 µm în pași de 25 µm (pentagonal) – 1 unitateDiapazonul măsurărilor 2-1 | Bucată | 1.00 | Calibre din oțel inoxidabil pentru determinarea grosimii stratului umed de vopsea, inclusiv:Diapazonul măsurărilor 25-2000 µm (hexagonal) – 1 unitateDiapazonul măsurărilor 100-950 µm în pași de 25 µm (pentagonal) – 1 unitateDiapazonul măsurărilor 2-1 | Bucată | 1.00 | Da |
| **Lotul Nr. 37, Aparat digital pentru măsurarea grosimii stratului de vopsea uscată a marcajelor rutiere** | | | | | | | |
| 1 | Aparat digital pentru măsurarea grosimii stratului de vopsea uscată a marcajelor rutiereDomeniul de măsură de la -12,5 mm pînă la +12,5 mmPrecizie – 0,01 mm | Bucată | 1.00 | Aparat digital pentru măsurarea grosimii stratului de vopsea uscată a marcajelor rutiereDomeniul de măsură de la -12,5 mm pînă la +12,5 mmPrecizie – 0,01 mm | Bucată | 1.00 | Da |
| **Oferta Nr.: 17/03237/001, Ofertant: S.R.L.,,Tecnoservice Equipment,,,** | | | | | | | |
| **Lotul Nr. 1, SET SITE O300 CONFORM EN 933-2 / ISO:** | | | | | | | |
| 1 | SET SITE O300 CONFORM EN 933-2 / ISO:SITA O300, TESATURA,0,063MMSITA O300, TESATURA,0,08MMSITA O300, TESATURA,0,1MMSITA O300, TESATURA,0,125MMSITA O300, TESATURA,0,160MMSITA O300, TESATURA,0,20MMSITA O300, TESATURA,0,250MMSITA O300, TESATURA,0,315MMS | Bucată | 1.00 | SET SITE O300 CONFORM EN 933-2 / ISO:SITA O300, TESATURA,0,063MMSITA O300, TESATURA,0,08MMSITA O300, TESATURA,0,1MMSITA O300, TESATURA,0,125MMSITA O300, TESATURA,0,160MMSITA O300, TESATURA,0,20MMSITA O300, TESATURA,0,250MMSITA O300, TESATURA,0,315MMS | Bucată | 1.00 | Da |
| **Lotul Nr. 2, SET SITE O300 CONFORM EN 933-2 / ISO:** | | | | | | | |
| 1 | SET SITE O300 CONFORM EN 933-2 / ISO:SITA O300,PERF.PATRAT,4,00MMSITA O300,PERF.PATRAT,5,00MMSITA O300,PERF.PATRAT,6,30MMSITA O300,PERF.PATRAT,8,00MMSITA O300,PERF.PATRAT,10,00MMSITA O300,PERF.PATRAT,12,50MMSITA O300;PERF.PATRAT;14,00MMSITA O300,PERF | Bucată | 1.00 | SET SITE O300 CONFORM EN 933-2 / ISO:SITA O300,PERF.PATRAT,4,00MMSITA O300,PERF.PATRAT,5,00MMSITA O300,PERF.PATRAT,6,30MMSITA O300,PERF.PATRAT,8,00MMSITA O300,PERF.PATRAT,10,00MMSITA O300,PERF.PATRAT,12,50MMSITA O300;PERF.PATRAT;14,00MMSITA O300,PERF | Bucată | 1.00 | Da |
| **Lotul Nr. 3, CAPAC, DIAMETRU 300MMCOLECTOR, DIAMETRU 300MM** | | | | | | | |
| 1 | CAPAC, DIAMETRU 300MMCOLECTOR, DIAMETRU 300MMDestinat pentru site.Termen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | CAPAC, DIAMETRU 300MMCOLECTOR, DIAMETRU 300MMDestinat pentru site.Termen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | Da |
| **Lotul Nr. 4, MAȘINA DE TĂIAT PROBE CU DIAMETRUL DISCULUI DE 450MM 3CP** | | | | | | | |
| 1 | MAȘINA DE TĂIAT PROBE CU DIAMETRUL DISCULUI DE 450MM 3CPDotată cu:-DISC DIAMANTAT DIAMETRUL 450MM-DISPOZITIV PENTRU CILINDRI SI CAROTECu diametrele de 100-160 MM.DISPOZITIV PENTRU PIESE NEREGULTE-pentru orice tip de material de constructie;-electropo | Bucată | 1.00 | MAȘINA DE TĂIAT PROBE CU DIAMETRUL DISCULUI DE 450MM 3CPDotată cu:-DISC DIAMANTAT DIAMETRUL 450MM-DISPOZITIV PENTRU CILINDRI SI CAROTECu diametrele de 100-160 MM.DISPOZITIV PENTRU PIESE NEREGULTE-pentru orice tip de material de constructie;-electropo | Bucată | 1.00 | Da |
| **Lotul Nr. 5, TAVA 370X260X50 MM ALUMINIU** | | | | | | | |
| 1 | TAVA 370X260X50 MM ALUMINIUTermen de garanție – 12 luni | Bucată | 10.00 | TAVA 370X260X50 MM ALUMINIUTermen de garanție – 12 luni | Bucată | 10.00 | Da |
| **Lotul Nr. 6, SCAFA ROTUNDA INOX 500ML** | | | | | | | |
| 1 | SCAFA ROTUNDA INOX 500MLTermen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | SCAFA ROTUNDA INOX 500MLTermen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | Da |
| **Lotul Nr. 7, SCAFA ROTUNDA INOX 1000ML** | | | | | | | |
| 1 | SCAFA ROTUNDA INOX 1000MLTermen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | SCAFA ROTUNDA INOX 1000MLTermen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | Da |
| **Lotul Nr. 8, SCAFA ROTUNDA INOX 2000ML** | | | | | | | |
| 1 | SCAFA ROTUNDA INOX 2000MLTermen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | SCAFA ROTUNDA INOX 2000MLTermen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | Da |
| **Lotul Nr. 9, SCAFA INOX 5KG PT AGREGATE** | | | | | | | |
| 1 | SCAFA INOX 5KG PT AGREGATETermen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | SCAFA INOX 5KG PT AGREGATETermen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | Da |
| **Lotul Nr. 10, CONTAINER ETANS 5L** | | | | | | | |
| 1 | CONTAINER ETANS 5LTermen de garanție – 12 luni | Bucată | 10.00 | CONTAINER ETANS 5LTermen de garanție – 12 luni | Bucată | 10.00 | Da |
| **Lotul Nr. 11, PICNOMETRU VID 10 LITRI CONFORM STANDARD EN 12697-5, EN 13108.** | | | | | | | |
| 1 | PICNOMETRU VID 10 LITRI CONFORM STANDARD EN 12697-5, EN 13108.Dotat cu:-REGULATOR VID-DECANTOR APA-POMPA VID VP230SGTermen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | PICNOMETRU VID 10 LITRI CONFORM STANDARD EN 12697-5, EN 13108.Dotat cu:-REGULATOR VID-DECANTOR APA-POMPA VID VP230SGTermen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | Da |
| **Lotul Nr. 12, BALANTA,CAPACITATEA DE10,1KG; PRECIZIA DE 0,1GRAMECERTIFICAT ETALONARE DKD** | | | | | | | |
| 1 | BALANTA,CAPACITATEA DE10,1KG; PRECIZIA DE 0,1GRAMECERTIFICAT ETALONARE DKDTermen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | BALANTA,CAPACITATEA DE10,1KG; PRECIZIA DE 0,1GRAMECERTIFICAT ETALONARE DKDTermen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | Da |
| **Lotul Nr. 13, SITA O200, TESATURA,0,50MMSITA O200; TESATURA; 0,160MMSITA O200, TESATURA,0,71MM** | | | | | | | |
| 1 | SITA O200, TESATURA,0,50MMSITA O200; TESATURA; 0,160MMSITA O200, TESATURA,0,71MMTermen de garanție – 12 luni | Bucată | 3.00 | SITA O200, TESATURA,0,50MMSITA O200; TESATURA; 0,160MMSITA O200, TESATURA,0,71MMTermen de garanție – 12 luni | Bucată | 3.00 | Da |
| **Lotul Nr. 14, SUBLER MODIFICAStandard - EN 933-4, 933-5, 933-7.** | | | | | | | |
| 1 | SUBLER MODIFICAStandard - EN 933-4, 933-5, 933-7.Termen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | SUBLER MODIFICAStandard - EN 933-4, 933-5, 933-7.Termen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | Da |
| **Lotul Nr. 15, SET 12 BILE CONFORM EN LOS ANGELES** | | | | | | | |
| 1 | SET 12 BILE CONFORM EN LOS ANGELESTermen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | SET 12 BILE CONFORM EN LOS ANGELESTermen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | Da |
| **Lotul Nr. 16, ETUVA FARA RAFT ROTATIVDOTATĂ CU:RAFT ROTATIV 9 CONTAINERERAFT ROTATIV 2 CONTAINERE** | | | | | | | |
| 1 | ETUVA FARA RAFT ROTATIVDOTATĂ CU:RAFT ROTATIV 9 CONTAINERERAFT ROTATIV 2 CONTAINEREStandard - EN 13303/ - EN 12607-2/Termen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | ETUVA FARA RAFT ROTATIVDOTATĂ CU:RAFT ROTATIV 9 CONTAINERERAFT ROTATIV 2 CONTAINEREStandard - EN 13303/ - EN 12607-2/Termen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | Da |
| **Lotul Nr. 17, ECHIVALENT DE NISIP COMPLET** | | | | | | | |
| 1 | ECHIVALENT DE NISIP COMPLETStandard SR EN 933-8Termen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | ECHIVALENT DE NISIP COMPLETStandard SR EN 933-8Termen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | Da |
| **Lotul Nr. 18, SET ALBASTRU DE METILENStandard SR EN 933 – 9** | | | | | | | |
| 1 | SET ALBASTRU DE METILENStandard SR EN 933 – 9Termen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | SET ALBASTRU DE METILENStandard SR EN 933 – 9Termen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | Da |
| **Lotul Nr. 19, BAIE APA DIGITALA 9 PROBE** | | | | | | | |
| 1 | BAIE APA DIGITALA 9 PROBE- capacitate 30 litri;- temp: ambient +95 C.- dimens.int.:430x420x160mm;- greutate 15 kg.Standard EN 12697-34Termen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | BAIE APA DIGITALA 9 PROBE- capacitate 30 litri;- temp: ambient +95 C.- dimens.int.:430x420x160mm;- greutate 15 kg.Standard EN 12697-34Termen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | Da |
| **Lotul Nr. 20, AC PENETRARE STANDARD** | | | | | | | |
| 1 | AC PENETRARE STANDARDWeight: 2,5 ± 0,05 gStandard SR EN 1426Termen de garanție – 12 luni | Bucată | 10.00 | AC PENETRARE STANDARDWeight: 2,5 ± 0,05 gStandard SR EN 1426Termen de garanție – 12 luni | Bucată | 10.00 | Da |
| **Lotul Nr. 21, TIPAR BRICHETA ASTM** | | | | | | | |
| 1 | TIPAR BRICHETA ASTM Forme standard pentru determinarea ductilității bitumuluiStandard SM EN 13589:2017Termen de garanție – 12 luni | Bucată | 10.00 | TIPAR BRICHETA ASTM Forme standard pentru determinarea ductilității bitumuluiStandard SM EN 13589:2017Termen de garanție – 12 luni | Bucată | 10.00 | Da |
| **Lotul Nr. 22, PLACA PENTRU DETERMINAREA PUNCTULUI DE RUPERE CU APARATUL FRASS CONFORM Standard EN 12593** | | | | | | | |
| 1 | PLACA PENTRU DETERMINAREA PUNCTULUI DE RUPERE CU APARATUL FRASS CONFORM Standard EN 12593Confecționată din oțel (spring steel) cu protecție anticorozivăLUNGIMEA 41,00±0,05 mmLĂȚIMEA 20,0±0,2mmGROSIMEA 0,15±0,02 mmTermen de garanție – 12 luni | Bucată | 10.00 | PLACA PENTRU DETERMINAREA PUNCTULUI DE RUPERE CU APARATUL FRASS CONFORM Standard EN 12593Confecționată din oțel (spring steel) cu protecție anticorozivăLUNGIMEA 41,00±0,05 mmLĂȚIMEA 20,0±0,2mmGROSIMEA 0,15±0,02 mmTermen de garanție – 12 luni | Bucată | 10.00 | Da |
| **Lotul Nr. 23, INEL ȘI BILA OTEL conform standard EN 1427** | | | | | | | |
| 1 | INEL ȘI BILA OTEL conform standard EN 1427Termen de garanție – 12 luni | Bucată | 10.00 | INEL ȘI BILA OTEL conform standard EN 1427Termen de garanție – 12 luni | Bucată | 10.00 | Da |
| **Lotul Nr. 24, TESTER ADEZIUNE VIALIT-greutate aprox. 40kgDISPOZITIV DETERMINARE RATA DE IMPRASTIEREStandard EN 12272-3** | | | | | | | |
| 1 | TESTER ADEZIUNE VIALIT-greutate aprox. 40kgDISPOZITIV DETERMINARE RATA DE IMPRASTIEREStandard EN 12272-3Termen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | TESTER ADEZIUNE VIALIT-greutate aprox. 40kgDISPOZITIV DETERMINARE RATA DE IMPRASTIEREStandard EN 12272-3Termen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | Da |
| **Lotul Nr. 25, COMPACTOR MARSHALL AUTOMATDOTAT CU:TIPAR MARSHALL COMPLET ENCORP TIPAR MARSHALL ASTM, EN x 2 buc** | | | | | | | |
| 1 | COMPACTOR MARSHALL AUTOMATDOTAT CU:TIPAR MARSHALL COMPLET ENCORP TIPAR MARSHALL ASTM, EN x 2 bucgreutatea ciocanului compactor 7850+/-50g; aderea libera 457+/-mm; frecventa loviri 50 loviri in 55/60sec; alimentare la 230V; dimensiuni 500x500x1890mm; | Bucată | 1.00 | COMPACTOR MARSHALL AUTOMATDOTAT CU:TIPAR MARSHALL COMPLET ENCORP TIPAR MARSHALL ASTM, EN x 2 bucgreutatea ciocanului compactor 7850+/-50g; aderea libera 457+/-mm; frecventa loviri 50 loviri in 55/60sec; alimentare la 230V; dimensiuni 500x500x1890mm; | Bucată | 1.00 | Da |
| **Lotul Nr. 26, ORNIOMETRU 2 BRATEROATA CU CAUCIUC EN- 203x50mm.TIPAR EN 400X305MM,H:120MMSET ADAPTOARE VERTICALE- pentru tiparul EN 400X305mm.SET ADAPTOARE LATERALE- pentru 260x320 si 305x305mm.ST.STEEL WHEEL 203X47MMto Aashto Hamburg spec.AASHTO MOULD FOR 2 CYLIND** | | | | | | | |
| 1 | ORNIOMETRU 2 BRATEROATA CU CAUCIUC EN- 203x50mm.TIPAR EN 400X305MM,H:120MMSET ADAPTOARE VERTICALE- pentru tiparul EN 400X305mm.SET ADAPTOARE LATERALE- pentru 260x320 si 305x305mm.ST.STEEL WHEEL 203X47MMto Aashto Hamburg spec.AASHTO MOULD FOR 2 CYLIND | Bucată | 1.00 | ORNIOMETRU 2 BRATEROATA CU CAUCIUC EN- 203x50mm.TIPAR EN 400X305MM,H:120MMSET ADAPTOARE VERTICALE- pentru tiparul EN 400X305mm.SET ADAPTOARE LATERALE- pentru 260x320 si 305x305mm.ST.STEEL WHEEL 203X47MMto Aashto Hamburg spec.AASHTO MOULD FOR 2 CYLIND | Bucată | 1.00 | Da |
| **Lotul Nr. 27, MASINA MICRO DEVAL** | | | | | | | |
| 1 | MASINA MICRO DEVAL- alimentare la 230V;- dimensiuni 1000x450x920mm;- greutate aprox. 150kg;- fara carcasa de siguranta,cilindrii si sfere.CILINDRU DIA. 200 X 154 MMde comandat min.4buc.SET DE 20 KG SFERE ABRAZIVEStandard EN 1097-1; EN 13450 | Bucată | 1.00 | MASINA MICRO DEVAL- alimentare la 230V;- dimensiuni 1000x450x920mm;- greutate aprox. 150kg;- fara carcasa de siguranta,cilindrii si sfere.CILINDRU DIA. 200 X 154 MMde comandat min.4buc.SET DE 20 KG SFERE ABRAZIVEStandard EN 1097-1; EN 13450 | Bucată | 1.00 | Da |
| **Lotul Nr. 28, CADRU CBR/MARSHALL DIGIT+INVER** | | | | | | | |
| 1 | CADRU CBR/MARSHALL DIGIT+INVERsistem Cyber Plus 8 Evolution; viteza de testare:alimentare la 230V; dimensiuni: 450x400x1200mm; greutate: 130kg;licenta teste despicare; -conf. EN12700-23PISTON STRAPUNGERE, CBR SOFT TESTE CBR | Bucată | 1.00 | CADRU CBR/MARSHALL DIGIT+INVERsistem Cyber Plus 8 Evolution; viteza de testare:alimentare la 230V; dimensiuni: 450x400x1200mm; greutate: 130kg;licenta teste despicare; -conf. EN12700-23PISTON STRAPUNGERE, CBR SOFT TESTE CBR | Bucată | 1.00 | Da |
| **Lotul Nr. 29, SET 14 SITE INDICILE DE APLATIZARE** | | | | | | | |
| 1 | SET 14 SITE INDICILE DE APLATIZARE-diam site 2.5...50mmStandard EN 933-3Termen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | SET 14 SITE INDICILE DE APLATIZARE-diam site 2.5...50mmStandard EN 933-3Termen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | Da |
| **Lotul Nr. 30, DISPOZITIV FRICȚIUNE SRT CU:PATINE DE POLISAJ(SITU)PLACA FARA DISPOZITIV DE FIXAREDISPOZITIV DE FIXARE PENTRU TESTE POLISAJHÎRTIE CALIBRARE PT.SRT (PACHET DE 10 FOI)** | | | | | | | |
| 1 | DISPOZITIV FRICȚIUNE SRT CU:PATINE DE POLISAJ(SITU)PLACA FARA DISPOZITIV DE FIXAREDISPOZITIV DE FIXARE PENTRU TESTE POLISAJHÎRTIE CALIBRARE PT.SRT (PACHET DE 10 FOI)Dimensiuni 730X730X330mmStandard EN 1097-8; EN 1338,1339,134,1342,13036-4, 1436 | Bucată | 1.00 | DISPOZITIV FRICȚIUNE SRT CU:PATINE DE POLISAJ(SITU)PLACA FARA DISPOZITIV DE FIXAREDISPOZITIV DE FIXARE PENTRU TESTE POLISAJHÎRTIE CALIBRARE PT.SRT (PACHET DE 10 FOI)Dimensiuni 730X730X330mmStandard EN 1097-8; EN 1338,1339,134,1342,13036-4, 1436 | Bucată | 1.00 | Da |
| **Lotul Nr. 31, PRESA 2000 KN, SERVO-PLUSDISTANTIER 176MM** | | | | | | | |
| 1 | PRESA 2000 KN, SERVO-PLUSDISTANTIER 176MM- pentru cuburi de 150 mm.APARATOARE PRESA COL 2000KNSOFT SERVONET CONTROL PC- pentru masini Servo-Plus.10 C097-01SCALA SECUNDARA CU TRADUCTOR -cutraductor de presiune;- pentru determinari de mareacuratete la | Bucată | 1.00 | PRESA 2000 KN, SERVO-PLUSDISTANTIER 176MM- pentru cuburi de 150 mm.APARATOARE PRESA COL 2000KNSOFT SERVONET CONTROL PC- pentru masini Servo-Plus.10 C097-01SCALA SECUNDARA CU TRADUCTOR -cutraductor de presiune;- pentru determinari de mareacuratete la | Bucată | 1.00 | Da |
| **Lotul Nr. 32, APARAT AUTOMAT EXTRACȚIE LIANTSET 100 HĂRTII CUPA CENTRIFUGĂ** | | | | | | | |
| 1 | APARAT AUTOMAT EXTRACȚIE LIANTSET 100 HĂRTII CUPA CENTRIFUGĂ DIAMETRUL 370X200MM PACHET 100 BUC-pentru determinarea cantitativă a liantului și bitumului conținut în probele de mixtură.-ciclu automat complet 25 min-Unitatea este formată din:Unitate el | Bucată | 1.00 | APARAT AUTOMAT EXTRACȚIE LIANTSET 100 HĂRTII CUPA CENTRIFUGĂ DIAMETRUL 370X200MM PACHET 100 BUC-pentru determinarea cantitativă a liantului și bitumului conținut în probele de mixtură.-ciclu automat complet 25 min-Unitatea este formată din:Unitate el | Bucată | 1.00 | Da |
| **Lotul Nr. 33, Tahiometru total nemotorizat cu GPS** | | | | | | | |
| 1 | Tahiometru total nemotorizat cu GPSSpecificație generalăMăsurători unghiulare – daMăsurători distanțe pe prismă – daMăsurători distanțe pe orice suprafață – daLumini ghidare (EGL) | Bucată | 1.00 | Tahiometru total nemotorizat cu GPSSpecificație generalăMăsurători unghiulare – daMăsurători distanțe pe prismă – daMăsurători distanțe pe orice suprafață – daLumini ghidare (EGL) | Bucată | 1.00 | Nu |
| **Lotul Nr. 34, Complex pentru controlul calității marcajului rutier** | | | | | | | |
| 1 | Complex pentru controlul calității marcajului rutierObiectul măsurărilor – grosimea peliculei umede și uscate, temperatura, umiditatea relativă, cantitatea de microbile și calitatea aplicării1 masurator a peliculei – de la 100 pînă la 950 µm cu pasul | Bucată | 1.00 | Complex pentru controlul calității marcajului rutierObiectul măsurărilor – grosimea peliculei umede și uscate, temperatura, umiditatea relativă, cantitatea de microbile și calitatea aplicării1 masurator a peliculei – de la 100 pînă la 950 µm cu pasul | Bucată | 1.00 | Nu |
| **Lotul Nr. 35, Retroreflectometru pentru determinarea vizibilității nocturne RL a marcajului rutier** | | | | | | | |
| 1 | Retroreflectometru pentru determinarea vizibilității nocturne RL a marcajului rutierDistanța simulată – 30 m conform geometriei CENUnghi de iluminare RL – 1,240 Unghi de observație - 2,290Aria de testare – de la 50xmm pînă la 12 mmTimpul efectuării | Bucată | 1.00 | Retroreflectometru pentru determinarea vizibilității nocturne RL a marcajului rutierDistanța simulată – 30 m conform geometriei CENUnghi de iluminare RL – 1,240 Unghi de observație - 2,290Aria de testare – de la 50xmm pînă la 12 mmTimpul efectuării | Bucată | 1.00 | Nu |
| **Lotul Nr. 36, Calibre din oțel inoxidabil pentru determinarea grosimii stratului umed de vopsea** | | | | | | | |
| 1 | Calibre din oțel inoxidabil pentru determinarea grosimii stratului umed de vopsea, inclusiv:Diapazonul măsurărilor 25-2000 µm (hexagonal) – 1 unitateDiapazonul măsurărilor 100-950 µm în pași de 25 µm (pentagonal) – 1 unitateDiapazonul măsurărilor 2-1 | Bucată | 1.00 | Calibre din oțel inoxidabil pentru determinarea grosimii stratului umed de vopsea, inclusiv:Diapazonul măsurărilor 25-2000 µm (hexagonal) – 1 unitateDiapazonul măsurărilor 100-950 µm în pași de 25 µm (pentagonal) – 1 unitateDiapazonul măsurărilor 2-1 | Bucată | 1.00 | Nu |
| **Lotul Nr. 37, Aparat digital pentru măsurarea grosimii stratului de vopsea uscată a marcajelor rutiere** | | | | | | | |
| 1 | Aparat digital pentru măsurarea grosimii stratului de vopsea uscată a marcajelor rutiereDomeniul de măsură de la -12,5 mm pînă la +12,5 mmPrecizie – 0,01 mm | Bucată | 1.00 | Aparat digital pentru măsurarea grosimii stratului de vopsea uscată a marcajelor rutiereDomeniul de măsură de la -12,5 mm pînă la +12,5 mmPrecizie – 0,01 mm | Bucată | 1.00 | Nu |
| **Oferta Nr.: 17/03237/003, Ofertant: S.R.L.,,Top Geocart,,,** | | | | | | | |
| **Lotul Nr. 1, SET SITE O300 CONFORM EN 933-2 / ISO:** | | | | | | | |
| 1 | SET SITE O300 CONFORM EN 933-2 / ISO:SITA O300, TESATURA,0,063MMSITA O300, TESATURA,0,08MMSITA O300, TESATURA,0,1MMSITA O300, TESATURA,0,125MMSITA O300, TESATURA,0,160MMSITA O300, TESATURA,0,20MMSITA O300, TESATURA,0,250MMSITA O300, TESATURA,0,315MMS | Bucată | 1.00 | SET SITE O300 CONFORM EN 933-2 / ISO:SITA O300, TESATURA,0,063MMSITA O300, TESATURA,0,08MMSITA O300, TESATURA,0,1MMSITA O300, TESATURA,0,125MMSITA O300, TESATURA,0,160MMSITA O300, TESATURA,0,20MMSITA O300, TESATURA,0,250MMSITA O300, TESATURA,0,315MMS | Bucată | 1.00 | Nu |
| **Lotul Nr. 2, SET SITE O300 CONFORM EN 933-2 / ISO:** | | | | | | | |
| 1 | SET SITE O300 CONFORM EN 933-2 / ISO:SITA O300,PERF.PATRAT,4,00MMSITA O300,PERF.PATRAT,5,00MMSITA O300,PERF.PATRAT,6,30MMSITA O300,PERF.PATRAT,8,00MMSITA O300,PERF.PATRAT,10,00MMSITA O300,PERF.PATRAT,12,50MMSITA O300;PERF.PATRAT;14,00MMSITA O300,PERF | Bucată | 1.00 | SET SITE O300 CONFORM EN 933-2 / ISO:SITA O300,PERF.PATRAT,4,00MMSITA O300,PERF.PATRAT,5,00MMSITA O300,PERF.PATRAT,6,30MMSITA O300,PERF.PATRAT,8,00MMSITA O300,PERF.PATRAT,10,00MMSITA O300,PERF.PATRAT,12,50MMSITA O300;PERF.PATRAT;14,00MMSITA O300,PERF | Bucată | 1.00 | Nu |
| **Lotul Nr. 3, CAPAC, DIAMETRU 300MMCOLECTOR, DIAMETRU 300MM** | | | | | | | |
| 1 | CAPAC, DIAMETRU 300MMCOLECTOR, DIAMETRU 300MMDestinat pentru site.Termen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | CAPAC, DIAMETRU 300MMCOLECTOR, DIAMETRU 300MMDestinat pentru site.Termen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | Nu |
| **Lotul Nr. 4, MAȘINA DE TĂIAT PROBE CU DIAMETRUL DISCULUI DE 450MM 3CP** | | | | | | | |
| 1 | MAȘINA DE TĂIAT PROBE CU DIAMETRUL DISCULUI DE 450MM 3CPDotată cu:-DISC DIAMANTAT DIAMETRUL 450MM-DISPOZITIV PENTRU CILINDRI SI CAROTECu diametrele de 100-160 MM.DISPOZITIV PENTRU PIESE NEREGULTE-pentru orice tip de material de constructie;-electropo | Bucată | 1.00 | MAȘINA DE TĂIAT PROBE CU DIAMETRUL DISCULUI DE 450MM 3CPDotată cu:-DISC DIAMANTAT DIAMETRUL 450MM-DISPOZITIV PENTRU CILINDRI SI CAROTECu diametrele de 100-160 MM.DISPOZITIV PENTRU PIESE NEREGULTE-pentru orice tip de material de constructie;-electropo | Bucată | 1.00 | Nu |
| **Lotul Nr. 5, TAVA 370X260X50 MM ALUMINIU** | | | | | | | |
| 1 | TAVA 370X260X50 MM ALUMINIUTermen de garanție – 12 luni | Bucată | 10.00 | TAVA 370X260X50 MM ALUMINIUTermen de garanție – 12 luni | Bucată | 10.00 | Nu |
| **Lotul Nr. 6, SCAFA ROTUNDA INOX 500ML** | | | | | | | |
| 1 | SCAFA ROTUNDA INOX 500MLTermen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | SCAFA ROTUNDA INOX 500MLTermen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | Nu |
| **Lotul Nr. 7, SCAFA ROTUNDA INOX 1000ML** | | | | | | | |
| 1 | SCAFA ROTUNDA INOX 1000MLTermen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | SCAFA ROTUNDA INOX 1000MLTermen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | Nu |
| **Lotul Nr. 8, SCAFA ROTUNDA INOX 2000ML** | | | | | | | |
| 1 | SCAFA ROTUNDA INOX 2000MLTermen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | SCAFA ROTUNDA INOX 2000MLTermen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | Nu |
| **Lotul Nr. 9, SCAFA INOX 5KG PT AGREGATE** | | | | | | | |
| 1 | SCAFA INOX 5KG PT AGREGATETermen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | SCAFA INOX 5KG PT AGREGATETermen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | Nu |
| **Lotul Nr. 10, CONTAINER ETANS 5L** | | | | | | | |
| 1 | CONTAINER ETANS 5LTermen de garanție – 12 luni | Bucată | 10.00 | CONTAINER ETANS 5LTermen de garanție – 12 luni | Bucată | 10.00 | Nu |
| **Lotul Nr. 11, PICNOMETRU VID 10 LITRI CONFORM STANDARD EN 12697-5, EN 13108.** | | | | | | | |
| 1 | PICNOMETRU VID 10 LITRI CONFORM STANDARD EN 12697-5, EN 13108.Dotat cu:-REGULATOR VID-DECANTOR APA-POMPA VID VP230SGTermen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | PICNOMETRU VID 10 LITRI CONFORM STANDARD EN 12697-5, EN 13108.Dotat cu:-REGULATOR VID-DECANTOR APA-POMPA VID VP230SGTermen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | Nu |
| **Lotul Nr. 12, BALANTA,CAPACITATEA DE10,1KG; PRECIZIA DE 0,1GRAMECERTIFICAT ETALONARE DKD** | | | | | | | |
| 1 | BALANTA,CAPACITATEA DE10,1KG; PRECIZIA DE 0,1GRAMECERTIFICAT ETALONARE DKDTermen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | BALANTA,CAPACITATEA DE10,1KG; PRECIZIA DE 0,1GRAMECERTIFICAT ETALONARE DKDTermen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | Nu |
| **Lotul Nr. 13, SITA O200, TESATURA,0,50MMSITA O200; TESATURA; 0,160MMSITA O200, TESATURA,0,71MM** | | | | | | | |
| 1 | SITA O200, TESATURA,0,50MMSITA O200; TESATURA; 0,160MMSITA O200, TESATURA,0,71MMTermen de garanție – 12 luni | Bucată | 3.00 | SITA O200, TESATURA,0,50MMSITA O200; TESATURA; 0,160MMSITA O200, TESATURA,0,71MMTermen de garanție – 12 luni | Bucată | 3.00 | Nu |
| **Lotul Nr. 14, SUBLER MODIFICAStandard - EN 933-4, 933-5, 933-7.** | | | | | | | |
| 1 | SUBLER MODIFICAStandard - EN 933-4, 933-5, 933-7.Termen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | SUBLER MODIFICAStandard - EN 933-4, 933-5, 933-7.Termen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | Nu |
| **Lotul Nr. 15, SET 12 BILE CONFORM EN LOS ANGELES** | | | | | | | |
| 1 | SET 12 BILE CONFORM EN LOS ANGELESTermen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | SET 12 BILE CONFORM EN LOS ANGELESTermen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | Nu |
| **Lotul Nr. 16, ETUVA FARA RAFT ROTATIVDOTATĂ CU:RAFT ROTATIV 9 CONTAINERERAFT ROTATIV 2 CONTAINERE** | | | | | | | |
| 1 | ETUVA FARA RAFT ROTATIVDOTATĂ CU:RAFT ROTATIV 9 CONTAINERERAFT ROTATIV 2 CONTAINEREStandard - EN 13303/ - EN 12607-2/Termen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | ETUVA FARA RAFT ROTATIVDOTATĂ CU:RAFT ROTATIV 9 CONTAINERERAFT ROTATIV 2 CONTAINEREStandard - EN 13303/ - EN 12607-2/Termen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | Nu |
| **Lotul Nr. 17, ECHIVALENT DE NISIP COMPLET** | | | | | | | |
| 1 | ECHIVALENT DE NISIP COMPLETStandard SR EN 933-8Termen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | ECHIVALENT DE NISIP COMPLETStandard SR EN 933-8Termen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | Nu |
| **Lotul Nr. 18, SET ALBASTRU DE METILENStandard SR EN 933 – 9** | | | | | | | |
| 1 | SET ALBASTRU DE METILENStandard SR EN 933 – 9Termen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | SET ALBASTRU DE METILENStandard SR EN 933 – 9Termen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | Nu |
| **Lotul Nr. 19, BAIE APA DIGITALA 9 PROBE** | | | | | | | |
| 1 | BAIE APA DIGITALA 9 PROBE- capacitate 30 litri;- temp: ambient +95 C.- dimens.int.:430x420x160mm;- greutate 15 kg.Standard EN 12697-34Termen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | BAIE APA DIGITALA 9 PROBE- capacitate 30 litri;- temp: ambient +95 C.- dimens.int.:430x420x160mm;- greutate 15 kg.Standard EN 12697-34Termen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | Nu |
| **Lotul Nr. 20, AC PENETRARE STANDARD** | | | | | | | |
| 1 | AC PENETRARE STANDARDWeight: 2,5 ± 0,05 gStandard SR EN 1426Termen de garanție – 12 luni | Bucată | 10.00 | AC PENETRARE STANDARDWeight: 2,5 ± 0,05 gStandard SR EN 1426Termen de garanție – 12 luni | Bucată | 10.00 | Nu |
| **Lotul Nr. 21, TIPAR BRICHETA ASTM** | | | | | | | |
| 1 | TIPAR BRICHETA ASTM Forme standard pentru determinarea ductilității bitumuluiStandard SM EN 13589:2017Termen de garanție – 12 luni | Bucată | 10.00 | TIPAR BRICHETA ASTM Forme standard pentru determinarea ductilității bitumuluiStandard SM EN 13589:2017Termen de garanție – 12 luni | Bucată | 10.00 | Nu |
| **Lotul Nr. 22, PLACA PENTRU DETERMINAREA PUNCTULUI DE RUPERE CU APARATUL FRASS CONFORM Standard EN 12593** | | | | | | | |
| 1 | PLACA PENTRU DETERMINAREA PUNCTULUI DE RUPERE CU APARATUL FRASS CONFORM Standard EN 12593Confecționată din oțel (spring steel) cu protecție anticorozivăLUNGIMEA 41,00±0,05 mmLĂȚIMEA 20,0±0,2mmGROSIMEA 0,15±0,02 mmTermen de garanție – 12 luni | Bucată | 10.00 | PLACA PENTRU DETERMINAREA PUNCTULUI DE RUPERE CU APARATUL FRASS CONFORM Standard EN 12593Confecționată din oțel (spring steel) cu protecție anticorozivăLUNGIMEA 41,00±0,05 mmLĂȚIMEA 20,0±0,2mmGROSIMEA 0,15±0,02 mmTermen de garanție – 12 luni | Bucată | 10.00 | Nu |
| **Lotul Nr. 23, INEL ȘI BILA OTEL conform standard EN 1427** | | | | | | | |
| 1 | INEL ȘI BILA OTEL conform standard EN 1427Termen de garanție – 12 luni | Bucată | 10.00 | INEL ȘI BILA OTEL conform standard EN 1427Termen de garanție – 12 luni | Bucată | 10.00 | Nu |
| **Lotul Nr. 24, TESTER ADEZIUNE VIALIT-greutate aprox. 40kgDISPOZITIV DETERMINARE RATA DE IMPRASTIEREStandard EN 12272-3** | | | | | | | |
| 1 | TESTER ADEZIUNE VIALIT-greutate aprox. 40kgDISPOZITIV DETERMINARE RATA DE IMPRASTIEREStandard EN 12272-3Termen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | TESTER ADEZIUNE VIALIT-greutate aprox. 40kgDISPOZITIV DETERMINARE RATA DE IMPRASTIEREStandard EN 12272-3Termen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | Nu |
| **Lotul Nr. 25, COMPACTOR MARSHALL AUTOMATDOTAT CU:TIPAR MARSHALL COMPLET ENCORP TIPAR MARSHALL ASTM, EN x 2 buc** | | | | | | | |
| 1 | COMPACTOR MARSHALL AUTOMATDOTAT CU:TIPAR MARSHALL COMPLET ENCORP TIPAR MARSHALL ASTM, EN x 2 bucgreutatea ciocanului compactor 7850+/-50g; aderea libera 457+/-mm; frecventa loviri 50 loviri in 55/60sec; alimentare la 230V; dimensiuni 500x500x1890mm; | Bucată | 1.00 | COMPACTOR MARSHALL AUTOMATDOTAT CU:TIPAR MARSHALL COMPLET ENCORP TIPAR MARSHALL ASTM, EN x 2 bucgreutatea ciocanului compactor 7850+/-50g; aderea libera 457+/-mm; frecventa loviri 50 loviri in 55/60sec; alimentare la 230V; dimensiuni 500x500x1890mm; | Bucată | 1.00 | Nu |
| **Lotul Nr. 26, ORNIOMETRU 2 BRATEROATA CU CAUCIUC EN- 203x50mm.TIPAR EN 400X305MM,H:120MMSET ADAPTOARE VERTICALE- pentru tiparul EN 400X305mm.SET ADAPTOARE LATERALE- pentru 260x320 si 305x305mm.ST.STEEL WHEEL 203X47MMto Aashto Hamburg spec.AASHTO MOULD FOR 2 CYLIND** | | | | | | | |
| 1 | ORNIOMETRU 2 BRATEROATA CU CAUCIUC EN- 203x50mm.TIPAR EN 400X305MM,H:120MMSET ADAPTOARE VERTICALE- pentru tiparul EN 400X305mm.SET ADAPTOARE LATERALE- pentru 260x320 si 305x305mm.ST.STEEL WHEEL 203X47MMto Aashto Hamburg spec.AASHTO MOULD FOR 2 CYLIND | Bucată | 1.00 | ORNIOMETRU 2 BRATEROATA CU CAUCIUC EN- 203x50mm.TIPAR EN 400X305MM,H:120MMSET ADAPTOARE VERTICALE- pentru tiparul EN 400X305mm.SET ADAPTOARE LATERALE- pentru 260x320 si 305x305mm.ST.STEEL WHEEL 203X47MMto Aashto Hamburg spec.AASHTO MOULD FOR 2 CYLIND | Bucată | 1.00 | Nu |
| **Lotul Nr. 27, MASINA MICRO DEVAL** | | | | | | | |
| 1 | MASINA MICRO DEVAL- alimentare la 230V;- dimensiuni 1000x450x920mm;- greutate aprox. 150kg;- fara carcasa de siguranta,cilindrii si sfere.CILINDRU DIA. 200 X 154 MMde comandat min.4buc.SET DE 20 KG SFERE ABRAZIVEStandard EN 1097-1; EN 13450 | Bucată | 1.00 | MASINA MICRO DEVAL- alimentare la 230V;- dimensiuni 1000x450x920mm;- greutate aprox. 150kg;- fara carcasa de siguranta,cilindrii si sfere.CILINDRU DIA. 200 X 154 MMde comandat min.4buc.SET DE 20 KG SFERE ABRAZIVEStandard EN 1097-1; EN 13450 | Bucată | 1.00 | Nu |
| **Lotul Nr. 28, CADRU CBR/MARSHALL DIGIT+INVER** | | | | | | | |
| 1 | CADRU CBR/MARSHALL DIGIT+INVERsistem Cyber Plus 8 Evolution; viteza de testare:alimentare la 230V; dimensiuni: 450x400x1200mm; greutate: 130kg;licenta teste despicare; -conf. EN12700-23PISTON STRAPUNGERE, CBR SOFT TESTE CBR | Bucată | 1.00 | CADRU CBR/MARSHALL DIGIT+INVERsistem Cyber Plus 8 Evolution; viteza de testare:alimentare la 230V; dimensiuni: 450x400x1200mm; greutate: 130kg;licenta teste despicare; -conf. EN12700-23PISTON STRAPUNGERE, CBR SOFT TESTE CBR | Bucată | 1.00 | Nu |
| **Lotul Nr. 29, SET 14 SITE INDICILE DE APLATIZARE** | | | | | | | |
| 1 | SET 14 SITE INDICILE DE APLATIZARE-diam site 2.5...50mmStandard EN 933-3Termen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | SET 14 SITE INDICILE DE APLATIZARE-diam site 2.5...50mmStandard EN 933-3Termen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | Nu |
| **Lotul Nr. 30, DISPOZITIV FRICȚIUNE SRT CU:PATINE DE POLISAJ(SITU)PLACA FARA DISPOZITIV DE FIXAREDISPOZITIV DE FIXARE PENTRU TESTE POLISAJHÎRTIE CALIBRARE PT.SRT (PACHET DE 10 FOI)** | | | | | | | |
| 1 | DISPOZITIV FRICȚIUNE SRT CU:PATINE DE POLISAJ(SITU)PLACA FARA DISPOZITIV DE FIXAREDISPOZITIV DE FIXARE PENTRU TESTE POLISAJHÎRTIE CALIBRARE PT.SRT (PACHET DE 10 FOI)Dimensiuni 730X730X330mmStandard EN 1097-8; EN 1338,1339,134,1342,13036-4, 1436 | Bucată | 1.00 | DISPOZITIV FRICȚIUNE SRT CU:PATINE DE POLISAJ(SITU)PLACA FARA DISPOZITIV DE FIXAREDISPOZITIV DE FIXARE PENTRU TESTE POLISAJHÎRTIE CALIBRARE PT.SRT (PACHET DE 10 FOI)Dimensiuni 730X730X330mmStandard EN 1097-8; EN 1338,1339,134,1342,13036-4, 1436 | Bucată | 1.00 | Nu |
| **Lotul Nr. 31, PRESA 2000 KN, SERVO-PLUSDISTANTIER 176MM** | | | | | | | |
| 1 | PRESA 2000 KN, SERVO-PLUSDISTANTIER 176MM- pentru cuburi de 150 mm.APARATOARE PRESA COL 2000KNSOFT SERVONET CONTROL PC- pentru masini Servo-Plus.10 C097-01SCALA SECUNDARA CU TRADUCTOR -cutraductor de presiune;- pentru determinari de mareacuratete la | Bucată | 1.00 | PRESA 2000 KN, SERVO-PLUSDISTANTIER 176MM- pentru cuburi de 150 mm.APARATOARE PRESA COL 2000KNSOFT SERVONET CONTROL PC- pentru masini Servo-Plus.10 C097-01SCALA SECUNDARA CU TRADUCTOR -cutraductor de presiune;- pentru determinari de mareacuratete la | Bucată | 1.00 | Nu |
| **Lotul Nr. 32, APARAT AUTOMAT EXTRACȚIE LIANTSET 100 HĂRTII CUPA CENTRIFUGĂ** | | | | | | | |
| 1 | APARAT AUTOMAT EXTRACȚIE LIANTSET 100 HĂRTII CUPA CENTRIFUGĂ DIAMETRUL 370X200MM PACHET 100 BUC-pentru determinarea cantitativă a liantului și bitumului conținut în probele de mixtură.-ciclu automat complet 25 min-Unitatea este formată din:Unitate el | Bucată | 1.00 | APARAT AUTOMAT EXTRACȚIE LIANTSET 100 HĂRTII CUPA CENTRIFUGĂ DIAMETRUL 370X200MM PACHET 100 BUC-pentru determinarea cantitativă a liantului și bitumului conținut în probele de mixtură.-ciclu automat complet 25 min-Unitatea este formată din:Unitate el | Bucată | 1.00 | Nu |
| **Lotul Nr. 33, Tahiometru total nemotorizat cu GPS** | | | | | | | |
| 1 | Tahiometru total nemotorizat cu GPSSpecificație generalăMăsurători unghiulare – daMăsurători distanțe pe prismă – daMăsurători distanțe pe orice suprafață – daLumini ghidare (EGL) | Bucată | 1.00 | Tahiometru total nemotorizat cu GPSSpecificație generalăMăsurători unghiulare – daMăsurători distanțe pe prismă – daMăsurători distanțe pe orice suprafață – daLumini ghidare (EGL) | Bucată | 1.00 | Nu |
| **Lotul Nr. 34, Complex pentru controlul calității marcajului rutier** | | | | | | | |
| 1 | Complex pentru controlul calității marcajului rutierObiectul măsurărilor – grosimea peliculei umede și uscate, temperatura, umiditatea relativă, cantitatea de microbile și calitatea aplicării1 masurator a peliculei – de la 100 pînă la 950 µm cu pasul | Bucată | 1.00 | Complex pentru controlul calității marcajului rutierObiectul măsurărilor – grosimea peliculei umede și uscate, temperatura, umiditatea relativă, cantitatea de microbile și calitatea aplicării1 masurator a peliculei – de la 100 pînă la 950 µm cu pasul | Bucată | 1.00 | Nu |
| **Lotul Nr. 35, Retroreflectometru pentru determinarea vizibilității nocturne RL a marcajului rutier** | | | | | | | |
| 1 | Retroreflectometru pentru determinarea vizibilității nocturne RL a marcajului rutierDistanța simulată – 30 m conform geometriei CENUnghi de iluminare RL – 1,240 Unghi de observație - 2,290Aria de testare – de la 50xmm pînă la 12 mmTimpul efectuării | Bucată | 1.00 | Retroreflectometru pentru determinarea vizibilității nocturne RL a marcajului rutierDistanța simulată – 30 m conform geometriei CENUnghi de iluminare RL – 1,240 Unghi de observație - 2,290Aria de testare – de la 50xmm pînă la 12 mmTimpul efectuării | Bucată | 1.00 | Nu |
| **Lotul Nr. 36, Calibre din oțel inoxidabil pentru determinarea grosimii stratului umed de vopsea** | | | | | | | |
| 1 | Calibre din oțel inoxidabil pentru determinarea grosimii stratului umed de vopsea, inclusiv:Diapazonul măsurărilor 25-2000 µm (hexagonal) – 1 unitateDiapazonul măsurărilor 100-950 µm în pași de 25 µm (pentagonal) – 1 unitateDiapazonul măsurărilor 2-1 | Bucată | 1.00 | Calibre din oțel inoxidabil pentru determinarea grosimii stratului umed de vopsea, inclusiv:Diapazonul măsurărilor 25-2000 µm (hexagonal) – 1 unitateDiapazonul măsurărilor 100-950 µm în pași de 25 µm (pentagonal) – 1 unitateDiapazonul măsurărilor 2-1 | Bucată | 1.00 | Nu |
| **Lotul Nr. 37, Aparat digital pentru măsurarea grosimii stratului de vopsea uscată a marcajelor rutiere** | | | | | | | |
| 1 | Aparat digital pentru măsurarea grosimii stratului de vopsea uscată a marcajelor rutiereDomeniul de măsură de la -12,5 mm pînă la +12,5 mmPrecizie – 0,01 mm | Bucată | 1.00 | Aparat digital pentru măsurarea grosimii stratului de vopsea uscată a marcajelor rutiereDomeniul de măsură de la -12,5 mm pînă la +12,5 mmPrecizie – 0,01 mm | Bucată | 1.00 | Nu |

**Comentarii privind evaluarea ofertelor:**

Ţinînd cont de cerinţele înaintate faţă de bunuri şi participanţi, stipulate în documentele de licitaţie, grupul de lucru a evaluat ofertele operatorilor economici participanţi. Criteriul de evaluare a ofertelor este cel mai mic preţ fără TVA , care a fost comunicat tuturor operatorilor economici prin documentele de licitaţie. Oferta cu cel mai mic preț a fost propusă de operatorii economici: -Lot I-XII, XIV-XXVI, XXVIII-XXXII - S.R.L.,,Tecnoservice Equipment,,; -Lot XIII- S.R.L.,,LOKMERA,,; -Lot XXVII- S.R.L.,,Proredox Group,,; -Lot XXXIII- S.R.L.,,Top Geocart,,. Prin sc. nr. 11-26/2605 din 09.10.2017 s-a solicitat informație suplimentară referitor la experiența similară a operatorului S.R.L.,,Proredox Group,, la care s-au adus explicații prin sc. nr. 3558 din 11.10.2017. Pentru lotul XXXIII cel mai mic preț a fost propus de S.R.L.,,Top Geocart,,. Ca urmare a evaluării ofertei date s-a constatat necorespunderea utilajului propus cu cel solicitat prin documentația de atribuire și anume: - Lipsa ,,Ecranului color, touchscreen,,; - Lipsa programei ,,Road 3D, traverse,,; - Lipsa ,,Stației radio portabilă Walkie-Talkie Cobra AM645,,; - Lipsa ,,Ruletei,, și a ,,Mini-prismei,,; - Necorespunderea cantităților solicitate pentru pozițiile:,,Tripietă de lemn,,, ,,Prismă,,, ,,Baston telescopic,,, ,,Baterie Lithiu-Ion reîncărcabilă,,. Astfel operatorul economic S.R.L.,,Top Geocart,, a fost descalificat din motivul necorespunderii ofertei prezentate pentru acest lot. - Lotul XXXIII-XXXVII se anulează din lipsă de concurență. Operatorii economici calificați dispun de specialişti cu experienţă semnificativă în acest domeniu de activitate conform cerințelor solicitate. Ţinînd cont de corespunderea prevederilor ofertelor prezentate de S.R.L.,,Tecnoservice Equipment,,, S.R.L.,,LOKMERA,,, S.R.L.,,Proredox Group,, cu cerinţele documentelor de licitaţie și prețurile rezonabile, ofertele pot fi adjudecate ca fiind cîştigătoare. S-A HOTĂRÎT: 1. Ţinînd cont de cerinţele înaintate prin documentele de licitaţie, grupul de lucru a constatat şi a hotărât prin unanimitate de voturi atribuirea contractelor pentru livrarea și punerea în funcțiune a echipamentului și utilajului solicitat pentru: - Lot I-XII, XIV-XXVI, XXVIII-XXXII - S.R.L.,,Tecnoservice Equipment,,; - Lot XIII- S.R.L.,,LOKMERA,,; - Lot XXVII- S.R.L.,,Proredox Group,,, cu corespunderea tuturor cerinţelor solicitate. 2. De a informa în scris participanţii la licitaţie despre hotărîrea primită şi de a invita operatorii economici desemnați câștigători la sediul autorităţii contractante pentru semnarea contractului de achiziţie şi depunerea garanţiei bancare pentru îndeplinirea contractului.

**Ofertanţii respinţi/descalificaţi:**

NU SÎNT

**Ofertanţii respinţi/descalificaţi din cauza neprezentării/necorespunderii documentelor de calificare:**

NU SÎNT

**În rezultatul examinării, evaluării şi comparării ofertelor depuse, din cauza necorespunderii ofertelor cu cerinţele tehnice expuse în documentaţia standard/caietul de sarcini, au fost respinse următoarele oferte:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. poz** | **S-A CERUT** | | | **S-A PROPUS** | | | **Coresp  undere** |
| **Denumire poziţie** | **Unit.de măsură** | **Cantitatea** | **Denumire poziţie** | **Unit.de măsură** | **Cantitatea** |
| **Oferta Nr.: 17/03237/002, Ofertant: LOKMERA S.R.L.** | | | | | | | |
| **Lotul Nr. 33, Tahiometru total nemotorizat cu GPS** | | | | | | | |
| 1 | Tahiometru total nemotorizat cu GPSSpecificație generalăMăsurători unghiulare – daMăsurători distanțe pe prismă – daMăsurători distanțe pe orice suprafață – daLumini ghidare (EGL) | Bucată | 1.00 | Tahiometru total nemotorizat cu GPSSpecificație generalăMăsurători unghiulare – daMăsurători distanțe pe prismă – daMăsurători distanțe pe orice suprafață – daLumini ghidare (EGL) | Bucată | 1.00 | Nu |
| **Lotul Nr. 34, Complex pentru controlul calității marcajului rutier** | | | | | | | |
| 1 | Complex pentru controlul calității marcajului rutierObiectul măsurărilor – grosimea peliculei umede și uscate, temperatura, umiditatea relativă, cantitatea de microbile și calitatea aplicării1 masurator a peliculei – de la 100 pînă la 950 µm cu pasul | Bucată | 1.00 | Complex pentru controlul calității marcajului rutierObiectul măsurărilor – grosimea peliculei umede și uscate, temperatura, umiditatea relativă, cantitatea de microbile și calitatea aplicării1 masurator a peliculei – de la 100 pînă la 950 µm cu pasul | Bucată | 1.00 | Nu |
| **Lotul Nr. 35, Retroreflectometru pentru determinarea vizibilității nocturne RL a marcajului rutier** | | | | | | | |
| 1 | Retroreflectometru pentru determinarea vizibilității nocturne RL a marcajului rutierDistanța simulată – 30 m conform geometriei CENUnghi de iluminare RL – 1,240 Unghi de observație - 2,290Aria de testare – de la 50xmm pînă la 12 mmTimpul efectuării | Bucată | 1.00 | Retroreflectometru pentru determinarea vizibilității nocturne RL a marcajului rutierDistanța simulată – 30 m conform geometriei CENUnghi de iluminare RL – 1,240 Unghi de observație - 2,290Aria de testare – de la 50xmm pînă la 12 mmTimpul efectuării | Bucată | 1.00 | Nu |
| **Lotul Nr. 36, Calibre din oțel inoxidabil pentru determinarea grosimii stratului umed de vopsea** | | | | | | | |
| 1 | Calibre din oțel inoxidabil pentru determinarea grosimii stratului umed de vopsea, inclusiv:Diapazonul măsurărilor 25-2000 µm (hexagonal) – 1 unitateDiapazonul măsurărilor 100-950 µm în pași de 25 µm (pentagonal) – 1 unitateDiapazonul măsurărilor 2-1 | Bucată | 1.00 | Calibre din oțel inoxidabil pentru determinarea grosimii stratului umed de vopsea, inclusiv:Diapazonul măsurărilor 25-2000 µm (hexagonal) – 1 unitateDiapazonul măsurărilor 100-950 µm în pași de 25 µm (pentagonal) – 1 unitateDiapazonul măsurărilor 2-1 | Bucată | 1.00 | Nu |
| **Lotul Nr. 37, Aparat digital pentru măsurarea grosimii stratului de vopsea uscată a marcajelor rutiere** | | | | | | | |
| 1 | Aparat digital pentru măsurarea grosimii stratului de vopsea uscată a marcajelor rutiereDomeniul de măsură de la -12,5 mm pînă la +12,5 mmPrecizie – 0,01 mm | Bucată | 1.00 | Aparat digital pentru măsurarea grosimii stratului de vopsea uscată a marcajelor rutiereDomeniul de măsură de la -12,5 mm pînă la +12,5 mmPrecizie – 0,01 mm | Bucată | 1.00 | Nu |
| **Oferta Nr.: 17/03237/004, Ofertant: PROREDOX GROUP S.R.L.** | | | | | | | |
| **Lotul Nr. 1, SET SITE O300 CONFORM EN 933-2 / ISO:** | | | | | | | |
| 1 | SET SITE O300 CONFORM EN 933-2 / ISO:SITA O300, TESATURA,0,063MMSITA O300, TESATURA,0,08MMSITA O300, TESATURA,0,1MMSITA O300, TESATURA,0,125MMSITA O300, TESATURA,0,160MMSITA O300, TESATURA,0,20MMSITA O300, TESATURA,0,250MMSITA O300, TESATURA,0,315MMS | Bucată | 1.00 | SET SITE O300 CONFORM EN 933-2 / ISO:SITA O300, TESATURA,0,063MMSITA O300, TESATURA,0,08MMSITA O300, TESATURA,0,1MMSITA O300, TESATURA,0,125MMSITA O300, TESATURA,0,160MMSITA O300, TESATURA,0,20MMSITA O300, TESATURA,0,250MMSITA O300, TESATURA,0,315MMS | Bucată | 1.00 | Nu |
| **Lotul Nr. 2, SET SITE O300 CONFORM EN 933-2 / ISO:** | | | | | | | |
| 1 | SET SITE O300 CONFORM EN 933-2 / ISO:SITA O300,PERF.PATRAT,4,00MMSITA O300,PERF.PATRAT,5,00MMSITA O300,PERF.PATRAT,6,30MMSITA O300,PERF.PATRAT,8,00MMSITA O300,PERF.PATRAT,10,00MMSITA O300,PERF.PATRAT,12,50MMSITA O300;PERF.PATRAT;14,00MMSITA O300,PERF | Bucată | 1.00 | SET SITE O300 CONFORM EN 933-2 / ISO:SITA O300,PERF.PATRAT,4,00MMSITA O300,PERF.PATRAT,5,00MMSITA O300,PERF.PATRAT,6,30MMSITA O300,PERF.PATRAT,8,00MMSITA O300,PERF.PATRAT,10,00MMSITA O300,PERF.PATRAT,12,50MMSITA O300;PERF.PATRAT;14,00MMSITA O300,PERF | Bucată | 1.00 | Nu |
| **Lotul Nr. 3, CAPAC, DIAMETRU 300MMCOLECTOR, DIAMETRU 300MM** | | | | | | | |
| 1 | CAPAC, DIAMETRU 300MMCOLECTOR, DIAMETRU 300MMDestinat pentru site.Termen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | CAPAC, DIAMETRU 300MMCOLECTOR, DIAMETRU 300MMDestinat pentru site.Termen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | Nu |
| **Lotul Nr. 4, MAȘINA DE TĂIAT PROBE CU DIAMETRUL DISCULUI DE 450MM 3CP** | | | | | | | |
| 1 | MAȘINA DE TĂIAT PROBE CU DIAMETRUL DISCULUI DE 450MM 3CPDotată cu:-DISC DIAMANTAT DIAMETRUL 450MM-DISPOZITIV PENTRU CILINDRI SI CAROTECu diametrele de 100-160 MM.DISPOZITIV PENTRU PIESE NEREGULTE-pentru orice tip de material de constructie;-electropo | Bucată | 1.00 | MAȘINA DE TĂIAT PROBE CU DIAMETRUL DISCULUI DE 450MM 3CPDotată cu:-DISC DIAMANTAT DIAMETRUL 450MM-DISPOZITIV PENTRU CILINDRI SI CAROTECu diametrele de 100-160 MM.DISPOZITIV PENTRU PIESE NEREGULTE-pentru orice tip de material de constructie;-electropo | Bucată | 1.00 | Nu |
| **Lotul Nr. 5, TAVA 370X260X50 MM ALUMINIU** | | | | | | | |
| 1 | TAVA 370X260X50 MM ALUMINIUTermen de garanție – 12 luni | Bucată | 10.00 | TAVA 370X260X50 MM ALUMINIUTermen de garanție – 12 luni | Bucată | 10.00 | Nu |
| **Lotul Nr. 6, SCAFA ROTUNDA INOX 500ML** | | | | | | | |
| 1 | SCAFA ROTUNDA INOX 500MLTermen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | SCAFA ROTUNDA INOX 500MLTermen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | Nu |
| **Lotul Nr. 7, SCAFA ROTUNDA INOX 1000ML** | | | | | | | |
| 1 | SCAFA ROTUNDA INOX 1000MLTermen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | SCAFA ROTUNDA INOX 1000MLTermen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | Nu |
| **Lotul Nr. 8, SCAFA ROTUNDA INOX 2000ML** | | | | | | | |
| 1 | SCAFA ROTUNDA INOX 2000MLTermen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | SCAFA ROTUNDA INOX 2000MLTermen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | Nu |
| **Lotul Nr. 9, SCAFA INOX 5KG PT AGREGATE** | | | | | | | |
| 1 | SCAFA INOX 5KG PT AGREGATETermen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | SCAFA INOX 5KG PT AGREGATETermen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | Nu |
| **Lotul Nr. 10, CONTAINER ETANS 5L** | | | | | | | |
| 1 | CONTAINER ETANS 5LTermen de garanție – 12 luni | Bucată | 10.00 | CONTAINER ETANS 5LTermen de garanție – 12 luni | Bucată | 10.00 | Nu |
| **Lotul Nr. 11, PICNOMETRU VID 10 LITRI CONFORM STANDARD EN 12697-5, EN 13108.** | | | | | | | |
| 1 | PICNOMETRU VID 10 LITRI CONFORM STANDARD EN 12697-5, EN 13108.Dotat cu:-REGULATOR VID-DECANTOR APA-POMPA VID VP230SGTermen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | PICNOMETRU VID 10 LITRI CONFORM STANDARD EN 12697-5, EN 13108.Dotat cu:-REGULATOR VID-DECANTOR APA-POMPA VID VP230SGTermen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | Nu |
| **Lotul Nr. 12, BALANTA,CAPACITATEA DE10,1KG; PRECIZIA DE 0,1GRAMECERTIFICAT ETALONARE DKD** | | | | | | | |
| 1 | BALANTA,CAPACITATEA DE10,1KG; PRECIZIA DE 0,1GRAMECERTIFICAT ETALONARE DKDTermen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | BALANTA,CAPACITATEA DE10,1KG; PRECIZIA DE 0,1GRAMECERTIFICAT ETALONARE DKDTermen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | Nu |
| **Lotul Nr. 13, SITA O200, TESATURA,0,50MMSITA O200; TESATURA; 0,160MMSITA O200, TESATURA,0,71MM** | | | | | | | |
| 1 | SITA O200, TESATURA,0,50MMSITA O200; TESATURA; 0,160MMSITA O200, TESATURA,0,71MMTermen de garanție – 12 luni | Bucată | 3.00 | SITA O200, TESATURA,0,50MMSITA O200; TESATURA; 0,160MMSITA O200, TESATURA,0,71MMTermen de garanție – 12 luni | Bucată | 3.00 | Nu |
| **Lotul Nr. 14, SUBLER MODIFICAStandard - EN 933-4, 933-5, 933-7.** | | | | | | | |
| 1 | SUBLER MODIFICAStandard - EN 933-4, 933-5, 933-7.Termen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | SUBLER MODIFICAStandard - EN 933-4, 933-5, 933-7.Termen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | Nu |
| **Lotul Nr. 15, SET 12 BILE CONFORM EN LOS ANGELES** | | | | | | | |
| 1 | SET 12 BILE CONFORM EN LOS ANGELESTermen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | SET 12 BILE CONFORM EN LOS ANGELESTermen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | Nu |
| **Lotul Nr. 17, ECHIVALENT DE NISIP COMPLET** | | | | | | | |
| 1 | ECHIVALENT DE NISIP COMPLETStandard SR EN 933-8Termen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | ECHIVALENT DE NISIP COMPLETStandard SR EN 933-8Termen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | Nu |
| **Lotul Nr. 18, SET ALBASTRU DE METILENStandard SR EN 933 – 9** | | | | | | | |
| 1 | SET ALBASTRU DE METILENStandard SR EN 933 – 9Termen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | SET ALBASTRU DE METILENStandard SR EN 933 – 9Termen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | Nu |
| **Lotul Nr. 19, BAIE APA DIGITALA 9 PROBE** | | | | | | | |
| 1 | BAIE APA DIGITALA 9 PROBE- capacitate 30 litri;- temp: ambient +95 C.- dimens.int.:430x420x160mm;- greutate 15 kg.Standard EN 12697-34Termen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | BAIE APA DIGITALA 9 PROBE- capacitate 30 litri;- temp: ambient +95 C.- dimens.int.:430x420x160mm;- greutate 15 kg.Standard EN 12697-34Termen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | Nu |
| **Lotul Nr. 20, AC PENETRARE STANDARD** | | | | | | | |
| 1 | AC PENETRARE STANDARDWeight: 2,5 ± 0,05 gStandard SR EN 1426Termen de garanție – 12 luni | Bucată | 10.00 | AC PENETRARE STANDARDWeight: 2,5 ± 0,05 gStandard SR EN 1426Termen de garanție – 12 luni | Bucată | 10.00 | Nu |
| **Lotul Nr. 21, TIPAR BRICHETA ASTM** | | | | | | | |
| 1 | TIPAR BRICHETA ASTM Forme standard pentru determinarea ductilității bitumuluiStandard SM EN 13589:2017Termen de garanție – 12 luni | Bucată | 10.00 | TIPAR BRICHETA ASTM Forme standard pentru determinarea ductilității bitumuluiStandard SM EN 13589:2017Termen de garanție – 12 luni | Bucată | 10.00 | Nu |
| **Lotul Nr. 22, PLACA PENTRU DETERMINAREA PUNCTULUI DE RUPERE CU APARATUL FRASS CONFORM Standard EN 12593** | | | | | | | |
| 1 | PLACA PENTRU DETERMINAREA PUNCTULUI DE RUPERE CU APARATUL FRASS CONFORM Standard EN 12593Confecționată din oțel (spring steel) cu protecție anticorozivăLUNGIMEA 41,00±0,05 mmLĂȚIMEA 20,0±0,2mmGROSIMEA 0,15±0,02 mmTermen de garanție – 12 luni | Bucată | 10.00 | PLACA PENTRU DETERMINAREA PUNCTULUI DE RUPERE CU APARATUL FRASS CONFORM Standard EN 12593Confecționată din oțel (spring steel) cu protecție anticorozivăLUNGIMEA 41,00±0,05 mmLĂȚIMEA 20,0±0,2mmGROSIMEA 0,15±0,02 mmTermen de garanție – 12 luni | Bucată | 10.00 | Nu |
| **Lotul Nr. 23, INEL ȘI BILA OTEL conform standard EN 1427** | | | | | | | |
| 1 | INEL ȘI BILA OTEL conform standard EN 1427Termen de garanție – 12 luni | Bucată | 10.00 | INEL ȘI BILA OTEL conform standard EN 1427Termen de garanție – 12 luni | Bucată | 10.00 | Nu |
| **Lotul Nr. 24, TESTER ADEZIUNE VIALIT-greutate aprox. 40kgDISPOZITIV DETERMINARE RATA DE IMPRASTIEREStandard EN 12272-3** | | | | | | | |
| 1 | TESTER ADEZIUNE VIALIT-greutate aprox. 40kgDISPOZITIV DETERMINARE RATA DE IMPRASTIEREStandard EN 12272-3Termen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | TESTER ADEZIUNE VIALIT-greutate aprox. 40kgDISPOZITIV DETERMINARE RATA DE IMPRASTIEREStandard EN 12272-3Termen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | Nu |
| **Lotul Nr. 25, COMPACTOR MARSHALL AUTOMATDOTAT CU:TIPAR MARSHALL COMPLET ENCORP TIPAR MARSHALL ASTM, EN x 2 buc** | | | | | | | |
| 1 | COMPACTOR MARSHALL AUTOMATDOTAT CU:TIPAR MARSHALL COMPLET ENCORP TIPAR MARSHALL ASTM, EN x 2 bucgreutatea ciocanului compactor 7850+/-50g; aderea libera 457+/-mm; frecventa loviri 50 loviri in 55/60sec; alimentare la 230V; dimensiuni 500x500x1890mm; | Bucată | 1.00 | COMPACTOR MARSHALL AUTOMATDOTAT CU:TIPAR MARSHALL COMPLET ENCORP TIPAR MARSHALL ASTM, EN x 2 bucgreutatea ciocanului compactor 7850+/-50g; aderea libera 457+/-mm; frecventa loviri 50 loviri in 55/60sec; alimentare la 230V; dimensiuni 500x500x1890mm; | Bucată | 1.00 | Nu |
| **Lotul Nr. 26, ORNIOMETRU 2 BRATEROATA CU CAUCIUC EN- 203x50mm.TIPAR EN 400X305MM,H:120MMSET ADAPTOARE VERTICALE- pentru tiparul EN 400X305mm.SET ADAPTOARE LATERALE- pentru 260x320 si 305x305mm.ST.STEEL WHEEL 203X47MMto Aashto Hamburg spec.AASHTO MOULD FOR 2 CYLIND** | | | | | | | |
| 1 | ORNIOMETRU 2 BRATEROATA CU CAUCIUC EN- 203x50mm.TIPAR EN 400X305MM,H:120MMSET ADAPTOARE VERTICALE- pentru tiparul EN 400X305mm.SET ADAPTOARE LATERALE- pentru 260x320 si 305x305mm.ST.STEEL WHEEL 203X47MMto Aashto Hamburg spec.AASHTO MOULD FOR 2 CYLIND | Bucată | 1.00 | ORNIOMETRU 2 BRATEROATA CU CAUCIUC EN- 203x50mm.TIPAR EN 400X305MM,H:120MMSET ADAPTOARE VERTICALE- pentru tiparul EN 400X305mm.SET ADAPTOARE LATERALE- pentru 260x320 si 305x305mm.ST.STEEL WHEEL 203X47MMto Aashto Hamburg spec.AASHTO MOULD FOR 2 CYLIND | Bucată | 1.00 | Nu |
| **Lotul Nr. 28, CADRU CBR/MARSHALL DIGIT+INVER** | | | | | | | |
| 1 | CADRU CBR/MARSHALL DIGIT+INVERsistem Cyber Plus 8 Evolution; viteza de testare:alimentare la 230V; dimensiuni: 450x400x1200mm; greutate: 130kg;licenta teste despicare; -conf. EN12700-23PISTON STRAPUNGERE, CBR SOFT TESTE CBR | Bucată | 1.00 | CADRU CBR/MARSHALL DIGIT+INVERsistem Cyber Plus 8 Evolution; viteza de testare:alimentare la 230V; dimensiuni: 450x400x1200mm; greutate: 130kg;licenta teste despicare; -conf. EN12700-23PISTON STRAPUNGERE, CBR SOFT TESTE CBR | Bucată | 1.00 | Nu |
| **Lotul Nr. 29, SET 14 SITE INDICILE DE APLATIZARE** | | | | | | | |
| 1 | SET 14 SITE INDICILE DE APLATIZARE-diam site 2.5...50mmStandard EN 933-3Termen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | SET 14 SITE INDICILE DE APLATIZARE-diam site 2.5...50mmStandard EN 933-3Termen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | Nu |
| **Lotul Nr. 30, DISPOZITIV FRICȚIUNE SRT CU:PATINE DE POLISAJ(SITU)PLACA FARA DISPOZITIV DE FIXAREDISPOZITIV DE FIXARE PENTRU TESTE POLISAJHÎRTIE CALIBRARE PT.SRT (PACHET DE 10 FOI)** | | | | | | | |
| 1 | DISPOZITIV FRICȚIUNE SRT CU:PATINE DE POLISAJ(SITU)PLACA FARA DISPOZITIV DE FIXAREDISPOZITIV DE FIXARE PENTRU TESTE POLISAJHÎRTIE CALIBRARE PT.SRT (PACHET DE 10 FOI)Dimensiuni 730X730X330mmStandard EN 1097-8; EN 1338,1339,134,1342,13036-4, 1436 | Bucată | 1.00 | DISPOZITIV FRICȚIUNE SRT CU:PATINE DE POLISAJ(SITU)PLACA FARA DISPOZITIV DE FIXAREDISPOZITIV DE FIXARE PENTRU TESTE POLISAJHÎRTIE CALIBRARE PT.SRT (PACHET DE 10 FOI)Dimensiuni 730X730X330mmStandard EN 1097-8; EN 1338,1339,134,1342,13036-4, 1436 | Bucată | 1.00 | Nu |
| **Lotul Nr. 31, PRESA 2000 KN, SERVO-PLUSDISTANTIER 176MM** | | | | | | | |
| 1 | PRESA 2000 KN, SERVO-PLUSDISTANTIER 176MM- pentru cuburi de 150 mm.APARATOARE PRESA COL 2000KNSOFT SERVONET CONTROL PC- pentru masini Servo-Plus.10 C097-01SCALA SECUNDARA CU TRADUCTOR -cutraductor de presiune;- pentru determinari de mareacuratete la | Bucată | 1.00 | PRESA 2000 KN, SERVO-PLUSDISTANTIER 176MM- pentru cuburi de 150 mm.APARATOARE PRESA COL 2000KNSOFT SERVONET CONTROL PC- pentru masini Servo-Plus.10 C097-01SCALA SECUNDARA CU TRADUCTOR -cutraductor de presiune;- pentru determinari de mareacuratete la | Bucată | 1.00 | Nu |
| **Lotul Nr. 32, APARAT AUTOMAT EXTRACȚIE LIANTSET 100 HĂRTII CUPA CENTRIFUGĂ** | | | | | | | |
| 1 | APARAT AUTOMAT EXTRACȚIE LIANTSET 100 HĂRTII CUPA CENTRIFUGĂ DIAMETRUL 370X200MM PACHET 100 BUC-pentru determinarea cantitativă a liantului și bitumului conținut în probele de mixtură.-ciclu automat complet 25 min-Unitatea este formată din:Unitate el | Bucată | 1.00 | APARAT AUTOMAT EXTRACȚIE LIANTSET 100 HĂRTII CUPA CENTRIFUGĂ DIAMETRUL 370X200MM PACHET 100 BUC-pentru determinarea cantitativă a liantului și bitumului conținut în probele de mixtură.-ciclu automat complet 25 min-Unitatea este formată din:Unitate el | Bucată | 1.00 | Nu |
| **Oferta Nr.: 17/03237/001, Ofertant: S.R.L.,,Tecnoservice Equipment,,,** | | | | | | | |
| **Lotul Nr. 33, Tahiometru total nemotorizat cu GPS** | | | | | | | |
| 1 | Tahiometru total nemotorizat cu GPSSpecificație generalăMăsurători unghiulare – daMăsurători distanțe pe prismă – daMăsurători distanțe pe orice suprafață – daLumini ghidare (EGL) | Bucată | 1.00 | Tahiometru total nemotorizat cu GPSSpecificație generalăMăsurători unghiulare – daMăsurători distanțe pe prismă – daMăsurători distanțe pe orice suprafață – daLumini ghidare (EGL) | Bucată | 1.00 | Nu |
| **Lotul Nr. 34, Complex pentru controlul calității marcajului rutier** | | | | | | | |
| 1 | Complex pentru controlul calității marcajului rutierObiectul măsurărilor – grosimea peliculei umede și uscate, temperatura, umiditatea relativă, cantitatea de microbile și calitatea aplicării1 masurator a peliculei – de la 100 pînă la 950 µm cu pasul | Bucată | 1.00 | Complex pentru controlul calității marcajului rutierObiectul măsurărilor – grosimea peliculei umede și uscate, temperatura, umiditatea relativă, cantitatea de microbile și calitatea aplicării1 masurator a peliculei – de la 100 pînă la 950 µm cu pasul | Bucată | 1.00 | Nu |
| **Lotul Nr. 35, Retroreflectometru pentru determinarea vizibilității nocturne RL a marcajului rutier** | | | | | | | |
| 1 | Retroreflectometru pentru determinarea vizibilității nocturne RL a marcajului rutierDistanța simulată – 30 m conform geometriei CENUnghi de iluminare RL – 1,240 Unghi de observație - 2,290Aria de testare – de la 50xmm pînă la 12 mmTimpul efectuării | Bucată | 1.00 | Retroreflectometru pentru determinarea vizibilității nocturne RL a marcajului rutierDistanța simulată – 30 m conform geometriei CENUnghi de iluminare RL – 1,240 Unghi de observație - 2,290Aria de testare – de la 50xmm pînă la 12 mmTimpul efectuării | Bucată | 1.00 | Nu |
| **Lotul Nr. 36, Calibre din oțel inoxidabil pentru determinarea grosimii stratului umed de vopsea** | | | | | | | |
| 1 | Calibre din oțel inoxidabil pentru determinarea grosimii stratului umed de vopsea, inclusiv:Diapazonul măsurărilor 25-2000 µm (hexagonal) – 1 unitateDiapazonul măsurărilor 100-950 µm în pași de 25 µm (pentagonal) – 1 unitateDiapazonul măsurărilor 2-1 | Bucată | 1.00 | Calibre din oțel inoxidabil pentru determinarea grosimii stratului umed de vopsea, inclusiv:Diapazonul măsurărilor 25-2000 µm (hexagonal) – 1 unitateDiapazonul măsurărilor 100-950 µm în pași de 25 µm (pentagonal) – 1 unitateDiapazonul măsurărilor 2-1 | Bucată | 1.00 | Nu |
| **Lotul Nr. 37, Aparat digital pentru măsurarea grosimii stratului de vopsea uscată a marcajelor rutiere** | | | | | | | |
| 1 | Aparat digital pentru măsurarea grosimii stratului de vopsea uscată a marcajelor rutiereDomeniul de măsură de la -12,5 mm pînă la +12,5 mmPrecizie – 0,01 mm | Bucată | 1.00 | Aparat digital pentru măsurarea grosimii stratului de vopsea uscată a marcajelor rutiereDomeniul de măsură de la -12,5 mm pînă la +12,5 mmPrecizie – 0,01 mm | Bucată | 1.00 | Nu |
| **Oferta Nr.: 17/03237/003, Ofertant: S.R.L.,,Top Geocart,,,** | | | | | | | |
| **Lotul Nr. 1, SET SITE O300 CONFORM EN 933-2 / ISO:** | | | | | | | |
| 1 | SET SITE O300 CONFORM EN 933-2 / ISO:SITA O300, TESATURA,0,063MMSITA O300, TESATURA,0,08MMSITA O300, TESATURA,0,1MMSITA O300, TESATURA,0,125MMSITA O300, TESATURA,0,160MMSITA O300, TESATURA,0,20MMSITA O300, TESATURA,0,250MMSITA O300, TESATURA,0,315MMS | Bucată | 1.00 | SET SITE O300 CONFORM EN 933-2 / ISO:SITA O300, TESATURA,0,063MMSITA O300, TESATURA,0,08MMSITA O300, TESATURA,0,1MMSITA O300, TESATURA,0,125MMSITA O300, TESATURA,0,160MMSITA O300, TESATURA,0,20MMSITA O300, TESATURA,0,250MMSITA O300, TESATURA,0,315MMS | Bucată | 1.00 | Nu |
| **Lotul Nr. 2, SET SITE O300 CONFORM EN 933-2 / ISO:** | | | | | | | |
| 1 | SET SITE O300 CONFORM EN 933-2 / ISO:SITA O300,PERF.PATRAT,4,00MMSITA O300,PERF.PATRAT,5,00MMSITA O300,PERF.PATRAT,6,30MMSITA O300,PERF.PATRAT,8,00MMSITA O300,PERF.PATRAT,10,00MMSITA O300,PERF.PATRAT,12,50MMSITA O300;PERF.PATRAT;14,00MMSITA O300,PERF | Bucată | 1.00 | SET SITE O300 CONFORM EN 933-2 / ISO:SITA O300,PERF.PATRAT,4,00MMSITA O300,PERF.PATRAT,5,00MMSITA O300,PERF.PATRAT,6,30MMSITA O300,PERF.PATRAT,8,00MMSITA O300,PERF.PATRAT,10,00MMSITA O300,PERF.PATRAT,12,50MMSITA O300;PERF.PATRAT;14,00MMSITA O300,PERF | Bucată | 1.00 | Nu |
| **Lotul Nr. 3, CAPAC, DIAMETRU 300MMCOLECTOR, DIAMETRU 300MM** | | | | | | | |
| 1 | CAPAC, DIAMETRU 300MMCOLECTOR, DIAMETRU 300MMDestinat pentru site.Termen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | CAPAC, DIAMETRU 300MMCOLECTOR, DIAMETRU 300MMDestinat pentru site.Termen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | Nu |
| **Lotul Nr. 4, MAȘINA DE TĂIAT PROBE CU DIAMETRUL DISCULUI DE 450MM 3CP** | | | | | | | |
| 1 | MAȘINA DE TĂIAT PROBE CU DIAMETRUL DISCULUI DE 450MM 3CPDotată cu:-DISC DIAMANTAT DIAMETRUL 450MM-DISPOZITIV PENTRU CILINDRI SI CAROTECu diametrele de 100-160 MM.DISPOZITIV PENTRU PIESE NEREGULTE-pentru orice tip de material de constructie;-electropo | Bucată | 1.00 | MAȘINA DE TĂIAT PROBE CU DIAMETRUL DISCULUI DE 450MM 3CPDotată cu:-DISC DIAMANTAT DIAMETRUL 450MM-DISPOZITIV PENTRU CILINDRI SI CAROTECu diametrele de 100-160 MM.DISPOZITIV PENTRU PIESE NEREGULTE-pentru orice tip de material de constructie;-electropo | Bucată | 1.00 | Nu |
| **Lotul Nr. 5, TAVA 370X260X50 MM ALUMINIU** | | | | | | | |
| 1 | TAVA 370X260X50 MM ALUMINIUTermen de garanție – 12 luni | Bucată | 10.00 | TAVA 370X260X50 MM ALUMINIUTermen de garanție – 12 luni | Bucată | 10.00 | Nu |
| **Lotul Nr. 6, SCAFA ROTUNDA INOX 500ML** | | | | | | | |
| 1 | SCAFA ROTUNDA INOX 500MLTermen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | SCAFA ROTUNDA INOX 500MLTermen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | Nu |
| **Lotul Nr. 7, SCAFA ROTUNDA INOX 1000ML** | | | | | | | |
| 1 | SCAFA ROTUNDA INOX 1000MLTermen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | SCAFA ROTUNDA INOX 1000MLTermen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | Nu |
| **Lotul Nr. 8, SCAFA ROTUNDA INOX 2000ML** | | | | | | | |
| 1 | SCAFA ROTUNDA INOX 2000MLTermen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | SCAFA ROTUNDA INOX 2000MLTermen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | Nu |
| **Lotul Nr. 9, SCAFA INOX 5KG PT AGREGATE** | | | | | | | |
| 1 | SCAFA INOX 5KG PT AGREGATETermen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | SCAFA INOX 5KG PT AGREGATETermen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | Nu |
| **Lotul Nr. 10, CONTAINER ETANS 5L** | | | | | | | |
| 1 | CONTAINER ETANS 5LTermen de garanție – 12 luni | Bucată | 10.00 | CONTAINER ETANS 5LTermen de garanție – 12 luni | Bucată | 10.00 | Nu |
| **Lotul Nr. 11, PICNOMETRU VID 10 LITRI CONFORM STANDARD EN 12697-5, EN 13108.** | | | | | | | |
| 1 | PICNOMETRU VID 10 LITRI CONFORM STANDARD EN 12697-5, EN 13108.Dotat cu:-REGULATOR VID-DECANTOR APA-POMPA VID VP230SGTermen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | PICNOMETRU VID 10 LITRI CONFORM STANDARD EN 12697-5, EN 13108.Dotat cu:-REGULATOR VID-DECANTOR APA-POMPA VID VP230SGTermen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | Nu |
| **Lotul Nr. 12, BALANTA,CAPACITATEA DE10,1KG; PRECIZIA DE 0,1GRAMECERTIFICAT ETALONARE DKD** | | | | | | | |
| 1 | BALANTA,CAPACITATEA DE10,1KG; PRECIZIA DE 0,1GRAMECERTIFICAT ETALONARE DKDTermen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | BALANTA,CAPACITATEA DE10,1KG; PRECIZIA DE 0,1GRAMECERTIFICAT ETALONARE DKDTermen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | Nu |
| **Lotul Nr. 13, SITA O200, TESATURA,0,50MMSITA O200; TESATURA; 0,160MMSITA O200, TESATURA,0,71MM** | | | | | | | |
| 1 | SITA O200, TESATURA,0,50MMSITA O200; TESATURA; 0,160MMSITA O200, TESATURA,0,71MMTermen de garanție – 12 luni | Bucată | 3.00 | SITA O200, TESATURA,0,50MMSITA O200; TESATURA; 0,160MMSITA O200, TESATURA,0,71MMTermen de garanție – 12 luni | Bucată | 3.00 | Nu |
| **Lotul Nr. 14, SUBLER MODIFICAStandard - EN 933-4, 933-5, 933-7.** | | | | | | | |
| 1 | SUBLER MODIFICAStandard - EN 933-4, 933-5, 933-7.Termen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | SUBLER MODIFICAStandard - EN 933-4, 933-5, 933-7.Termen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | Nu |
| **Lotul Nr. 15, SET 12 BILE CONFORM EN LOS ANGELES** | | | | | | | |
| 1 | SET 12 BILE CONFORM EN LOS ANGELESTermen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | SET 12 BILE CONFORM EN LOS ANGELESTermen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | Nu |
| **Lotul Nr. 16, ETUVA FARA RAFT ROTATIVDOTATĂ CU:RAFT ROTATIV 9 CONTAINERERAFT ROTATIV 2 CONTAINERE** | | | | | | | |
| 1 | ETUVA FARA RAFT ROTATIVDOTATĂ CU:RAFT ROTATIV 9 CONTAINERERAFT ROTATIV 2 CONTAINEREStandard - EN 13303/ - EN 12607-2/Termen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | ETUVA FARA RAFT ROTATIVDOTATĂ CU:RAFT ROTATIV 9 CONTAINERERAFT ROTATIV 2 CONTAINEREStandard - EN 13303/ - EN 12607-2/Termen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | Nu |
| **Lotul Nr. 17, ECHIVALENT DE NISIP COMPLET** | | | | | | | |
| 1 | ECHIVALENT DE NISIP COMPLETStandard SR EN 933-8Termen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | ECHIVALENT DE NISIP COMPLETStandard SR EN 933-8Termen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | Nu |
| **Lotul Nr. 18, SET ALBASTRU DE METILENStandard SR EN 933 – 9** | | | | | | | |
| 1 | SET ALBASTRU DE METILENStandard SR EN 933 – 9Termen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | SET ALBASTRU DE METILENStandard SR EN 933 – 9Termen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | Nu |
| **Lotul Nr. 19, BAIE APA DIGITALA 9 PROBE** | | | | | | | |
| 1 | BAIE APA DIGITALA 9 PROBE- capacitate 30 litri;- temp: ambient +95 C.- dimens.int.:430x420x160mm;- greutate 15 kg.Standard EN 12697-34Termen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | BAIE APA DIGITALA 9 PROBE- capacitate 30 litri;- temp: ambient +95 C.- dimens.int.:430x420x160mm;- greutate 15 kg.Standard EN 12697-34Termen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | Nu |
| **Lotul Nr. 20, AC PENETRARE STANDARD** | | | | | | | |
| 1 | AC PENETRARE STANDARDWeight: 2,5 ± 0,05 gStandard SR EN 1426Termen de garanție – 12 luni | Bucată | 10.00 | AC PENETRARE STANDARDWeight: 2,5 ± 0,05 gStandard SR EN 1426Termen de garanție – 12 luni | Bucată | 10.00 | Nu |
| **Lotul Nr. 21, TIPAR BRICHETA ASTM** | | | | | | | |
| 1 | TIPAR BRICHETA ASTM Forme standard pentru determinarea ductilității bitumuluiStandard SM EN 13589:2017Termen de garanție – 12 luni | Bucată | 10.00 | TIPAR BRICHETA ASTM Forme standard pentru determinarea ductilității bitumuluiStandard SM EN 13589:2017Termen de garanție – 12 luni | Bucată | 10.00 | Nu |
| **Lotul Nr. 22, PLACA PENTRU DETERMINAREA PUNCTULUI DE RUPERE CU APARATUL FRASS CONFORM Standard EN 12593** | | | | | | | |
| 1 | PLACA PENTRU DETERMINAREA PUNCTULUI DE RUPERE CU APARATUL FRASS CONFORM Standard EN 12593Confecționată din oțel (spring steel) cu protecție anticorozivăLUNGIMEA 41,00±0,05 mmLĂȚIMEA 20,0±0,2mmGROSIMEA 0,15±0,02 mmTermen de garanție – 12 luni | Bucată | 10.00 | PLACA PENTRU DETERMINAREA PUNCTULUI DE RUPERE CU APARATUL FRASS CONFORM Standard EN 12593Confecționată din oțel (spring steel) cu protecție anticorozivăLUNGIMEA 41,00±0,05 mmLĂȚIMEA 20,0±0,2mmGROSIMEA 0,15±0,02 mmTermen de garanție – 12 luni | Bucată | 10.00 | Nu |
| **Lotul Nr. 23, INEL ȘI BILA OTEL conform standard EN 1427** | | | | | | | |
| 1 | INEL ȘI BILA OTEL conform standard EN 1427Termen de garanție – 12 luni | Bucată | 10.00 | INEL ȘI BILA OTEL conform standard EN 1427Termen de garanție – 12 luni | Bucată | 10.00 | Nu |
| **Lotul Nr. 24, TESTER ADEZIUNE VIALIT-greutate aprox. 40kgDISPOZITIV DETERMINARE RATA DE IMPRASTIEREStandard EN 12272-3** | | | | | | | |
| 1 | TESTER ADEZIUNE VIALIT-greutate aprox. 40kgDISPOZITIV DETERMINARE RATA DE IMPRASTIEREStandard EN 12272-3Termen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | TESTER ADEZIUNE VIALIT-greutate aprox. 40kgDISPOZITIV DETERMINARE RATA DE IMPRASTIEREStandard EN 12272-3Termen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | Nu |
| **Lotul Nr. 25, COMPACTOR MARSHALL AUTOMATDOTAT CU:TIPAR MARSHALL COMPLET ENCORP TIPAR MARSHALL ASTM, EN x 2 buc** | | | | | | | |
| 1 | COMPACTOR MARSHALL AUTOMATDOTAT CU:TIPAR MARSHALL COMPLET ENCORP TIPAR MARSHALL ASTM, EN x 2 bucgreutatea ciocanului compactor 7850+/-50g; aderea libera 457+/-mm; frecventa loviri 50 loviri in 55/60sec; alimentare la 230V; dimensiuni 500x500x1890mm; | Bucată | 1.00 | COMPACTOR MARSHALL AUTOMATDOTAT CU:TIPAR MARSHALL COMPLET ENCORP TIPAR MARSHALL ASTM, EN x 2 bucgreutatea ciocanului compactor 7850+/-50g; aderea libera 457+/-mm; frecventa loviri 50 loviri in 55/60sec; alimentare la 230V; dimensiuni 500x500x1890mm; | Bucată | 1.00 | Nu |
| **Lotul Nr. 26, ORNIOMETRU 2 BRATEROATA CU CAUCIUC EN- 203x50mm.TIPAR EN 400X305MM,H:120MMSET ADAPTOARE VERTICALE- pentru tiparul EN 400X305mm.SET ADAPTOARE LATERALE- pentru 260x320 si 305x305mm.ST.STEEL WHEEL 203X47MMto Aashto Hamburg spec.AASHTO MOULD FOR 2 CYLIND** | | | | | | | |
| 1 | ORNIOMETRU 2 BRATEROATA CU CAUCIUC EN- 203x50mm.TIPAR EN 400X305MM,H:120MMSET ADAPTOARE VERTICALE- pentru tiparul EN 400X305mm.SET ADAPTOARE LATERALE- pentru 260x320 si 305x305mm.ST.STEEL WHEEL 203X47MMto Aashto Hamburg spec.AASHTO MOULD FOR 2 CYLIND | Bucată | 1.00 | ORNIOMETRU 2 BRATEROATA CU CAUCIUC EN- 203x50mm.TIPAR EN 400X305MM,H:120MMSET ADAPTOARE VERTICALE- pentru tiparul EN 400X305mm.SET ADAPTOARE LATERALE- pentru 260x320 si 305x305mm.ST.STEEL WHEEL 203X47MMto Aashto Hamburg spec.AASHTO MOULD FOR 2 CYLIND | Bucată | 1.00 | Nu |
| **Lotul Nr. 27, MASINA MICRO DEVAL** | | | | | | | |
| 1 | MASINA MICRO DEVAL- alimentare la 230V;- dimensiuni 1000x450x920mm;- greutate aprox. 150kg;- fara carcasa de siguranta,cilindrii si sfere.CILINDRU DIA. 200 X 154 MMde comandat min.4buc.SET DE 20 KG SFERE ABRAZIVEStandard EN 1097-1; EN 13450 | Bucată | 1.00 | MASINA MICRO DEVAL- alimentare la 230V;- dimensiuni 1000x450x920mm;- greutate aprox. 150kg;- fara carcasa de siguranta,cilindrii si sfere.CILINDRU DIA. 200 X 154 MMde comandat min.4buc.SET DE 20 KG SFERE ABRAZIVEStandard EN 1097-1; EN 13450 | Bucată | 1.00 | Nu |
| **Lotul Nr. 28, CADRU CBR/MARSHALL DIGIT+INVER** | | | | | | | |
| 1 | CADRU CBR/MARSHALL DIGIT+INVERsistem Cyber Plus 8 Evolution; viteza de testare:alimentare la 230V; dimensiuni: 450x400x1200mm; greutate: 130kg;licenta teste despicare; -conf. EN12700-23PISTON STRAPUNGERE, CBR SOFT TESTE CBR | Bucată | 1.00 | CADRU CBR/MARSHALL DIGIT+INVERsistem Cyber Plus 8 Evolution; viteza de testare:alimentare la 230V; dimensiuni: 450x400x1200mm; greutate: 130kg;licenta teste despicare; -conf. EN12700-23PISTON STRAPUNGERE, CBR SOFT TESTE CBR | Bucată | 1.00 | Nu |
| **Lotul Nr. 29, SET 14 SITE INDICILE DE APLATIZARE** | | | | | | | |
| 1 | SET 14 SITE INDICILE DE APLATIZARE-diam site 2.5...50mmStandard EN 933-3Termen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | SET 14 SITE INDICILE DE APLATIZARE-diam site 2.5...50mmStandard EN 933-3Termen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | Nu |
| **Lotul Nr. 30, DISPOZITIV FRICȚIUNE SRT CU:PATINE DE POLISAJ(SITU)PLACA FARA DISPOZITIV DE FIXAREDISPOZITIV DE FIXARE PENTRU TESTE POLISAJHÎRTIE CALIBRARE PT.SRT (PACHET DE 10 FOI)** | | | | | | | |
| 1 | DISPOZITIV FRICȚIUNE SRT CU:PATINE DE POLISAJ(SITU)PLACA FARA DISPOZITIV DE FIXAREDISPOZITIV DE FIXARE PENTRU TESTE POLISAJHÎRTIE CALIBRARE PT.SRT (PACHET DE 10 FOI)Dimensiuni 730X730X330mmStandard EN 1097-8; EN 1338,1339,134,1342,13036-4, 1436 | Bucată | 1.00 | DISPOZITIV FRICȚIUNE SRT CU:PATINE DE POLISAJ(SITU)PLACA FARA DISPOZITIV DE FIXAREDISPOZITIV DE FIXARE PENTRU TESTE POLISAJHÎRTIE CALIBRARE PT.SRT (PACHET DE 10 FOI)Dimensiuni 730X730X330mmStandard EN 1097-8; EN 1338,1339,134,1342,13036-4, 1436 | Bucată | 1.00 | Nu |
| **Lotul Nr. 31, PRESA 2000 KN, SERVO-PLUSDISTANTIER 176MM** | | | | | | | |
| 1 | PRESA 2000 KN, SERVO-PLUSDISTANTIER 176MM- pentru cuburi de 150 mm.APARATOARE PRESA COL 2000KNSOFT SERVONET CONTROL PC- pentru masini Servo-Plus.10 C097-01SCALA SECUNDARA CU TRADUCTOR -cutraductor de presiune;- pentru determinari de mareacuratete la | Bucată | 1.00 | PRESA 2000 KN, SERVO-PLUSDISTANTIER 176MM- pentru cuburi de 150 mm.APARATOARE PRESA COL 2000KNSOFT SERVONET CONTROL PC- pentru masini Servo-Plus.10 C097-01SCALA SECUNDARA CU TRADUCTOR -cutraductor de presiune;- pentru determinari de mareacuratete la | Bucată | 1.00 | Nu |
| **Lotul Nr. 32, APARAT AUTOMAT EXTRACȚIE LIANTSET 100 HĂRTII CUPA CENTRIFUGĂ** | | | | | | | |
| 1 | APARAT AUTOMAT EXTRACȚIE LIANTSET 100 HĂRTII CUPA CENTRIFUGĂ DIAMETRUL 370X200MM PACHET 100 BUC-pentru determinarea cantitativă a liantului și bitumului conținut în probele de mixtură.-ciclu automat complet 25 min-Unitatea este formată din:Unitate el | Bucată | 1.00 | APARAT AUTOMAT EXTRACȚIE LIANTSET 100 HĂRTII CUPA CENTRIFUGĂ DIAMETRUL 370X200MM PACHET 100 BUC-pentru determinarea cantitativă a liantului și bitumului conținut în probele de mixtură.-ciclu automat complet 25 min-Unitatea este formată din:Unitate el | Bucată | 1.00 | Nu |
| **Lotul Nr. 33, Tahiometru total nemotorizat cu GPS** | | | | | | | |
| 1 | Tahiometru total nemotorizat cu GPSSpecificație generalăMăsurători unghiulare – daMăsurători distanțe pe prismă – daMăsurători distanțe pe orice suprafață – daLumini ghidare (EGL) | Bucată | 1.00 | Tahiometru total nemotorizat cu GPSSpecificație generalăMăsurători unghiulare – daMăsurători distanțe pe prismă – daMăsurători distanțe pe orice suprafață – daLumini ghidare (EGL) | Bucată | 1.00 | Nu |
| **Lotul Nr. 34, Complex pentru controlul calității marcajului rutier** | | | | | | | |
| 1 | Complex pentru controlul calității marcajului rutierObiectul măsurărilor – grosimea peliculei umede și uscate, temperatura, umiditatea relativă, cantitatea de microbile și calitatea aplicării1 masurator a peliculei – de la 100 pînă la 950 µm cu pasul | Bucată | 1.00 | Complex pentru controlul calității marcajului rutierObiectul măsurărilor – grosimea peliculei umede și uscate, temperatura, umiditatea relativă, cantitatea de microbile și calitatea aplicării1 masurator a peliculei – de la 100 pînă la 950 µm cu pasul | Bucată | 1.00 | Nu |
| **Lotul Nr. 35, Retroreflectometru pentru determinarea vizibilității nocturne RL a marcajului rutier** | | | | | | | |
| 1 | Retroreflectometru pentru determinarea vizibilității nocturne RL a marcajului rutierDistanța simulată – 30 m conform geometriei CENUnghi de iluminare RL – 1,240 Unghi de observație - 2,290Aria de testare – de la 50xmm pînă la 12 mmTimpul efectuării | Bucată | 1.00 | Retroreflectometru pentru determinarea vizibilității nocturne RL a marcajului rutierDistanța simulată – 30 m conform geometriei CENUnghi de iluminare RL – 1,240 Unghi de observație - 2,290Aria de testare – de la 50xmm pînă la 12 mmTimpul efectuării | Bucată | 1.00 | Nu |
| **Lotul Nr. 36, Calibre din oțel inoxidabil pentru determinarea grosimii stratului umed de vopsea** | | | | | | | |
| 1 | Calibre din oțel inoxidabil pentru determinarea grosimii stratului umed de vopsea, inclusiv:Diapazonul măsurărilor 25-2000 µm (hexagonal) – 1 unitateDiapazonul măsurărilor 100-950 µm în pași de 25 µm (pentagonal) – 1 unitateDiapazonul măsurărilor 2-1 | Bucată | 1.00 | Calibre din oțel inoxidabil pentru determinarea grosimii stratului umed de vopsea, inclusiv:Diapazonul măsurărilor 25-2000 µm (hexagonal) – 1 unitateDiapazonul măsurărilor 100-950 µm în pași de 25 µm (pentagonal) – 1 unitateDiapazonul măsurărilor 2-1 | Bucată | 1.00 | Nu |
| **Lotul Nr. 37, Aparat digital pentru măsurarea grosimii stratului de vopsea uscată a marcajelor rutiere** | | | | | | | |
| 1 | Aparat digital pentru măsurarea grosimii stratului de vopsea uscată a marcajelor rutiereDomeniul de măsură de la -12,5 mm pînă la +12,5 mmPrecizie – 0,01 mm | Bucată | 1.00 | Aparat digital pentru măsurarea grosimii stratului de vopsea uscată a marcajelor rutiereDomeniul de măsură de la -12,5 mm pînă la +12,5 mmPrecizie – 0,01 mm | Bucată | 1.00 | Nu |

**Rezultatele evaluării ofertelor:**

În rezultatul examinării, evaluării şi comparării ofertelor, în baza hotărârii grupului de lucru expusă în Procesul Verbal Nr. **17/03237/001**din **26.10.2017**au fost desemnate câştigătoare următoarele oferte:

**Oferta Nr. 17/03237/002, Ofertant LOKMERA S.R.L.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LOT** | | | | | | **Preţ unitar cu TVA** | **Preţ unitar fără TVA** |
| **Nr. poz** | **Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor** | **Unit. Măs.** | **Cant. solicitată** | **Cant. propusă** | **Cant. contract.** |
| **Lotul Nr. 13, SITA O200, TESATURA,0,50MMSITA O200; TESATURA; 0,160MMSITA O200, TESATURA,0,71MM** | | | | | | **2630.00** | **2192.00** |
| 1 | SITA O200, TESATURA,0,50MMSITA O200; TESATURA; 0,160MMSITA O200, TESATURA,0,71MMTermen de garanție – 12 luni | Bucată | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2630.00 | 2192.00 |

**Oferta Nr. 17/03237/004, Ofertant PROREDOX GROUP S.R.L.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LOT** | | | | | | **Preţ unitar cu TVA** | **Preţ unitar fără TVA** |
| **Nr. poz** | **Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor** | **Unit. Măs.** | **Cant. solicitată** | **Cant. propusă** | **Cant. contract.** |
| **Lotul Nr. 27, MASINA MICRO DEVAL** | | | | | | **66960.00** | **55800.00** |
| 1 | MASINA MICRO DEVAL- alimentare la 230V;- dimensiuni 1000x450x920mm;- greutate aprox. 150kg;- fara carcasa de siguranta,cilindrii si sfere.CILINDRU DIA. 200 X 154 MMde comandat min.4buc.SET DE 20 KG SFERE ABRAZIVEStandard EN 1097-1; EN 13450 | Bucată | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 66960.00 | 55800.00 |

**Oferta Nr. 17/03237/001, Ofertant S.R.L.,,Tecnoservice Equipment,,,**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LOT** | | | | | | **Preţ unitar cu TVA** | **Preţ unitar fără TVA** |
| **Nr. poz** | **Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor** | **Unit. Măs.** | **Cant. solicitată** | **Cant. propusă** | **Cant. contract.** |
| **Lotul Nr. 1, SET SITE O300 CONFORM EN 933-2 / ISO:** | | | | | | **35976.40** | **29980.34** |
| 1 | SET SITE O300 CONFORM EN 933-2 / ISO:SITA O300, TESATURA,0,063MMSITA O300, TESATURA,0,08MMSITA O300, TESATURA,0,1MMSITA O300, TESATURA,0,125MMSITA O300, TESATURA,0,160MMSITA O300, TESATURA,0,20MMSITA O300, TESATURA,0,250MMSITA O300, TESATURA,0,315MMS | Bucată | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 35976.40 | 29980.34 |
| **Lotul Nr. 2, SET SITE O300 CONFORM EN 933-2 / ISO:** | | | | | | **41227.35** | **34356.13** |
| 1 | SET SITE O300 CONFORM EN 933-2 / ISO:SITA O300,PERF.PATRAT,4,00MMSITA O300,PERF.PATRAT,5,00MMSITA O300,PERF.PATRAT,6,30MMSITA O300,PERF.PATRAT,8,00MMSITA O300,PERF.PATRAT,10,00MMSITA O300,PERF.PATRAT,12,50MMSITA O300;PERF.PATRAT;14,00MMSITA O300,PERF | Bucată | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 41227.35 | 34356.13 |
| **Lotul Nr. 3, CAPAC, DIAMETRU 300MMCOLECTOR, DIAMETRU 300MM** | | | | | | **1740.00** | **1450.00** |
| 1 | CAPAC, DIAMETRU 300MMCOLECTOR, DIAMETRU 300MMDestinat pentru site.Termen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1740.00 | 1450.00 |
| **Lotul Nr. 4, MAȘINA DE TĂIAT PROBE CU DIAMETRUL DISCULUI DE 450MM 3CP** | | | | | | **65449.47** | **54541.23** |
| 1 | MAȘINA DE TĂIAT PROBE CU DIAMETRUL DISCULUI DE 450MM 3CPDotată cu:-DISC DIAMANTAT DIAMETRUL 450MM-DISPOZITIV PENTRU CILINDRI SI CAROTECu diametrele de 100-160 MM.DISPOZITIV PENTRU PIESE NEREGULTE-pentru orice tip de material de constructie;-electropo | Bucată | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 65449.47 | 54541.23 |
| **Lotul Nr. 5, TAVA 370X260X50 MM ALUMINIU** | | | | | | **322.56** | **268.80** |
| 1 | TAVA 370X260X50 MM ALUMINIUTermen de garanție – 12 luni | Bucată | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 322.56 | 268.80 |
| **Lotul Nr. 6, SCAFA ROTUNDA INOX 500ML** | | | | | | **492.00** | **410.00** |
| 1 | SCAFA ROTUNDA INOX 500MLTermen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 492.00 | 410.00 |
| **Lotul Nr. 7, SCAFA ROTUNDA INOX 1000ML** | | | | | | **595.44** | **496.20** |
| 1 | SCAFA ROTUNDA INOX 1000MLTermen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 595.44 | 496.20 |
| **Lotul Nr. 8, SCAFA ROTUNDA INOX 2000ML** | | | | | | **694.56** | **578.80** |
| 1 | SCAFA ROTUNDA INOX 2000MLTermen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 694.56 | 578.80 |
| **Lotul Nr. 9, SCAFA INOX 5KG PT AGREGATE** | | | | | | **892.92** | **744.10** |
| 1 | SCAFA INOX 5KG PT AGREGATETermen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 892.92 | 744.10 |
| **Lotul Nr. 10, CONTAINER ETANS 5L** | | | | | | **208.34** | **173.62** |
| 1 | CONTAINER ETANS 5LTermen de garanție – 12 luni | Bucată | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 208.34 | 173.62 |
| **Lotul Nr. 11, PICNOMETRU VID 10 LITRI CONFORM STANDARD EN 12697-5, EN 13108.** | | | | | | **21384.00** | **17820.00** |
| 1 | PICNOMETRU VID 10 LITRI CONFORM STANDARD EN 12697-5, EN 13108.Dotat cu:-REGULATOR VID-DECANTOR APA-POMPA VID VP230SGTermen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 21384.00 | 17820.00 |
| **Lotul Nr. 12, BALANTA,CAPACITATEA DE10,1KG; PRECIZIA DE 0,1GRAMECERTIFICAT ETALONARE DKD** | | | | | | **13140.00** | **10950.00** |
| 1 | BALANTA,CAPACITATEA DE10,1KG; PRECIZIA DE 0,1GRAMECERTIFICAT ETALONARE DKDTermen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 13140.00 | 10950.00 |
| **Lotul Nr. 14, SUBLER MODIFICAStandard - EN 933-4, 933-5, 933-7.** | | | | | | **3360.00** | **2800.00** |
| 1 | SUBLER MODIFICAStandard - EN 933-4, 933-5, 933-7.Termen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3360.00 | 2800.00 |
| **Lotul Nr. 15, SET 12 BILE CONFORM EN LOS ANGELES** | | | | | | **1980.00** | **1650.00** |
| 1 | SET 12 BILE CONFORM EN LOS ANGELESTermen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1980.00 | 1650.00 |
| **Lotul Nr. 16, ETUVA FARA RAFT ROTATIVDOTATĂ CU:RAFT ROTATIV 9 CONTAINERERAFT ROTATIV 2 CONTAINERE** | | | | | | **62010.00** | **51675.00** |
| 1 | ETUVA FARA RAFT ROTATIVDOTATĂ CU:RAFT ROTATIV 9 CONTAINERERAFT ROTATIV 2 CONTAINEREStandard - EN 13303/ - EN 12607-2/Termen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 62010.00 | 51675.00 |
| **Lotul Nr. 17, ECHIVALENT DE NISIP COMPLET** | | | | | | **4980.00** | **4150.00** |
| 1 | ECHIVALENT DE NISIP COMPLETStandard SR EN 933-8Termen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4980.00 | 4150.00 |
| **Lotul Nr. 18, SET ALBASTRU DE METILENStandard SR EN 933 – 9** | | | | | | **21120.00** | **17600.00** |
| 1 | SET ALBASTRU DE METILENStandard SR EN 933 – 9Termen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 21120.00 | 17600.00 |
| **Lotul Nr. 19, BAIE APA DIGITALA 9 PROBE** | | | | | | **18120.00** | **15100.00** |
| 1 | BAIE APA DIGITALA 9 PROBE- capacitate 30 litri;- temp: ambient +95 C.- dimens.int.:430x420x160mm;- greutate 15 kg.Standard EN 12697-34Termen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 18120.00 | 15100.00 |
| **Lotul Nr. 20, AC PENETRARE STANDARD** | | | | | | **288.00** | **240.00** |
| 1 | AC PENETRARE STANDARDWeight: 2,5 ± 0,05 gStandard SR EN 1426Termen de garanție – 12 luni | Bucată | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 288.00 | 240.00 |
| **Lotul Nr. 21, TIPAR BRICHETA ASTM** | | | | | | **1656.00** | **1380.00** |
| 1 | TIPAR BRICHETA ASTM Forme standard pentru determinarea ductilității bitumuluiStandard SM EN 13589:2017Termen de garanție – 12 luni | Bucată | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 1656.00 | 1380.00 |
| **Lotul Nr. 22, PLACA PENTRU DETERMINAREA PUNCTULUI DE RUPERE CU APARATUL FRASS CONFORM Standard EN 12593** | | | | | | **74.40** | **62.00** |
| 1 | PLACA PENTRU DETERMINAREA PUNCTULUI DE RUPERE CU APARATUL FRASS CONFORM Standard EN 12593Confecționată din oțel (spring steel) cu protecție anticorozivăLUNGIMEA 41,00±0,05 mmLĂȚIMEA 20,0±0,2mmGROSIMEA 0,15±0,02 mmTermen de garanție – 12 luni | Bucată | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 74.40 | 62.00 |
| **Lotul Nr. 23, INEL ȘI BILA OTEL conform standard EN 1427** | | | | | | **14.88** | **12.40** |
| 1 | INEL ȘI BILA OTEL conform standard EN 1427Termen de garanție – 12 luni | Bucată | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 14.88 | 12.40 |
| **Lotul Nr. 24, TESTER ADEZIUNE VIALIT-greutate aprox. 40kgDISPOZITIV DETERMINARE RATA DE IMPRASTIEREStandard EN 12272-3** | | | | | | **27240.00** | **22700.00** |
| 1 | TESTER ADEZIUNE VIALIT-greutate aprox. 40kgDISPOZITIV DETERMINARE RATA DE IMPRASTIEREStandard EN 12272-3Termen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 27240.00 | 22700.00 |
| **Lotul Nr. 25, COMPACTOR MARSHALL AUTOMATDOTAT CU:TIPAR MARSHALL COMPLET ENCORP TIPAR MARSHALL ASTM, EN x 2 buc** | | | | | | **86400.00** | **72000.00** |
| 1 | COMPACTOR MARSHALL AUTOMATDOTAT CU:TIPAR MARSHALL COMPLET ENCORP TIPAR MARSHALL ASTM, EN x 2 bucgreutatea ciocanului compactor 7850+/-50g; aderea libera 457+/-mm; frecventa loviri 50 loviri in 55/60sec; alimentare la 230V; dimensiuni 500x500x1890mm; | Bucată | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 86400.00 | 72000.00 |
| **Lotul Nr. 26, ORNIOMETRU 2 BRATEROATA CU CAUCIUC EN- 203x50mm.TIPAR EN 400X305MM,H:120MMSET ADAPTOARE VERTICALE- pentru tiparul EN 400X305mm.SET ADAPTOARE LATERALE- pentru 260x320 si 305x305mm.ST.STEEL WHEEL 203X47MMto Aashto Hamburg spec.AASHTO MOULD FOR 2 CYLIND** | | | | | | **718800.00** | **599000.00** |
| 1 | ORNIOMETRU 2 BRATEROATA CU CAUCIUC EN- 203x50mm.TIPAR EN 400X305MM,H:120MMSET ADAPTOARE VERTICALE- pentru tiparul EN 400X305mm.SET ADAPTOARE LATERALE- pentru 260x320 si 305x305mm.ST.STEEL WHEEL 203X47MMto Aashto Hamburg spec.AASHTO MOULD FOR 2 CYLIND | Bucată | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 718800.00 | 599000.00 |
| **Lotul Nr. 28, CADRU CBR/MARSHALL DIGIT+INVER** | | | | | | **136800.00** | **114000.00** |
| 1 | CADRU CBR/MARSHALL DIGIT+INVERsistem Cyber Plus 8 Evolution; viteza de testare:alimentare la 230V; dimensiuni: 450x400x1200mm; greutate: 130kg;licenta teste despicare; -conf. EN12700-23PISTON STRAPUNGERE, CBR SOFT TESTE CBR | Bucată | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 136800.00 | 114000.00 |
| **Lotul Nr. 29, SET 14 SITE INDICILE DE APLATIZARE** | | | | | | **34800.00** | **29000.00** |
| 1 | SET 14 SITE INDICILE DE APLATIZARE-diam site 2.5...50mmStandard EN 933-3Termen de garanție – 12 luni | Bucată | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 34800.00 | 29000.00 |
| **Lotul Nr. 30, DISPOZITIV FRICȚIUNE SRT CU:PATINE DE POLISAJ(SITU)PLACA FARA DISPOZITIV DE FIXAREDISPOZITIV DE FIXARE PENTRU TESTE POLISAJHÎRTIE CALIBRARE PT.SRT (PACHET DE 10 FOI)** | | | | | | **93600.00** | **78000.00** |
| 1 | DISPOZITIV FRICȚIUNE SRT CU:PATINE DE POLISAJ(SITU)PLACA FARA DISPOZITIV DE FIXAREDISPOZITIV DE FIXARE PENTRU TESTE POLISAJHÎRTIE CALIBRARE PT.SRT (PACHET DE 10 FOI)Dimensiuni 730X730X330mmStandard EN 1097-8; EN 1338,1339,134,1342,13036-4, 1436 | Bucată | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 93600.00 | 78000.00 |
| **Lotul Nr. 31, PRESA 2000 KN, SERVO-PLUSDISTANTIER 176MM** | | | | | | **177600.00** | **148000.00** |
| 1 | PRESA 2000 KN, SERVO-PLUSDISTANTIER 176MM- pentru cuburi de 150 mm.APARATOARE PRESA COL 2000KNSOFT SERVONET CONTROL PC- pentru masini Servo-Plus.10 C097-01SCALA SECUNDARA CU TRADUCTOR -cutraductor de presiune;- pentru determinari de mareacuratete la | Bucată | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 177600.00 | 148000.00 |
| **Lotul Nr. 32, APARAT AUTOMAT EXTRACȚIE LIANTSET 100 HĂRTII CUPA CENTRIFUGĂ** | | | | | | **407880.00** | **339900.00** |
| 1 | APARAT AUTOMAT EXTRACȚIE LIANTSET 100 HĂRTII CUPA CENTRIFUGĂ DIAMETRUL 370X200MM PACHET 100 BUC-pentru determinarea cantitativă a liantului și bitumului conținut în probele de mixtură.-ciclu automat complet 25 min-Unitatea este formată din:Unitate el | Bucată | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 407880.00 | 339900.00 |

1. Ţinînd cont de cerinţele înaintate prin documentele de licitaţie, grupul de lucru a constatat şi a hotărât prin unanimitate de voturi atribuirea contractelor pentru livrarea și punerea în funcțiune a echipamentului și utilajului solicitat pentru: - Lot I-XII, XIV-XXVI, XXVIII-XXXII - S.R.L.,,Tecnoservice Equipment,,; - Lot XIII- S.R.L.,,LOKMERA,,; - Lot XXVII- S.R.L.,,Proredox Group,,, cu corespunderea tuturor cerinţelor solicitate. 2. De a informa în scris participanţii la licitaţie despre hotărîrea primită şi de a invita operatorii economici desemnați câștigători la sediul autorităţii contractante pentru semnarea contractului de achiziţie şi depunerea garanţiei bancare pentru îndeplinirea contractului.

**Înştiinţarea ofertanţilor:**

În termen de 3 zile de la data luării deciziei, toţi ofertanţii au fost informaţi despre rezultatele procedurii de achiziţie publică prin scrisoarea Nr. **11-26/2777**din **26.10.2017**.

**Contractele de achiziţie încheiate:**

Drept urmare, în termenul stabilit, au fost încheiate cu ofertanţii câştigători contractele de achiziţie, după cum urmează:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tipul** | **Nr. înregistrare dat de AC** | **Data încheierii** | **Cod CPV** | **Nr. contract în SIA RSAP** | **Termen de valabilitate** | **Operator Economic** | **Suma cu TVA** | **Nr. contracte individualizate** |
| Contract de achiziţie | 11-18/384 | 02.11.2017 | 38000000-5 | 17/03237/001 | 31.12.2018 | PROREDOX GROUP S.R.L. | 66960.00 | 0 |
| Contract de achiziţie | 11-18/386 | 02.11.2017 | 38000000-5 | 17/03237/002 | 31.12.2018 | LOKMERA S.R.L. | 7891.20 | 0 |
| Contract de achiziţie | 11-18/385 | 02.11.2017 | 38000000-5 | 17/03237/003 | 31.12.2018 | S.R.L.,,Tecnoservice Equipment,,, | 2001924.00 | 0 |

**Prin prezenta dare de seamă, care este identică cu cea aprobată şi postată în cadrul Sistemului Informaţional Automatizat “REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE”, grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea desfăşurării procedurii de achiziţie publică, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Conducătorul grupului de lucru:** **IURIE** **PAŞA** |  |