## CAIET DE SARCINI

**Obiectul:** lucrări de reparație și aplicare a tratamentului bituminos pe drumul M5 Frontiera cu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-frontiera cu Ucraina, km 0-60,67 *(conform HG nr. 1468 din 30.12.2016 a fost schimbată denumirea drumului, inițial M14 Brest-Briceni-Chișinău-Tiraspol-Odesa)*. **Cod CPV**: 45233141-9

**Autoritatea contractantă:** Î.S.”Administrația de Stat a Drumurilor”

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **1. M5 Frontiera cu Ucraina - Criva – Bălți – Chișinău - Tiraspol - frontiera cu Ucraina,**  **km 0-60,67 (selectiv)** |  |  |
| 1 | DI93B | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008 grosimea h-5 cm. | m2 | 144,00 |
| 2 | Dl106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | 105,00 |
| 3 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 3,15 |
| 4 | Dl133 | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4.5 cm | t | 1 150,00 |
| 5 | DI152B | Tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasa si pietra sparta de granit in forma cubica cu autospeciala "Cipsiler" si incarcarea pietrei sparte cu incarcator frontal: piatra sparta de granit fr.10-15 | 100m2 | 3 630,00 |
| 6 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (планировка обочин) | 100m2 | 1 815,00 |

**Autoritatea contractantă** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Data** “\_\_\_\_”\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_